N. LAURA PÉREZ GONZÁLEZ BIÓLOGA COL. 18.842-L NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: Observatorio del Roque de Los Muchachos TIPO EIA: Ordinaria INFORME DE FASE DE: Construcción PERIODICIDAD DEL INFORME SEGÚN DIA: Mensual Nº DE INFORME/AÑO DE SEGUIMIENTO: 07-2023 PERÍODO QUE RECOGE EL INFORME: junio 2023 SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN FASE DE OBRA Proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4

1 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Índice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 . . . . . . . . . INTRODUCCIÓN.................................................................................................................2 ANTECEDENTES .................................................................................................................3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................5 UBICACIÓN Y SUPERFICIE DE OCUPACIÓN .........................................................................9 METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO..................................................................................12 OBJETO DEL INFORME ..................................................................................................... 16 FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA -TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO- ...........................17 FICHAS DE CONTROL E INDICADORES DE SEGUIMIENTO..................................................49 CONCLUSIÓN................................................................................................................... 50 0. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA ...................................................................................52 1. ANEXO:............................................................................................................................ 63 a. Fichas de control semanal ...........................................................................................63 PEREZ GONZALEZ NIEVES LAURA - 42185705W Firmado digitalmente por PEREZ GONZALEZ NIEVES LAURA - 42185705W Fecha: 2023.07.10 16:08:43 +01'00'

2 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 1. INTRODUCCIÓN La isla de La Palma y sus cielos, son un hito que a nadie le toma indiferente, desde su punto más alto la contemplación de las estrellas se torna un privilegio que no solo los palmeros podemos disfrutar. Esto ha hecho que desde nuestro pasado más remotos los antiguos pobladores de la isla ya lo visitaran y aprovecharan en el más amplio sentido, como zona de pastoreo o culto y que con el paso de los años continuará su ocupación, siendo a partir de los años 80, cuando se inauguran los primeros telescopios que miran hacia nuestro cielo más preciado y que hasta el día de hoy sigue siendo un lugar único para la observación, tal hecho ha condicionado la instalación de nuevos telescopios cada vez más avanzados, siendo este el caso de la actuación que se llevará a cabo con la puesta en marcha del proyecto que aquí se sigue y aplica medioambientalmente. La actuación consiste en la construcción de una infraestructura estratégica para la investigación en astrofísica de altas energías en el Observatorio del Roque de los Muchachos, proyecto amparado por el Acuerdo de Cooperación en Materia de Astrofísica (B.E. núm. 161, de 6 de julio de 1979), y por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC núm. 138, de 19 de julio de 2017), modificado por el Decreto Ley /2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 2 Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC núm. 39, de 26 de febrero de 2019) y financiado con cargo al proyecto de "Los cuatro Large Size Telescopes (LST) del CTA-Norte en el ORM” de referencia ESFRI-2017-IAC-12 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cofinanciado en un 85% con fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020. El mencionado proyecto está cofinanciado en un 15% por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. El proyecto pone en ejecución la construcción de 3 telescopios de tipo Large Size Telescope (LST) con espejo de 23 m de diámetro, denominados LST-2, LST-3 y LST-4 y MST3, junto con su instrumentación auxiliar del Cherenkov Telescope Array, que se engloba dentro de las iniciativas para la creación del Observatorio Norte de la Red de Telescopios Cherenkov (CTAN) en el ORM, como parte de la infraestructura estratégica internacional denominada Cherenkov Telescope Array (CTA). El emplazamiento de la instalación se hace en las inmediaciones del prototipo de telescopio LST, denominado LST-1, la cual se trata de una zona parcialmente antropizada y establecida, debido a los requisitos marcados por los objetivos científicos y los mecanismos físicos de la observación con este tipo de telescopios. La ejecución de las obras en este momento se limita a los LST, por lo tanto, el seguimiento ambiental también está limitado solo a la construcción de los LST-2, LST-3 y LST-4.

3 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 2. ANTECEDENTES Con fecha de 15 de enero de 2021 es presentado el Estudio de Impacto Ambiental con el contenido establecido en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (en adelante LEA), el cual da cabida al Proyecto de los Telescopios LST2, LST3, LST4 y MST3, junto con su instrumentación auxiliar del Cherenkov Telescope Array, en el Observatorio del Roque de Los Muchachos, promovido por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Proyecto que ha sido sometido a Evaluación Ambiental Ordinaria y se ha emitido la Declaración de Impacto Ambiental favorable por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de junio de 2022 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 81, miércoles 6 de julio de 2022. Con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, comienza la puesta en marcha de la fase de obra del proyecto para el cual se recogen en el Estudio de Impacto Ambiental el correspondiente Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental que debe ser puesto en marcha junto con las premisas establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental. Así, la Declaración de Impacto Ambiental en su apartado 9 establece los condicionados que a continuación de exponen: CONDICIONANTE Nº1. La presente declaración de impacto ambiental se emite, exclusivamente, para las obras, actuaciones y actividades recogidas en el proyecto técnico y evaluadas en el Estudio de Impacto Ambiental, incluidos todos los anexos correspondientes de dicho estudio. Cualquier modificación del proyecto deberá remitirse al órgano ambiental del Cabildo de La Palma, el cual, tras su análisis, emitirá un informe acerca de si la modificación debe someterse o no a un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, según lo previsto en la normativa de evaluación de impacto ambiental le sea de aplicación. o CONDICIONANTE Nº2. Las medidas preventivas y correctoras explicitadas en el Estudio de Impacto Ambiental, así como las nuevas medidas impuestas en la presente Declaración de Impacto Ambiental, recogidas en el apartado “Medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias” del presente informe, deben considerarse de obligado cumplimiento en todo aquello que no vaya contra lo explicitado en el condicionado de la presente declaración de impacto. Además, la nueva información que se aporte en respuesta a lo requerido en los condicionantes deberá remitirse al órgano ambiental, debiendo describir y valorar técnica y ambientalmente lo solicitado en los condicionantes, adoptar las medidas complementarias que resultaran pertinentes y, si fuera el caso, valorarse. Por último, de la información adicional que se reciba como consecuencia de lo dispuesto en la presente Declaración de Impacto Ambiental, que tengan incidencia en el presupuesto del proyecto de ejecución, así como de los resultados del programa de vigilancia ambiental, podrán establecerse nuevos condicionantes o modificaciones de los mismos. o CONDICIONANTE Nº3. Los informes del Programa de Vigilancia Ambiental tendrán una periodicidad mensual, remitiéndose tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental, además del informe anual que deberá elaborarse y que recoge el propio EsIA. o CONDICIONANTE Nº4. Es responsabilidad única del promotor la solución de cualquier tipo de problema o alteración del medio no prevista y causada por el desarrollo de la actividad, tanto en la zona de actuación como en cualquier otra área distinta que se viera afectada por la ejecución y/o funcionamiento del proyecto.

4 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 El promotor deberá poner, de forma inmediata, todos los medios necesarios para paliar cualquier situación sobrevenida no prevista y, de ser el caso, proceder a la restauración ambiental procedente. De darse estos casos, se deberá informar al órgano ambiental del Cabildo de La Palma para que, tras el análisis de las propuestas de corrección que proponga, adopte las medidas correctoras más adecuadas para efectuar la restauración ambiental del medio. Actualmente, en el proyecto tan solo se ejecutará la construcción de los LST.

5 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO La actuación prevista consiste en ubicar 3 telescopios de tipo LST, denominados LST-2, LST-3 y LST-4, y un telescopio de tipo MST, denominado MST-3, junto con cinco instrumentos auxiliares de pequeño tamaño. Actualmente, en el proyecto tan solo se ejecutará la construcción de los LST. El emplazamiento de la instalación se hace en las inmediaciones del prototipo de telescopio LST, denominado LST-1, que ya está instalado y en fase de puesta en marcha, debido a los requisitos marcados por los objetivos científicos y los mecanismos físicos de la observación con este tipo de telescopios. La decisión de emplazar el prototipo de telescopio LST, denominado LST-1, ya existente en el ORM se realizó en marzo de 2015 por las características idóneas del observatorio, así como por la experiencia previa en telescopios de tipo Cherenkov especialmente la implantación de los telescopios MAGIC-I y MAGIC-II, independientemente de cualquier decisión relativa al sitio escogido para emplazar CTAN. Como prototipo, este se ha utilizado para validar el diseño de este tipo de telescopio LST, y su aceptación como telescopio para CTA sólo ha ocurrido tras su instalación y puesta en marcha, tras una revisión crítica de diseño en junio de 2020. Actuaciones previstas. Planta sobre ortofoto y datos de localización

6 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Panorámica con emplazamientos para LST-2, LST-3, LST-4 y MST-3, con respecto al prototipo LST-1 ejecutado previamente, los telescopios MAGIC-I y MAGIC-II, y las helisuperficies actuales. Gabriel Pérez Díaz, IAC. Así, las actuaciones consistirán en la creación de plataformas niveladas para el emplazamiento de cada uno de los telescopios LST-2, LST-3, LST-4 y de los instrumentos auxiliares. Para los telescopios LST dicha plataforma acogerá una cimentación circular de 23 m de diámetro para soportar la estructura mecánica de telescopio, rodeada por una vía perimetral de unos 5 m. Al norte de dicha cimentación circular se situará otra cimentación cuadrada de aproximadamente 11x9 m2 para soportar la estructura mecánica de la torre de acceso y anclaje de la cámara. Las plataformas de los telescopios LST estarán cerradas por una valla que impida el acceso en toda el área que recorra el telescopio en sus movimientos con un radio de 20 m, dado que los telescopios no están cubiertos por ningún tipo de cúpula. Fuera de las zonas valladas hasta una distancia de 10 m se reducirá la masa vegetal seca, para la protección contra incendios. Esta limpieza se limitará a la vegetación seca de codeso y no tendrá carácter de desbroce del terreno. Durante la fase de construcción y de forma temporal se requerirá una plataforma auxiliar, para la colocación de los materiales de la estructura del telescopio que llegará a la isla en contenedores, y un espacio suficiente donde montar diferentes elementos de la estructura mecánica de los telescopios. Una vez montado cada telescopio, se procederá a restituir estas plataformas auxiliares a su estado natural. Las plataformas y dados de apoyo de los instrumentos auxiliares son sencillas y carecen de complejidad técnica. En su estado final, las plataformas de los telescopios ocuparan un área vallada de aproximadamente 3.000 m2 para el telescopio LST-2, 2570 m2 para el telescopio LST-3 y 3.000 m2 para el telescopio LST-4. Los instrumentos auxiliares ocuparán un área total de 150 m2 aproximadamente. El área vallada ocupada por el telescopio LST-1 es de 3.000 m2

7 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 aproximadamente. Las áreas de revegetación de las plataformas auxiliares de acopio y montaje suponen unos 4.800 m² aproximadamente. Además, se proyecta una pequeña red capilar de vías de acceso partiendo desde la carretera LP-403 al Roque de los Muchachos, que permitan la entrada de medios y personal durante las fases de construcción, explotación y mantenimiento, hasta el emplazamiento de cada telescopio. Se procederá a la eliminación de las cuatro helisuperficies presentes en el ORM, que se aprovecharán parcialmente para los emplazamientos de los telescopios LST, con un solape de 540 m2, para reducir el impacto en superficie de las actuaciones. La superficie restante de las helisuperficies de 1.522,09 m2 se demolerá y se restaurará a su estado original. Las actuaciones se localizan en un área previamente antropizada, ya que se actuará sobre las actuales helisuperficies presentes en el ORM, y sobre zonas adyacentes donde ha habido actuaciones anteriores, tanto por la construcción de la carretera LP-403 (c. 1980) y las helisuperficies (1984), como en las instalaciones telescópicas del experimento HEGRA ya desmanteladas (1987- 2002), las instalaciones de los telescopios Cherenkov MAGIC-I (2001), MAGIC-II (2008) y el telescopio Cherenkov robótico FACT (2011), actualmente en operación, y también por medidas de protección contra incendios. Asimismo, no son despreciables las afecciones y alteraciones producidas en la zona por incendios forestales ocurridos en el pasado (1993, 1997, 2005), la actuación de especies exóticas invasoras herbívoras, arruís y conejos, y los efectos del pastoreo tradicional hasta su prohibición tras el establecimiento de la zona periférica de protección del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (1981).” Actualmente, se está ejecutando otra obra de canalización de redes, que discurre paralelo a la carretera de acceso al ORM. A continuación, se muestra el cronograma de actuación previsto según el EIA, para el cual debemos considerar que, en consecuencia, del retraso en los trámites de evaluación ambiental y licencia de obra, el inicio no se pudo llevar a cabo el pasado mes de febrero del 2022, existiendo un desplazamiento de las fechas hasta su comienzo el pasado mes de noviembre de 2022. No obstante, los tiempos de cada una de las acciones si será la prevista en el presente cronograma, estimándose la duración de la construcción y todas sus fases en un periodo de 3 años Cronograma general de las actuaciones A continuación, se expone el cronograma facilitado por la contrata, que se ajusta más a la temporalidad real de la actuación.

2 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – enero 2023

9 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 4. UBICACIÓN Y SUPERFICIE DE OCUPACIÓN Las actuaciones se ubicarán en el ORM a una altitud entre 2.165 y 2.185 msnm., en el Término Municipal de la Villa de Garafía, en la isla de La Palma, exactamente en el lomo que se erige entre el nacimiento del Barranco de las Grajas al este, y el Barranco de Briesta en el margen oeste, cerca de los telescopios MAGIC-I y MAGIC-II. Al emplazamiento, se accede desde la vía LP-403 interna del ORM, que se conecta a la LP-4 en dirección al Roque de Los Muchachos. La ubicación de los telescopios de esta fase objeto del proyecto, LST-2, LST-3, LST-4 y MST-3, se ha definido de modo relativo a la ubicación del LST-1 y a efectos de su idoneidad científica. Sus coordenadas, usando el sistema UTM 28R son: - - - - - - - - - Telescopio LST-1: E 217659,590, N 3184995,060 Telescopio LST-2: E 217542,210, N 3185033,610 Telescopio LST-3: E 217560,550, N 3185143,810 Telescopio LST-4: E 217673,540, N 3185096,630 Instrumento auxiliar telescopio FRAM: E 217703,000, N 3184911,000 Instrumento auxiliar LIDAR Raman: E 217381,000, N 3185155,000 Estación meteorológica 1: E 217471,000, N 3185112,000 Estación meteorológica 2: E 217770,000, N 3185094,000 Estación meteorológica 3: E 217718,000, N 3184875,000 Área de afección prevista sobre referencias catastrales. IDECanarias

10 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Se encuentra ubicados en Pol. 2 – Parcela 2 y 3 -Bermejo- TM de Garafía, y sus referencias catastrales: - - Parcela 2b: 38016A002000020000ZW Parcela 3: 38016A002000030000ZA Para la determinación de la Superficie de Ocupación del proyecto partimos de las superficies afectadas por la construcción, las cuales se muestran en el siguiente cuadro de superficies de ocupación y volúmenes de terrenos contempladas en las actuaciones del proyecto objeto de este estudio, incluyendo además las del telescopio LST-1 que se ejecutó previamente al tratarse de un prototipo. (1) Incluye losa cimentación telescopio y losa torre de apoyo de cámara. (2) Corresponde a la superficie en planta que ocupa el elemento contenedor que protege al instrumento, dado que carecen de cimentación convencional de hormigón. (3) Datos agrupados de las tres estaciones meteorológicas. Las superficies de afección varían, con respecto a las anteriormente expuestas, ya que para las misma se ha considerado la afección sobre los espacios Red Natura 2000, así a continuación, se muestra la superficie que se prevé afectar con el proyecto, para caracterizar el nivel de alteración superficial relativa de afección al hábitat (nivel I, II o III). De los datos del proyecto básico tenemos que las superficies de ocupación del proyecto son de: - - - - - Superficie vallada en explotación: 13.687,36 m2 Superficie de vías de acceso: 1.196,59 m2 Superficie de solape con helipuertos existentes: 540,27 m2 Superficie a renaturalizar de helipuertos a demoler: 1.522,27 m2 Superficie de plataformas auxiliares en obra: 4.872,84 m2

11 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Con estos datos, el proyecto en su fase de explotación, y una vez ejecutadas las tareas de renaturalización de los helipuertos a demoler, y de las plataformas auxiliares para la fase de obras, tendría una afección total de 12.821,41 m2. A continuación, se muestra un plano con la delimitación de la zona de actuación prevista para los LST y el MST, aunque debemos considerar que actualmente tan solo se ejecutaran los LST.

12 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 5. METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO La elaboración del presente informe ha sido a cargo de la técnico de la Vigilancia Ambiental, Nieves Laura Pérez González, a través de la visita que se ha realizado durante este mes de abril. En este mes de visita, ya se ha finalizado por completo con el movimiento de tierras y comienzan las obras en si de cimentación con la creación del armazón metálico que se rellenará con hormigón para conformar los cimientos de soporte de los telescopios, o la formación de la pared de piedra de la plataforma definitiva del LST2, junto con el relleno y la disposición de la ubicación definitiva de los gaviones. A continuación, se muestra el planinng tanto de la frecuencia de subida para el seguimiento del programa de vigilancia ambiental en fase de obra esta semana, como de los días festivos, en los cuales no se ha trabajado. JUNIO 2023 LUNES 5 MARTES MIÉRCOLES JUEVES 1 VIERNES 2 6 obra parada por inclemencias meteorológicas 7 obra parada por inclemencias meteorológicas 8 LST2 Formación de la base de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio. LST3 Acopio pétreo, descarga de moldes de gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. 9 1 1 2 9 13 20 14 21 15 16 LST2 creación de la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 delimitación de la zona de ubicación de los gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. 23 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 colocación hormigón de limpieza en la zona de los gaviones y de la losa de descanso de la torre del telescopio. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio y delimitación para la colocación de la losa de descanso de la torre del telescopio. 22 2 6 27 28 29 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 formación de mayor número de gaviones sobre el hormigón de limpieza. LST4 colocación hormigón de limpieza en la losa de descanso de la torre y comienzo encofrado en parte de la 30 estructura metálica de la plataforma del LST

13 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Elaboración de informes En cada una de las visitas efectuadas semanalmente, se elabora un informe en el cual se detallan los tanto los puntos verificados conformes, como aquellos para los que se ha detectado algún tipo de incumplimiento en base a los parámetros establecidos en el Plan de Vigilancia Ambiental y en DIA. Así, la visita semanal en fase de obras, incluye: ✓ Estado actual de la obra, seguimiento ambiental del cumplimiento de las medidas ambientales en cada uno de los trabajos de ejecución, valoración de afecciones imprevistas y propuesta de nuevas medidas preventivas y correctoras. ✓ Álbum fotográfico: de seguimiento de los diferentes trabajos de la obra, para valorar si se cumplen las medidas propuestas y corregir los malos hábitos. Se realizan fotografías en distintos puntos de interés de la obra y además, para un mejor seguimiento, se ha optado por la realización de fotos desde tres puntos fijos en cada una de las visitas, para así valorar el cambio progresivo, fundamentalmente sobre el paisaje, que se produce a lo largo de todo el proceso, estos puntos corresponden con las coordenadas: Punto 1, Carretera LP-4. 217779 X 3185271 Y 3185085 Y 3184956 Y 2173,6 m. 2178,3 m. 2175,9 m. Punto 2, Plataforma helipuerto. 217615 X Punto 3, Sendero PR-LP-11. 217475 X Tras cada visita, el acta se envía tanto al promotor como al director de la obra para que puedan realizar las oportunas correcciones, las cuales se revisaran en la siguiente visita, con el objeto de cumplir con los objetivos que se proponen en la DIA. Tras las vigilancias semanales realizadas, se redacta con periodicidad mensual un informe de seguimiento, que recoge principalmente la información de los trabajos de campo, incluyendo otros datos relevantes y aglutinando principalmente cada una de la información y documentación recabada durante las visitas semanales.

14 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Además, una vez finalizada la fase de obras, se procederá a la redacción de un informe final que albergará los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental, el correcto desmantelamiento de las instalaciones auxiliares y la limpieza de la zona de obras, así como el cumplimiento de todos y cada uno de los condicionados establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental. Instrumental utilizado para las mediciones periódicas. Para un mejor control se realiza durante todo el proceso de ejecución de la obra las mediciones periódicas de emisión de partículas y sonidos, realizando mediciones desde distintos puntos, el objeto de estas mediciones es el control de las actuaciones en el tiempo para evitar molestias sobre los factores ambientales de aire, fauna o flora principalmente y ante variaciones bruscas poder aplicada las medidas ambientales oportunas, establecidas en el EIA, DIA o de nueva aplicación. A continuación, se especifican los aparatos usados para dichas mediciones y en el anexo se adjunta la ficha técnica de cada uno de ellos: 1 . . Sound Level Meter PCE-318, Sonómetro que detecta el volumen del sonido a partir de un nivel sonoro de 26 dB(A), lo cual nos permite detectar sonidos de muy bajo volumen. Medidor de partículas PCE-PCO1, El medidor de partículas es un medidor universal para el conteo de partículas en el aire que permite medir seis grosores diferentes que integra un sensor para medir la temperatura y humedad ambiental, esto convierte el medidor de partículas en un equipo universal y el cual ha sido desarrollado para determinar con precisión el grado de suciedad en el aíre. La cámara incorporada permite relacionar los valores de medición con material gráfico en forma de imágenes y video. El aire se contamina sobre todo por combustión, fabricación, generación de energía, emisiones de vehículos con motor y la industria de la construcción. Con este medidor de particulas podrá medir con precisión las partículas contaminantes en el aire. 2 Las mediciones se han realizado según el plano que a continuación se expone, cuyas coordenadas corresponden con: 1. 2. 3. 4. 217966 X 217489 X 217637 X 217399 X 3185035 Y 2212 m 3184950 Y 2175 m 3185206 Y 2162 m 3185203 Y 2154 m

15 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Seguimiento control de la avifauna de la zona Como consecuencia de la finalización del seguimiento de la avifauna por parte del biólogo responsable, en cada una de las visitas se realiza un seguimiento de su presencia/ausencia. Para la misma se ha establecido un recorrido dentro del área de ejecución de la obra, y sobre todo, en un perímetro exterior que delimita el límite de la obra en una banda de aproximadamente 50 metros de ancho. Con esta delimitación se ha pretendido continuar con la ya establecida por el biólogo responsable de la vigilancia durante el periodo anterior, tal y como a continuación, se representa: Como consecuencia de la inmersión en el proceso de la obra, la fauna vinculada a la zona de actuación, no se constata, siendo meramente de paso. Por lo que, sobre todo, se ha hecho especial hincapié en recorridos para verificar la afección en los limites externos de la actuación, donde aún se mantiene la vegetación tal y como estaba. La metodología de estudio consiste principalmente, en el cálculo de abundancia que se realiza mediante transectos lineales, donde el observador se desplaza a baja velocidad por caminos o campo a través y va registrando todas las aves que se observan dentro y fuera de una banda de 25m. a cada lado.

16 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 6. OBJETO DEL INFORME El objeto del informe mensual es recopilar la información recogida durante las tareas de seguimiento ambiental de la obra en todas las visitas realizadas a lo largo del periodo mensual. En este informe se resumen los controles llevados a cabo, las incidencias detectadas en materia medioambiental, se incorpora documentación fotográfica donde se refleja es estado de las obras en esta materia, y se informa acerca del grado de cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en las sucesivas fases de tramitación del proyecto.

A continuación, se muestran fotos: Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 7. FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA -TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO- Durante el mes de junio se han realizado cuatro visitas de inspección a la obra. El inusual clima de la zona nos ha deleitado con cambios notables durante este mes, desde los primeros días, donde la obra fue necesario pararla por las lluvias y fuertes vientos, a los posteriores días y semanas, donde se produjera un aumento paulatino de las temperaturas incluso produciéndose a final de mes un episodio intenso de calor que afectó a toda la isla. Estas variaciones climáticas han dado lugar a cambios en la presencia de la vida animal de la zona, sufriendo altibajos a lo largo de todo el mes, no siendo perceptibles los invertebrados hasta la segunda semana donde paulativamente han aumentado en número hasta la última visita donde se podían distinguir gran variedad de hymenopteros y lepidópteros o gran número de Calliptamus plebeius y Bombus terrestris canariensis. En lo que respecta a la avifauna, confirmar los mismos precedentes que anteriormente, durante la primera semana la presencia de las mismas era escasa, para continuar con un aumento paulatino según avanzaba el mes, observando como sobrevolaban los Corvus corax, Pyrrhocorax pyrrhocorax o Apus unicolor la zona de las obras y manteniéndose tímidamente los paseriformes en el exterior de la obra. Dentro del medio biótico, y como responsable, sobre todo de la presencia de invertebrados, el comienzo y culmen de la floración de Adenocarpus viscosus en los primeros momentos y posteriormente de Genista benehoavensis. Pudiendo incluso observase como la Genista trasplantada ha proliferado correctamente y presenta una floración paulatina que comenzó durante la segunda semana de junio y que a final del mes presentaba una amplia floración, en cambio Juniperus cedrus continua en decadencia y se observa muy seco, sobre el mismo se han aplicado enmiendas de corrección como riegos o mulching para ver si sobrevive.

18 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Continuando con el medio biótico, en cada visita se realiza una inspección visual de la posible presencia de la especie invasora Senecio viscosus, no siendo constatada en las zonas inspeccionadas, aunque cabe reseñar que el personal del convenio de la Reserva de la Biosfera pasa de forma periódica por la zona realizando también una inspección. Los avances de la obra, pasan fundamentalmente por la finalización de los movimientos de tierra, ya se han producido todas las excavaciones y terraplenados. Durante este mes se ha llevado a cabo el muro de contención de piedra de la plataforma definitiva del LST2, se ha colocado los hormigones de limpieza de las losas de descanso de la torre del soporte del futuro telescopio en el LST3 y LST4, a su vez el LST4 se ha procedido a la colocación de la estructura metálica que esta siendo encofrada para vertido del hormigón, acto que se llevará a cabo sobre todo durante el siguiente mes. En el LST2 se están colocando y rellenando los gaviones de piedra que actuarán a modo de muro de contención y delimitación con los desmontes verticales superiores de la zona de los futuros telescopios. En cada una de las visitas se lleva a cabo el control de los PPI, según se adjunta en el apartado 8 de este informe, en los cuales se ha comprobado, entre otros que, no existen derrames o residuos en la zona de obra, que los límites de actuación están bien definidos y se mantienen los establecidos por el proyecto, que el material de obra que llega sea depositado correctamente y no venga con restos animales y vegetales susceptibles de contaminación o propagación, etc. Control periódico de la medición del sonido y de partículas en el aire, realizando mediciones a lo largo de un mismo día y en los puntos establecidos en DIA. Las mediciones son a través de aparatos homologados y certificados a través de los cuales podemos medir la realidad de la ejecución de la obra en cada momento, además de tener en cuenta otras variables de importancia para su correcta interpretación. Para la medición del factor ruido se utiliza el aparato PCE-318 Sound Level Meter y el Medidor de Partículas PCE-PCO1 para el cálculo de partículas en el aire, aparatos que ya se describieron con anterioridad y se adjunta en el anexo las especificaciones técnicas. A continuación, se detallan los valores obtenidos en las mediciones: SONÓMETRO PCE-318 Velocidad Viento (Km/hr) Temperatura Humedad Dirección Viento Presión Atmosférica (mb) Mín (DbA) Máx (DbA) FECHA Hora PUNTO ºC (%) 1 1:20 11,8 41,0 7,6 S 782,0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 36,7 43,3 33,5 38,1 50,4 32,9 33,1 45,4 30,2 33,9 46,0 45,9 53,0 40,3 51,1 54,2 41,9 42,0 52,0 44,6 46,5 57,5 01/06/2023 13:00 2:30 12,6 16,1 37,0 51,0 7,8 11,5 S SSW 782,1 786,3 1 12/06/2023

19 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 1 1 3:40 2:10 16,3 24,0 62,0 17,0 16,4 20,4 W SSW 785,9 791,8 6 1 2 3 4 5 6 34,2 33,9 58,8 33,8 22,6 47,5 37,8 40,2 39,3 83,9 36,4 83,4 54,0 40,9 28/06/2023 13:00 24,9 18,0 17,8 SSW 792,0 MEDIDOR DE PARTÍCULA PCE-PCO1 Velocidad Viento (Km/hr) Presión Temperatura Humedad Dirección Viento 2,5 mm 10,0 mm FECHA Hora Atmosférica PUNTO 0,3 mm 0,5 mm 1,0 mm (mb) 5,0 mm (ºC) (%) 1 1:20 11,8 41,0 7,6 S 782,0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 770 699 754 703 634 601 320 282 269 267 289 144 55 62 39 20 47 12 13 10 12 5 10 3 46 53 47 53 50 5 1 5 0 5 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 2 3 4 3 95 0 2 0 1 2 1/06/2023 13:00 12,6 16,1 37,0 51,0 7,8 11,5 S SSW 782,1 786,3 12:30 14.176 4.292 349 20.479 6.692 718 16.267 5.146 520 15.185 4.802 464 23.289 7.187 717 22.680 8.828 1.860 596 172 1.098 829 10 12 7 2/06/2023 1 1 3:40 2:10 16,3 24,0 62,0 17,0 16,4 20,4 W SSW 785,9 791,8 692 463 145 126 22 24 1 5 13.230 7.559 2.083 717 201 110 8/06/2023 1.098 1.165 853 611 634 534 160 164 128 32 31 22 7 6 2 4 4 1 13:00 24,9 18,0 17,8 SSW 792,0 LEYENDA: Intervalos Nº Partículas ADMISIBLE ALERTA PELIGRO 0 - 100.000 100.001 - 250.000 250.001 - 500.000 0 - 35.200 35.201 - 87.500 87.701 - 175.000 0 - 8.320 8.321 - 20.800 20.801 - 41.600 0 - 545 546 - 1362 1363 - 2724 0 - 193 194 - 483 484 - 966 0 - 68 69 - 170 171 - 340 Permisibles PUNTO XUTM YUTM ALTITUD (msnm) 1 2 3 4 5 6 217.459,165 217.471,162 217.307,670 217.419,752 217.625,710 217.703,280 3.185.355,007 3.185.249,443 3.185.234,895 3.185.133,108 3.185.074,470 3.184.888,380 2.147,00 2.155,00 2.149,00 2.164,00 2.177,76 2.194,00 Se comprueba que los vehículos utilizados, sean los mimos los cuales ya se ha comprobado que disponen de la certificación de marcado de Conformidad Europea o la ITV según requerimientos normativos. En lo que respecta a la gestión de residuos generados en obra se realizará conforme a las prescripciones del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y por el R.D. 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

20 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Durante esta fase de la obra y, por tanto, durante este mes, los residuos generados han varían con respecto al anterior mes. En este caso ya se han producido residuos metálicos procedentes de los restos del armazón de ferralla para el hormigonado de la base radial del futuro LST4. Por su parte, el resto de residuos corresponde a los diarios de consumo de los trabajadores, los cuales son trasladados al finalizar la jornada al punto de recogida más cercano, evitando así la acumulación de residuos orgánicos en una zona tan sensible como es el Roque de Los Muchachos. El lavado de los camiones de hormigón y de la hormigonera se realiza en una balsa de lavado acondicionada para tal fin, al igual que se detallo en el mes anterior. No se observan escapes o derrames de la balsa y por el momento es suficiente para el trabajo actual.

21 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Control de posibles vertidos accidentales dentro de la zona de actuación. En cada una de las visitas se realiza un reconocimiento de la posible presencia de restos de combustibles o aceites, de fugas accidentales. Durante las inspecciones llevadas a cabo en el momento, no se han observado. Durante la comprobación de la generación de partículas y polvo en suspensión en las zonas de obras, así como en las inmediaciones no se observan ni en las plantas ni en las distintas visitas realizadas. Concretar que durante las dos primeras semanas de visitas se observaba la tierra húmeda debido a las lluvias intensas que se produjeron durante la primera semana del mes de junio, no obstante, durante las semanas siguientes la progresiva desecación del ambiente y del terreno, si ocasionaron algo más de polvo y partículas en suspensión sobre todo en las zonas de la carretera LP-4 Roque de Los Muchachos, consecuentemente su ha instado ha que se realicen riegos en la zona de tránsito de la maquinaria. Se ha comprobado la disponibilidad de los extintores en toda la zona de la obra, que como se puede observar en las fotos que a continuación de muestran existen en cada una de las plataformas de los futuros telescopios y con su correcta señalización. Extintor de polvo en todas las plataformas de trabajo de los LSTs Extintor de Dióxido de Carbono junto al motor de combustión de la planta de hormigón Extintor en plataforma del LST2

22 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 7º informe mensual – junio 2023 Extintor en plataforma de trabajo del LST3 Extintor en plataforma de trabajo del LST4 A continuación, se hace una exposición de las actuaciones y de los controles que se han llevado a cabo en el transcurso de cada una de las visitas: Visita del 08 de junio: 1 2 . . Se llevo a cabo el control de los PPI, según se adjunta en el apartado 8 de este informe. Inspección de la zona LST2, ya han cesado de los movimientos de tierra y los desmontes.

23 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Se está procediendo al comienzo creación del muro de contención de la pared de piedra definitiva del LST2. La pared de piedra, como ya se ha especificado, se está conformando sobre la parte interior de los tablones guía que se han colocado fuera de la zona del corredor ecológico.

24 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Detalle de la pared de piedra donde se observa la baliza roja del límite con el corredor ecológico. La planta de hormigón se encuentra en total rendimiento para la realización del vertido del hormigón en las estructuras metálicas que se están creando en torno a los telescopios. 3. LST3, no se han realizado avances encontrándose igual que en la última ocasión. Durante la visita estaba llegando el camión con los mallazos de los gaviones, los cuales se colocarán para la separación con los muros externos del telescopio.

25 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 4. El LST4, se trabaja en el taller de ferralla y en la colocación del armazón de la estructura de hierro, en torno a la zona ya hormigonada radial del futuro telescopio 5. Continua la obra de la carretera LP-403, la cual ya la zanja está cerrada y hormigonada, pero lo zona de acopio del material, se encuentra justo encima de la zona del helipuerto donde está la caseta de los trabajadores y en el acceso al sendero que atraviesa el corredor ecológico. Esta circunstancia ocasiona que los parámetros ambientales y las mediciones que se realizan cerca de esta zona varíen con respecto a la tendencia natural de la inspección de la obra que nos atañe.

26 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 6. En el seguimiento de la avifauna en la zona especificada. Los días anteriores a la visita la obra ha estado parada por el mal tiempo, es decir intensas lluvias y fuerte viento, este hecho al igual que en pasadas visitas ha condicionado la presencia/ausencia de la vida animal en la zona. Así los animales invertebrados, que comenzaron la explosión demográfica con el buen tiempo, han sufrido una recesión en las últimas tres visitas, ya que las temperaturas también han bajado. Se sigue con una leve floración de los codesos en las inmediaciones de la zona de la obra, no produciéndose la explosión amarilla todavía. Se han distinguido: CENSO DE FAUNA DURANTE LA VISITA NOMBRE PROTECCIÓN CEEA:LESRPE/ CCEP:ANEXO VI/ BERNA II/BONN 2/ NoEND Nº INDIVIDUOS TIPO DE INDICIO Canto / Observación directa Curruca conspicillata 1/1 Corvus corax ANEXO I 1 Observación directa CEEA:LESRPE LESRPE/ CCEP:ANEXANEXO VI/ BERNA II/BONN 2/ SiEND Canto / Observación directa Phylloscopus canariensis 2/3 7. Inspección de la presencia de Senecio viscosus. No se aprecian en la zona de actuación, ni en las inmediaciones.

27 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 7º informe mensual – junio 2023 Durante la visita del día 16 de junio, 1 2 . . Se llevo a cabo el control de los PPI, según se adjunta en el apartado 8 de este informe. Inspección de la zona LST2, avance en la formación de la pared de piedra de contención de la plataforma definitiva del LST2, la cual todavía no ha llegado a su altura final.

Destacar que todavía no se ha vertido el hormigón de limpieza que conformar el sistema radial de la plataforma del telescopio. En lo que si se ha avanzado es en el vertido del hormigón de limpieza de la base donde se están colocando los gaviones rellenos de bolos, que conformaran el muro de contención de separación con la antigua plataforma del helipuerto, donde hoy en día alberga la zona de los trabajadores. Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7

7 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023

30 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 3. Inspección de la zona del LST3, no se han realizado avances encontrándose igual que en la última ocasión. Tan solo se está delimitando y marcando la zona donde irán colocados los gaviones de contención alrededor de la plataforma definitiva del telescopio.

31 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 4. Inspección de la zona del LST4, se trabaja en el taller de ferralla y en la colocación del armazón de la estructura de hierro, en torno a la zona ya con hormigón de limpieza del sistema radial del futuro telescopio, observándose la estructura con mayor avance que en la anterior visita.

32 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 5. Inspección en las inmediaciones y dentro de la obra de la presencia de aves y del medio biótico. Estos días se definen por la vuelta del buen tiempo y por tanto, la subida de las temperaturas, esto ha dado lugar a ver nuevamente una explosión de vida invertebrada en la zona con alto número de dípteros o coleópteros que se pueden apreciar sobre todo vinculados a la floración cada vez más intensa de los codesos (Adenocarpus viscosus) así como el resurgir de la mozarrilla (Arrhenatherum calderae)

33 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 En lo que respecta a las aves, continúan los cuervos, los cuales se hacen presentes sobre todo en la hora del desayuno de los trabajadores o cuando hay turistas en la zona. Con respecto a los paseriformes no se han observado por la zona del corredor ecológico, pero si en las inmediaciones de la zona de la obra en concreto por el LST4, donde se escucha el canto de un mosquitero. No se observan ni escucha más. Consecuentemente: CENSO DE FAUNA DURANTE LA VISITA NOMBRE PROTECCIÓN Nº INDIVIDUOS TIPO DE INDICIO Corvus corax ANEXO I 1 Observación directa CEEA:LESRPE LESRPE/ CCEP:ANEXANEXO VI/ BERNA II/BONN 2/ SiEND Phylloscopus canariensis 1 Observación directa 6 . . Inspección de la presencia de Senecio viscosus. No se aprecian en la zona de actuación, ni en las inmediaciones, es decir en las zonas de inspección de la vigilancia. Destacar la inspección del convenio de la Reserva de la Biosfera se realiza de forma continua por toda la zona. Comprobación del estado de los trasplantes, la retama se encuentra en correcto estado y en comienzo de floración, no obstante, no podemos decir lo mismo del cedro que se aprecia cada vez más seco, se ha colocado en torno al tronco ramitas para hacer un mulching que pueda llegar a protegerlo. 7

34 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 7º informe mensual – junio 2023 Durante la visita del día 23 de junio, 1 2 . . Se llevo a cabo el control de los PPI, según se adjunta en el apartado 8 de este informe. Inspección de la zona LST2. La pared de piedra de contención de la plataforma definitiva del LST2 ya está finalizada hasta su altura máxima, quedando tan solo rellenar el interior y darle la consistencia definitiva.

35 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Los gaviones inferiores ya están mayormente rellenos y se está colocando una segunda fila en la parte superior. Se está rellenado la parte trasera de los mismos con el material que existía del desmonte y movimiento de tierras de la propia zona del LST2.

36 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Se continúa con la utilización de la balsa de lavado, bajo la planta de asfalto, la cual todavía no se encuentra colmatada y no se observan derrames en la zona. Todavía no se ha vertido el hormigón de limpieza que conformar el sistema radial de la plataforma del telescopio. Junto a la planta de hormigón se encuentra acopiada una carga de adoquines que serán usados para la vía exterior de acceso alrededor de los futuros telescopios.

37 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 3. Inspección LST3, durante esta semana se ha producido un mayor avance en esta parte de la obra, observando como ya se ha colocado el hormigón de limpieza sobre la losa de descanso de la torre del telescopio. También se ha formado el hormigón de limpieza bajo los gaviones, los cuales ya están armados y listos para comenzar a su relleno. Para los mismos, se ha comenzado a la clasificación más minuciosa de los bolos existentes sobre la plataforma auxiliar del LST3, dejando según tamaños para ser usados en las distintas partes requeridas. En este caso, primeramente, dentro de los gaviones. Esta clasificación de bolos, no supone levantamiento de polvo, ya que con anterioridad estas acumulaciones habían sido desprendidas de la mayor cantidad de tierra posible.

38 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7

39 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 4. Inspección LST4. Se trabaja en el taller de ferralla y en la colocación del armazón de la estructura de hierro, en torno a la zona ya hormigonada radial del futuro telescopio, observándose la estructura con mayor avance que en la anterior visita. Se está llevando a cabo el nivelado para la colocación de la losa de descanso de la torre de soporte del futuro telescopio.

40 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Se ha colocado una bandeja para el depósito de residuos férreos o chatarra justo en la zona en la que actualmente se trabaja con este material. 5. La obra paralela de la zanja que se lleva a cabo en la carretera LP-403, ya ha finalizado en su paso por la zona de obra de los LSTs, en la cual ya se ha puesto la capa de hormigón rasante con el antiguamente existente.

41 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 6. En el seguimiento de la avifauna detectada en la zona especificada y especificaciones del medio biótico. Desde la anterior visita se observa un aumento paulatino de la presencia de la vida en la zona, los codesos y retamas ya aparecen en flor y los animales invertebrados acompañan a esta floración. Imagen donde se puede apreciar la incipiente floración que se continúa produciendo en la zona del corredor ecológico junto al LST2

42 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Las aves, se observan una mayor variedad apareciendo los vencejos (Apus unicolor) en sus características bandadas cuando llega el buen tiempo, además continúa con la presencia de los cuervos. Otras aves de menor tamaño son identificadas por toda la superficie apareciendo en distintos puntos de la observación, mosquiteros y currucas. Constatando durante la visita: CENSO DE FAUNA DURANTE LA VISITA NOMBRE PROTECCIÓN CEEA:LESRPE/ CCEP:ANEXO VI/ BERNA II/BONN 2/ NoEND CEEA:LESRPE LESRPE / BERNA II/ NoEND Nº INDIVIDUOS TIPO DE INDICIO Canto / Observación directa Curruca conspicillata 1 Apus unicolor Corvus corax 7 1 Observación directa Observación directa ANEXO I CEEA:LESRPE LESRPE/ CCEP:ANEXANEXO VI/ BERNA II/BONN 2/ SiEND Phylloscopus canariensis 3 Observación directa 7 . . Inspección de la presencia de Senecio viscosus. No se aprecian en la zona de actuación, ni en las inmediaciones, es decir en las zonas de inspección de la vigilancia. Destacar la inspección del convenio de la Reserva de la Biosfera se realiza de forma continua por toda la zona. 8 Comprobación del estado de los trasplantes. La retama se encuentra en correcto estado, y continuando con su cada vez mayor floración, el cedro está seco, aunque se continua con su riego y cuidados a la espera que durante los meses más frescos del año se observen nuevos rebrotes. Durante la visita del día 29 de junio: 1 2 . . Se llevo a cabo el control de los PPI, según se adjunta en el apartado 8 de este informe. Inspección de la zona LST2. Al igual que la semana pasada la pared de piedra que limita con el corredor ecológico ya está en su máxima altura y se continua con el relleno de hormigón y bolos interior.

43 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 No obstante, el mayor trabajo llevado a cabo en esta zona de futuro telescopio consiste en el relleno de los gaviones de los muros de contención y el relleno trasero de los mismos para la conformación de la delimitación de la plataforma definitiva, donde ya se observan dos niveles de gaviones. El uso de la balsa de lavado, sigue y no se observa rebose o derrames de la misma sobre el terreno, que puedan ser causa de contaminantes edáficos o de las aguas subterráneas.

44 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 No se ha realizado el vertido del hormigón de limpieza que conforma el sistema radial de la plataforma del telescopio. Imagen donde se observa el núcleo central del telescopio, y la falta de hormigón de limpieza del sistema radial de soporte del telescopio, también se puede observar la parte superior del gavión y su relleno posterior. Continua el acopio de adoquines en torno a la planta de hormigón, realizándose durante la visita una nueva descarga. No se ha observado de forma visual y superficial que traigan restos vegetales o animales en el empaquetado.

45 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 3. Inspección de la zona del LST3, no se han producido cambios ni nuevas acciones con respecto a la visita de la semana anterior, tan solo la instalación de nuevos gaviones a la espera de que sean rellenos.

46 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 4. En el LST4, ya ha finalizado la construcción de la estructura metálica y se está comenzando con la colocación del encofrado para su posterior hormigonado. El encofrado y hormigonado se realizará por secciones hasta concluir el anillo y estructura inferior de apoyo del telescopio.

47 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Ya se ha colocado el hormigón de limpieza de la losa de descanso de la torre de soporte del futuro telescopio. 5. Inspección en las inmediaciones y dentro de la obra de la presencia de aves. Y principales características del medio biótico. La floración de los codesos ha dado paso a una exuberante floración de las retamas, por lo que la vida invertebrada continúa en su máximo apogeo distinguiéndose Bombus terrestris canariensis, lepidópteros (Leptotes webbianus, Pontia daplidice), orthopteros (Calliptamus plebeius, Sphingonotus sp.) o hymenopteros hasta ahora menos visibles. Leptotes webbianus

48 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 En lo que respecta a las aves, continua con la misma tónica que en las pasadas semanas, observándose vencejos (Apus unicolor) sobrevolando la zona del LST3, los cuervos que aparecen sobre todo en las horas de descanso del personal y las currucas y mosquiteros, además en esta ocasión se ha observado un canario que volaba entre la zona del LST3 y LST4, entre la zona del sendero y el LST1. CENSO DE FAUNA DURANTE LA VISITA NOMBRE PROTECCIÓN CEEA:LESRPE LESRPE / BERNA II/ NoEND Nº INDIVIDUOS TIPO DE INDICIO Apus unicolor 6 Observación directa Corvus corax Phylloscopus canariensis Serinus canarius ANEXO I 1 2 1 Observación directa Canto CEEA:LESRPE LESRPE/ CCEP:ANEXANEXO VI/ BERNA II/BONN 2/ SiEND BERNA III/ NoEND Observación directa 6. Inspección de la presencia de Senecio viscosus. No se aprecian en la zona de actuación, ni en las inmediaciones, es decir en las zonas de inspección de la vigilancia.

49 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 8. FICHAS DE CONTROL E INDICADORES DE SEGUIMIENTO Para la adecuada ejecución del seguimiento ambiental de los impactos generados por la fase de construcción de los proyectos, se llevará a cabo los correspondientes estudios, muestreos y análisis de los factores del medio ambiente en cada una de las visitas efectuadas, donde se cumplimentar las fichas de control o check list y los indicadores que incluyen las medidas de protección del medio definidas en el EIA y DIA. Así, uno de los elementos fundamentales en el plan de vigilancia ambiental es el Programa de Puntos de Inspección, los cuales establecen los puntos necesarios para el control de la obra, en este caso los PPI identificados y que servirán de base para la evaluación de la obra y por tanto, la complementación de las fichas de cada una de las visitas, son: PPI 1 Afección sobre la calidad del aire PPI 2 PPI 3 PPI 4 Generación de ruido y polvo en suspensión Riesgo de contaminación del suelo, compactación y ocupación de los suelos Control de la alteración del suelo PPI 5 Control de zonas de exclusión y de obras PPI 6 PPI 7 PPI 8 Alteración sobre la gea de la zona de la actuación Modificación en la percepción visual del paisaje Protección del paisaje PPI 9 Alteración y destrucción de la flora de la zona Huida y cambios en la fauna del área de estudio Minimización de la afección a la biodiversidad Protección de espacios naturales de interés Destrucción de bienes patrimoniales y arqueológicos Gestión prevista de escombros y residuos de obra Protección frente a la contaminación y deterioro de la calidad del agua Cambio en el uso del suelo de su estado actual Formación personal PPI 10 PPI 11 PPI 12 PPI 13 PPI 14 PPI 15 PPI 16 PPI 17 En el presente apartado se muestran las fichas, con un doble objetivo: por un lado, establecer un sistema de vigilancia que garantice la correcta ejecución de todas las medidas protectoras y correctoras contenidas en el EIA y DIA; y por otro, valorar posibles afecciones imprevistas y proponer nuevas medidas para evitarlos o corregirlos si son identificados potenciales impactos contemplados y no contemplados. Así, en cualquier caso, las fichas de control, con los indicadores que incluyen, deben ser consideradas como los parámetros mínimos a seguir, pudiendo ser ampliados por el responsable ambiental, modificando su contenido y/o número si así lo exige la correcta protección ambiental del medio y la progresión de las obras. Asimismo, estas fichas de control podrán ser modificadas, en número y/o contenido, por el responsable ambiental, si procede, en función de los posibles cambios y/o adiciones que se definan. Se debe considerar, que en la ficha de inspección las casillas no marcadas, corresponde a acciones dentro de los PPI que no están en actuación en el momento en concreto de la visita a la obra. Se adjuntan como anexo la ficha semanal del control según los PPI.

50 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 9. CONCLUSIÓN Ambientalmente este mes ha estado marcado por las variaciones climáticas que se han producido, donde si bien la primera semana destacaba por el cierre de la obra durante dos días, debido a las lluvias y el viento, posteriormente y de forma progresiva llegó el buen tiempo y con él, el verano y la explosión de vida, observándose la gradual floración y resurgir de las plantas más características llevando con ella aparejada la presencia cada vez mayor de la vida animal en torno a ella, como pueden ser los invertebrados y la avifauna. Consecuentemente en la obra, durante las inspecciones realizadas, no se observan derrames, emisión de humos de los motores de la maquinaria, residuos fuera de los depósitos indicados o acumulación de polvo o partículas en suspensión en las plantas, entre otros. Estos hechos manifiestan que el ambiente de las parcelas vecinas continúa con la vida a expensas de la presencia de la obra. Haciendo una reseña de las especies de avifauna constatadas en las diferentes visitas, obtenemos: CENSO DE FAUNA DURANTE LAS VISITAS NOMBRE PROTECCIÓN CEEA:LESRPE LESRPE/ CCEP:ANEXO VI/ BERNA II/BONN 2/ SiEND CEEA:LESRPE LESRPE/ CCEP:ANEXO VI/ BERNA II/BONN 2/ SiEND CCEP:ANEXO I Nº INDIVIDUOS TIPO DE INDICIO Canto Phylloscopus canariensis 4 Phylloscopus canariensis Corvus corax 7 4 Observación directa Observación directa Observación directa LESRPE/ ANEXO VI/ BERNA II/D.AVES I/ NoEND Pyrrhocorax pyrrhocorax 12 CEEA:LESRPE/ CCEP:ANEXO VI/ BERNA II/BONN 2/ NoEND CEEA:LESRPE/ CCEP:ANEXO VI/ BERNA II/BONN 2/ NoEND CEEA:LESRPE LESRPE / BERNA II/ NoEND Curruca conspicillata Curruca conspicillata 1 2 Observación directa Canto Apus unicolor 13 1 Observación directa Observación directa Serinus canarius BERNA III/ NoEND Es importante considerar que los distintos individuos que ahora aquí se nombran posiblemente no sean individuos independientes, sino que se trate de los mismos individuos que se observan o escuchan en distintas ocasiones. Continuando con el medio biótico, en su fracción botánica destacar la gran floración de los codesos en primera instancia y posteriormente de la retama, los cuales posibilitan la mayor presencia de vida en la zona. En cada visita, también se realiza una inspección de la presencia o ausencia de la especie invasora Senecio viscosus, no siendo destacable la presencia de ninguna planta, además considerar que las personas responsables de la Reserva de la Biosfera pasan de forma continua por las inmediaciones. Por su parte, la supervisión y control del cedro (Juniperus cedrus subsp. cedrus) y de la retama (Genista benehoavensis) replantados en las proximidades de la residencia, se observa que la retama ha florecido y está en perfecto estado, no pudiendo decir lo mismo del cedro, el

51 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 cual se aprecia seco, pero se continua con su riego y se ha colocado mulching de protección a la espera si con el paso del verano el cedro rebrota nuevamente. En lo referente a la obra en sí, ya han finalizado los movimientos de tierra y con ellos el levantamiento de polvo y el mayor ruido producido por la maquinaria, quedando hasta la fecha el acopio de pétreos de mayor tamaño en el LST3 que, se usaran para el relleno de los gaviones. Gaviones que ya han comenzado a ser colocados y rellenos en el LST2. Así mismo, en el LST2 ya se ha llevado a cabo la construcción de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio que linda con el corredor ecológico, en el cual no se aprecian alteraciones o ocupación del mismo, limitándose la obra al perímetro definido desde el comienzo de la obra. En la plataforma auxiliar del LST2 se ha ubicado la balsa de lavado de hormigón, la cual todavía no se ha colmatado y continua su uso para evitar el vertido de hormigón sobre el suelo y la susceptible de contaminación posterior. En el LST4, se encuentra casi al completo colocado el armazón metálico del sistema radial de soporte del telescopio, que se ha elaborado insitu y para el cual se ha colocado un depósito especial de residuos metálicos. La evaluación de la marcha del Programa de Vigilancia Ambiental para el período de referencia es que se desarrolla uniformemente en el tiempo y de manera correcta. De la misma manera se ajusta a lo dispuesto en los documentos que lo controlan, como son el Estudio de Impacto Ambiental, Programa de Vigilancia Ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental. Entre las observaciones efectuadas en las distintas visitas, se han gestionado a lo largo del mes un total de cero no conformidades, las cuales de producirse deberán ser comunicadas formalmente a las contratas implicadas, quedando sometidas a una supervisión que permita certificar el cierre de las mismas. Así, considerando cada una de las fases necesarias para la realización de este proyecto, la ejecución de todas las medidas preventivas y correctoras propuestas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto y su Declaración de Impacto Ambiental, como la valoración posterior de afecciones imprevistas y la propuesta de las medidas necesarias para minimizar los impactos, de este mes de ejecución del proyecto de los telescopios LST-2, LST-3 y LST-4, se está realizando adecuadamente desde el punto de vista ambiental, cumpliendo en todo momento con el condicionado propuesto. PEREZ GONZALEZ NIEVES LAURA - 42185705W Firmado digitalmente por PEREZ GONZALEZ NIEVES LAURA - 4 2185705W Fecha: 2023.07.10 16:08:13 +01'00' La Técnico redactor: Dña. Nieves Laura Pérez González En S/C de La Palma a 10 de julio de 2023

52 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 10. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOS REALIZADAS EL 08 DE JUNIO DE 2023 Vista desde el sendero PR-LP-11 hacia el LST-2 Vista desde el sendero al LST2 donde se aprecia el comienzo de la construcción de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio LST2

53 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Detalle del muro en la zona de linde con el corredor ecológico. Vista desde el helipuerto hacía la el LST3

54 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Vista panorámica del LST4 Vista del comienzo de la colocación del armazón metálico en la base radial del LST4

55 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 FOTOS REALIZADAS EL 16 DE JUNIO DE 2023 Vista desde el sendero PR-LP-11 hacia el LST-2 Vista del LST2, se observa la colocación de los gaviones y en la pared de piedra. Panorámica LST3

56 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Plataforma LST4, se aprecia mayor avance de la estructura del armazón de hierro FOTOS REALIZADAS EL 23 DE JUNIO DE 2023

57 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Vista desde el sendero PR-LP-11 hacia el LST-2 y de la pared de piedra. Vista panorámica LST3 Vista plataforma LST3, donde se aprecia el hormigón de limpieza bajo los gaviones

58 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Vista LST4 FOTOS REALIZADAS EL 29 DE JUNIO DE 2023 Vista desde el sendero PR-LP-11 hacia el LST-2 Vista plataforma LST2

59 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 Vista LST3 Plataforma LST4, con mayor formación del armazón metálico del sistema radial del soporte del LST4.

60 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 SECUENCIA PANORÁMICA DESDE LOS DISTINTOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE CONTROL ESTABLECIDOS. PUNTO 1, CARRETERA LP-4 217779 X 3185271 Y 2173,6 m. 08 de junio de 2023 16 de junio de 2023 23 de junio de 2023 29 de junio de 2023

61 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 PUNTO 2, PLATAFORMA HELIPUERTO 217615 X 3185085 Y 2178,3 m. 08 de junio de 2023 16 de junio de 2023 23 de junio de 2023 29 de junio de 2023

62 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 PUNTO 3, SENDERO PR-LP-11 217475 X 8 de junio de 2023 6 de junio de 2023 3184956 Y 2175,9 m. 0 1 23 de junio de 2023 29 de junio de 2023

63 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – junio 2023 7 11. ANEXO: a. Fichas de control semanal

Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) FECHA 08 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 Formación de la base de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio. LST3 Acopio pétreo, descarga de moldes de gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL ATMÓSFERA AFECCIONES SOBRE AFECCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE LAS QUE SE ACTÚA GENERACIÓN DE RUIDO Y POLVO EN SUSPENCIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS SI NO N/A VARIABLES MEDIDAS Durante estos días, se han producido fuertes lluvias, que han obligado incluso a para la obra, lo que se aprecia el terreno mojado y donde no es necesario riegos. Aplicación de riegos periódicos para reducir la generación de partículas de polvo Material particulado X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Realización de medidas periódicas de ruidos, vibraciones y partículas en suspensión durante las obras. En caso de superarse los límites de ruido se instalarán pantallas acústicas. Se realizan semanalmente. Los datos están dentro de los parámetros establecidos. X X Hay distintos tipos de maquinaria dentro de cada una de las plataformas de los LST y que de forma regular se traslada desde LST2 al LST3 y LST4. En la carretera se realiza una obra paralela que ha Mantenimiento de los accesos existentes, que se mantendrán limpios y sin obstáculos. Accesos delimito el acceso al Roque directamente sobre la vía. e interviene El uso de la maquinaria se limita al interior de la parcela de la futura ubicación de los LST y su paso para recoger material al LST2 y ubicarlo en LST3, donde se acopia. La ferralla y el taller se ubica en la zona de la plataforma auxiliar LST4. El material pétreo en el LST3 y los nuevos gaviones. Durante estos días, se han producido fuertes lluvias, que han obligado incluso a para la obra, lo que se aprecia el terreno mojado y donde no es necesario riegos. Los acopios de grava no superan Control del tráfico pesado durante los movimientos de tierra. X X X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. Material de obra

Toda la maquinaria en obra cumple con el mantenimiento, revisión y puesta a punto que prescribe el fabricante y las normas que sean de aplicación. los 2 metros y es usada rápidamente para el hormigón. Durante estos días, se han producido fuertes lluvias, que han obligado incluso a para la obra, lo que se aprecia el terreno mojado y donde no es necesario riegos. Humectación periódica de las zonas de trabajo. X Los bolos de mayor tamaño están siendo reservados para su uso en gaviones en las plataformas de los telescopios ubicándose en la zona del LST3, y la graba sobre el helipuerto de la plataforma auxiliar del LST2. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X Durante estos días, se han producido fuertes lluvias, que han obligado incluso a para la obra, lo que se aprecia el terreno mojado y donde no es necesario riegos. Ya no se lleva a cabo el traslado de material de excavación, ya que los movimientos de tierra han cesado. Aplicación de riegos periódicos en el área de actuación durante los movimientos de tierra X X Movimientos de tierra Los camiones que transporten materiales de excavación irán provistos de lona para evitar la generación de partículas de polvo. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las Las lluvias de estos días, han ocasionado que los parámetros propicios para un incendio sean totalmente nulos. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL La calidad y visibilidad de la zona de obras son buenas. X X No se aprecian las lluvias recientes han lavado y mientras permanezca húmeda la tierra que se levante polvo. Limpiezas periódicas Se aprecian en la zona de obras depósitos de polvo X Condiciones técnicas de vehículos

X Se ha comprobado que toda la maquinaria de obra está en posesión de la ITV en vigor y del CE. La velocidad de tránsito de maquinaria de obra no supera los 30 Km/h. Se ha comprobado que se han utilizado exclusivamente las rutas definidas en el EIA X X X Planificación de las actuaciones de obra Se reduce la altura de caída cuando se descarga el material, evitando la excesiva dispersión de partículas

Durante estos días, se han producido fuertes lluvias, que han obligado incluso a para la obra, lo que se FECHA 08 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 Formación de la base de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio. LST3 Acopio pétreo, descarga de moldes de gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL SUELO RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO, COMPACTACIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS SUELOS CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO CONTROL DE ZONAS DE EXCLUSIÓN Y DE OBRAS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Estricta utilización de accesos existentes o previstos en el proyecto para la ejecución de las obras Accesos X Localización del emplazamiento en una zona parcialmente antropizada, helisuperficies La caseta de los trabajadores, se ubica sobre el helipuerto cercano al LST2 Emplazamiento Usos X X Se está realizando una obra paralela de apertura de una zanja en la carretera, por lo que el tráfico está restringido en determinadas horas. Cuando se realiza el paso de maquinaria con material se procede a la disposición de personal de la obra, para controlar el tráfico. Ya se ha abierto la zanja y se encuentra cubierta de hormigón a la espera de su capa de acabado final. Mantenimiento de accesos y usos existentes en áreas próximas MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria se deja parada en el mismo lugar de la obra, dentro de la plataforma de los LST. Maquinaria X X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. Material de obra Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X

Se ha extendido la tierra vegetal acopiada en las áreas definidas en el proyecto aprecia el terreno mojado y donde no es necesario riegos. Además, se ha procedido a la colocación de garbancillo en el acceso al LST3 y LST4. Los bolos de mayor tamaño son depositados LST3 para su posterior uso. La grava se deposita junto a la hormigonera, en el helipuerto de la plataforma auxiliar del LST2. Se utiliza la tierra vegetal en las plataformas auxiliares, separada para cuando se desmonte sea trasladada a la zona de repoblación. El resto de materiales es depositado en capas superiores compactadas para conformar las plataformas auxiliares. Y los bolos de mayor tamaño para los gaviones de los telescopios. Se ha procedido a la aplicación de una capa más de tierra en la plataforma del LST3. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X X Se reutilizará el material excavado en la ejecución de terraplenes. Movimientos de tierra Se desarrollarán montículos de protección de suelo rugoso, los cuales absorben la onda y modifican su recorrido, minimizando el ruido. En estos momentos de la obra, y debido a la fisionomía de la zona de actuación, no se consideran necesarias. Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable baja las plataformas auxiliares, las cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. X La tierra vegetal extraída se conservará para su posterior reutilización en las revegetaciones, no superándose montículos de más de 3m de altura X X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las Las lluvias de estos días, han ocasionado que los parámetros propicios para un incendio sean totalmente nulos. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha comprobado que las zonas de instalaciones auxiliares se restringen a las áreas definidas en el EIA Y DIA Están ubicadas en la superficie del helipuerto más próximo al LST2 X X Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable baja las plataformas auxiliares, las

Se ha llevado a cabo la caracterización y gestión legalmente exigida de los suelos contaminados (si hubiesen aparecido). cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. Se realiza el laboreo de todos los suelos que hayan resultado compactados por el trasiego de maquinaria y vehículos de transporte Se han desmontado y retirado todas las instalaciones implantadas, restaurando la zona ocupada, devolviéndola a su estado original, al finalizar las obras

en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. FECHA 08 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 Formación de la base de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio. LST3 Acopio pétreo, descarga de moldes de gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA ALTERACIÓN SOBRE LA GEA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A La tierra vegetal ha sido depositada bajo las plataformas auxiliares, para una vez se desmonten sea usada en la revegetación de la zona. Extracción y acopio de tierra vegetal y aporte de agua sobre los mismos para evitar dispersión de semillas. X El acopio de material pétreo se realizará en la plataforma auxiliar del LST3, los bolos de mayor tamaño son acopiados para su utilización en gaviones. Siempre que sea posible se reutilizarán los materiales de excavación en la propia obra X X Movimientos de tierras En caso de ser necesario préstamos de materiales, éstos procederán de canteras autorizadas. X No se espera el uso de materiales de fuera de la zona. Los desmontes y terraplenes tendrán pendientes tendidas y abancaladas, según proyecto MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las Las lluvias de estos días, han ocasionado que los parámetros propicios para un incendio sean totalmente nulos. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta,

Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) FECHA 08 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 Formación de la base de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio. LST3 Acopio pétreo, descarga de moldes de gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL PAISAJE MODIFICACIÓN EN LA PERCEPCIÓN VISUAL DEL PAISAJE PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI Se mantienen como anteriormente, a excepción de su retirada en la zona del LST2 donde si se mantienen las piquetas originarias de delimitación con el corredor ecológico y los tablones de soporte de la pared de piedra de la plataforma definitiva del LST2 Integración paisajística a través de soterramiento de conexiones, vallado y reutilización de material de excavación en los rellenos de la obra. Integración paisajística X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se mantienen las balizas de color que delimitan el corredor ecológico y se ha procedido a la colocación de los soportes de madera que servirán de soporte para la ejecución de la pared de piedra de la base del futuro telescopio. Estas están fuera del límite del corredor ecológico y en el mismo lugar que las establecidas según proyecto y establecidas desde el comienzo de la obra. Ya se ha comenzado con la colocación de las piedras que conforman la pared de piedra del LST2. Instalación de vallado perimetral, especialmente en las áreas que lindan con la Red Natura 2000 Protección del entorno X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X Material de obra

Finalizadas las obras, se ha extendido la tierra vegetal acopiada en el perímetro de la zona establecida en el EIA Durante estos días, se han producido fuertes lluvias, que han obligado incluso a para la obra, lo que se aprecia el terreno mojado y donde no es necesario riegos. Además, se ha procedido a la colocación de garbancillo en el acceso al LST3 y LST4. Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X Los bolos de gran tamaño están en la zona del LST3, para ser usado en los gaviones. La grava se deposita Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. en tongadas de bajo tamaño y es usada frecuentemente para el hormigón que se esta usando de forma continuada. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las Las lluvias de estos días, han ocasionado que los parámetros propicios para un incendio sean totalmente nulos. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL

Restauración, en colaboración con el Patronato del Parque de la Caldera de Taburiente, de las superficies del ORM donde se localice el hábitat 4090 y mayor degradación presente, concretamente: Zona GTC (5.986 m²); Zona ING (2.595 m²) y Zona margen Conector (1.702 m²). La restauración se realizará con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado FECHA 08 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 Formación de la base de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio. LST3 Acopio pétreo, descarga de moldes de gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL FLORA Y FAUNA ALTERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA FLORA DE LA ZONA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA HUIDA Y CAMBIOS EN LA FAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA MEDIDAS UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES SI Horarios Control del horario de ejecución de las obras, limitándolo al periodo diurno X Las obras, solo se realizan en horario diurno Durante esta visita el número de avistamientos ha disminuido, posiblemente consecuencia del descenso de las temperaturas que se ha producido durante estas tres últimas semanas Control de obras en periodos de nidificación y cría de aves, limitando los desbroces en estas fechas Fauna X Recolección de semillas y traslado de vegetación desbrozada a vertedero autorizado Desbroce Desmantelamiento y limpieza de la zona de obras una vez éstas finalicen, restituyendo a su estado original todas las áreas y servicios afectados por las obras, incluyendo las plataformas auxiliares y de montaje. Revegetación con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado. La revegetación de las plataformas auxiliares asciende a 4.782 m². Revegetación de las superficies de helisuperficies que no sean ocupadas por los telescopios, ascendiendo esta superficie a 1.522,09 m² Restauración

las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Durante estos días, se han producido fuertes lluvias, que han obligado incluso a para la obra, lo que se aprecia el terreno mojado y donde no es necesario riegos. Además, se ha procedido a la colocación de garbancillo en el acceso al LST3 y LST4. En el LST3 se acopia el material pétreo de bolos de gran tamaño. La grava se deposita junto a la hormigonera. Material de obra Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. Durante los desbroces, todas aquellas especies protegidas que se detecten serán extraídas para su posterior trasplante. Desbroce El resto de la vegetación, no protegida, se trasladará a vertedero autorizado. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI. Con las lluvias y bajadas de temperatura, la avifauna se mantiene en los mismos niveles que en las semanas anteriores. Ejecución de obras Fauna (avifauna) Las obras tendrán en cuenta los periodos de nidificación y cría de las aves. X X Se evitará, en la medida de lo posible, la ejecución de obras correspondientes a la fase de desbroce de mayor impacto acústico y presión antrópica en el área durante épocas de crías y reproducción, al encontrarnos en zona ZEPA, y se procederá a la colaboración con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en proyectos de seguimiento y control de avifauna en el ORM y su entorno. En cada una de las visitas se realiza una inspección, y se tienen en cuenta el número de individuos y la variedad de especies. No han sido necesarias la utilización de pantallas acústicas, ya que los niveles de ruido se encuentran dentro de los establecido. Se plantea la opción de firmes drenantes (asfalto antirruido) en los accesos, así como pantallas acústicas mientras duren las obras. Accesos X Seguimiento de las revegetaciones durante el año siguiente a la finalización de las obras, al menos 3 visitas para la eliminación de posible flora exótica que pudiera estar presente en el área de las actuaciones o sus inmediaciones, en colaboración con las administraciones responsables. Restauración GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de Las lluvias de estos días, han ocasionado que los parámetros propicios para un incendio sean totalmente X

En cada visita se realiza una inspección visual de posible presencia nuevos ejemplares en la zona. No se ha detectado. Ya ha comenzado nuevamente el convenio de la RB, donde pasan inspección continuamente por la zona. de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. nulos. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 1 . El replanteo de las obras, en su caso, determinará las nuevas afecciones que se generen sobre las diferentes variables ambientales, debiendo el Promotor elaborar un informe en el que se detallen las mismas; nuevas superficies de vegetación y flora afectada, posible afección sobre elementos patrimoniales; nuevas afecciones sobre los hábitats de interés comunitario y espacios incluidos en la Red Natura, etc., debiendo modificarse o ampliarse, en su caso, las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias, y el Programa de Vigilancia Ambiental, así como el presupuesto para la ejecución de las medidas ambientales y . Este informe deberá ser remitido al Órgano Ambiental del Cabildo de La Palma. 7 . Con carácter previo al inicio de las obras deberá elaborarse un Programa de Restauración Vegetal que incluya: Memoria, Planos de distribución y Presupuesto, así como el Pliego de condiciones técnicas particulares, que detallen la trazabilidad de las especies y, entre otros aspectos relacionados con estas, desde la recolección de semillas hasta la plantación de todos los Protección vegetación X X Programa de Restauración Vegetal ejemplares, sustrato a emplear, riego y mantenimiento posterior. Este Programa de Restauración Vegetal deberá ser validado por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, siendo preceptiva su aprobación para el inicio de las obras. 4 . La medida compensatoria incluida en el EsIA de control de posibles especies exóticas, a través del Convenio específico con la Reserva de la Biosfera para colaborar en el control de la especie Senecio viscosus, será objeto de ampliación o firma de un nuevo Convenio en el cual se incluyan todas las zonas donde ha sido detectada esta especie exótica invasora, según informe de la Reserva de la Biosfera. Las actuaciones de erradicación de esta especie serán financiadas, como medida compensatoria, por el Promotor del Proyecto, y tendrán una duración de 3 años.

- Victoria González Rodríguez, Universidad de La Laguna 5 . Como medida compensatoria, se establecerá un Convenio con SEO Birdlife u otra organización similar con experiencia acreditada en la materia, con el objeto seguimiento de impactos de la avifauna y quirópteros sobre el instrumental de mayor porte existentes en el ORM, así como sobre las actuaciones recogidas en el Proyecto. Este seguimiento cubrirá el ciclo anual de reproducción de las diferentes especies y se prolongará durante 2 años tras la finalización de las obras. Un ornitólogo ha realizado visitas periódicas a la zona de obra, constatando la ausencia de fauna vulnerable. Las visitas han finalizado el 28 de febrero. Actualmente, en cada una de las visitas de seguimiento se hace una inspección visual y auditiva de la zona, continuando con X Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. las mismas zonas anteriormente. y distancia que se hacía 6 . Si por necesidades del cronograma de obras, los movimientos de tierra tuvieran que iniciarse sin que se hubiese culminado el estudio del ciclo completo de la avifauna, el con el que se firme el Convenio expuesto en el punto anterior realizará prospecciones ornitológicas previas a fin de determinar que no se producirán afecciones a especies presentes en esa área a transformar. Dicho equipo podrá establecer, en su caso, medidas adicionales respecto de la secuencia cronológica y la distribución espacial de las obras, con el objetivo de no mermar las garantías de protección sobre las especies de la avifauna presentes en la zona que pudiesen verse potencialmente afectadas. Además, el equipo redactor deberá recabar la colaboración de los técnicos del Área del Cabildo Insular de La Palma, como órgano gestor de los espacios Red Natura 2000, con el objetivo de contrastar los resultados de dichas prospecciones con la información y el conocimiento del que dispone dicho Corporación Insular. Fauna (avifauna) X Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. 3 . Se creará una “Comisión de Expertos” en la que estén presentes La comisión ha sido creada y está compuesta por: - Javier Herrera Llorente, Instituto de Astrofísica de Canarias - Félix Manuel Medina, Servicio de Medioambiente del Cabildo de La Palma - Ángel Palomares Martínez, Parque Nacional de la Caldera de Taburiente representantes del Área de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, del Área Técnica del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente y de los Departamentos correspondientes de la Universidad de La Laguna, con el objetivo de coordinar todas las acciones de restauración paisajística y vegetal del proyecto. Asimismo, para garantizar una coordinación efectiva, esta Comisión contará, además, con la presencia del técnico/a que la empresa promotora designe para llevar a cabo el Seguimiento Ambiental de las obras del proyecto. Protección del medio X

No se ha detectado. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL La zona de obra, y la zona de personal, se encuentra completamente vallada y solo se admite el paso del personal autorizado Se ha evitado la dispersión de efectos de la obra, impidiendo el paso de personas y/o maquinaria y delimitando los caminos de obra X Protección de la vegetación Se ha descompactado toda la superficie que en la fase final de ejecución de las obras haya resultado afectada por desbroce y despeje o por procesos de compactación del suelo, para llevar posteriormente los procesos de revegetación establecidos Se ha efectuado una batida de fauna con carácter previo al inicio de la obra X X Tanto al inicio como de forma periódica. Protección de la fauna En cada una de las visitas, se realiza una inspección de la zona Se realizan controles periódicos de la avifauna presente en la zona Zona delimitada, ya se han colocado los soportes para la ejecución de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio. Se ha impedido el paso o intrusión de maquinaria y/o personas en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 X Se ha impedido la ubicación de cualquier instalación y/o depósito de material o residuos de cualquier clase en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 X X Se ubican en la zona del helipuerto cercano al futuro LST2 Se ha instalado zona instalaciones auxiliares de obra según determina el EIA Se ha desinstalado las barreras de protección instaladas y se han gestionado de conformidad a los residuos que pudiera contener Se realizan batidas en cada visita en busca de la especie invasora Senecio viscosus y otras nuevas susceptibles de aparecer Control especies invasoras X

. Se aplicarán las siguientes medidas en materia de patrimonio cultural: FECHA 08 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 Formación de la base de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio. LST3 Acopio pétreo, descarga de moldes de gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA DESTRUCCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y ARQUEOLÓGICOS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Las visitas de la arqueóloga han finalizado. El amontonamiento de piedras ha sido protegido y salvado de la zona de la escollera, ya se encuentra ejecutado el muro de contención de protección. Supervisión del cumplimiento de las medidas sobre el patrimonio histórico, según informe del Servicio de Patrimonio, así como con la presencia de arqueólogo durante la limpieza y desbroce. Patrimonio X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de Las lluvias de estos días, han ocasionado que los parámetros propicios para un incendio sean totalmente nulos. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 2 . Teniendo en cuenta que en las proximidades de la actuación se localiza el área con valor patrimonial Los Llanos, se procederá a su vallado perimetral e instalación de cartel informativo para evitar que cualquier operario de la obra pueda afectar al mismo. X La obra se encuentra perimetrada. Protección Patrimonio 8

Tras la detección, se ha comunicado inmediatamente al área de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma I. Es absolutamente necesario, sobre todo durante la primera fase de los trabajos, que exista un arqueólogo a pie de obra controlando la posible aparición de restos arqueológicos que hayan pasado desapercibidos o estén enterrados, así como controlar las conjuntos arqueológico-etnográficos que están en las inmediaciones de los telescopios propuestos (frentes sur, este y oeste, esencialmente). Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. X X II. Previo al comienzo de las obras se debe llevar a cabo una prospección arqueológica superficial intensiva para localizar los posibles vestigios ocultos por la vegetación. Ésta debe ser desbrozada antes del comienzo de cualquier otro tipo de obras. No debe ser arrancada, sino cortada para evitar posibles destrozos en estratigrafías indígenas, si las hubiese. En este caso habría que hacer las oportunas catas estratigráficas, si bien la experiencia nos dice que en La Cumbre es difícil que se hayan conservados esta sedimentación debido a la agresividad de los agentes erosivos. Así mismo, se procederá a recoger los materiales arqueológicos superficiales (fragmentos de cerámica y piezas líticas) que serán depositados en el Museo Arqueológico Benahoarita. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. III. Previo al comienzo de las obras se debe contactar con esta Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico para mostrarles al arqueólogo a pie de obra, así como a encargados de las constructoras encargadas de llevar a cabo los trabajos, la ubicación de los yacimientos arqueológicos existentes en la zona. Los teléfonos de contacto son el 922-423100/6768, 619141566 y jorge.pais@cablapalma.es (Jorge Pais Pais, Inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma). X IV. De cualquier forma, si durante el transcurso de la actividad aparecieron restos arqueológicos de cualquier tipo (petroglifos, fragmentos de cerámica, piezas líticas, restos malacológicos, fragmentos óseos de animales o humanos, capas de cenizas, etc.) las obras deben suspenderse inmediatamente y avisar a la Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma para valorar el interés del hallazgo y las medidas protectoras a desarrollar. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. No se han detectado resto de alto valor arqueológico. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Durante la realización de las obras, ha sido detectado algún indicio de yacimiento arqueológico, paleontológico o etnográfico no inventariado En esta fase, no se han detectado ningún tipo de restos X

X FECHA 08 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 Formación de la base de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio. LST3 Acopio pétreo, descarga de moldes de gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL RESIDUOS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA GESTIÓN PREVISTA DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES UMBRALES CRÍTICOS VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Los residuos generados son depositados en cada uno de los contenedores específicos para tal. Residuos Gestión de residuos según el Plan de Gestión de Residuos X Los residuos del fresado del pavimento asfáltico actual y nuevo asfaltado viario, deberán ser barridos, cargados a camión y transportados a vertedero autorizado, de tal forma que no se generen residuos incontrolados, y nunca acumulados en portes mayores a 2m de altitud, evitando en todo momento mezclas con tierra vegetal del área. Viarios Batidas de limpieza Gestión de residuos Materiales Limpieza y adecentamiento continuo de las zonas ocupadas y anexas Cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y seguimiento en obra X X X Transporte de excedentes de materiales no reutilizables a vertedero autorizado, exceptuando la tierra vegetal, que se reutilizará en la propia obra. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de Las lluvias de estos días, han ocasionado que los parámetros propicios para un incendio sean totalmente nulos. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras.

X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha informado al personal de la obra de la sistemática de recogida selectiva de residuos X En este caso, existe una zona de depósito de residuos próximo a la zona de trabajadores el helipuerto superior próximo al LST2 Se ha efectuado la recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la Lista Europea de Residuos X Se ha construido un punto limpio dentro del recinto de la obra que dispone de un cubeto de hormigón cubierto y los bidones o contenedores serán X estancos y estarán identificados con los pictogramas y códigos correspondientes. Se han designado zonas de acopio para los residuos de gran volumen como los residuos de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y hormigones) Los restos de los movimientos de tierra, pétreos, son usados en la misma obra. Se acopian en la plataforma auxiliar del LST3 X Se ha diseñado un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que incluya medios materiales y humanos para su ejecución X X Se han concretado en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición las medidas indicadas en el EIA Se ha comprobado que en la gestión de residuos peligrosos generados se han cumplido todos los requisitos legalmente exigibles En caso de ser reciclados los escombros, se han observado los procesos de Solo se utilizan los materiales pétreos para las plataformas, cada uno diferenciado según su aprovechamiento y según se describe en la DIA demolición selectiva contaminantes y separación de materiales no reutilizables o

Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. FECHA 08 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 Formación de la base de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio. LST3 Acopio pétreo, descarga de moldes de gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL HIDROLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN Y DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A En cada visita se realiza una inspección visual de la zona y de los accesos para detectar posibles fugas. No se han detectado. Prohibición de verter aceites y combustibles sobre el suelo, siendo de aplicación de la normativa pertinente X X Aguas Los cambios de aceite de la maquinaria se realizarán en centros de gestión autorizados, siempre que fuera posible, fuera de la ZEC. No se han vuelto a realizar. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria actualmente se deja aparcada dentro de la misma zona de obra Maquinaria X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Durante estos días, se han producido fuertes lluvias, que han obligado incluso a para la obra, lo que se aprecia el terreno mojado y donde no es necesario riegos. Además, se ha procedido a la colocación de garbancillo en el acceso al LST3 y LST4. Los acúmulos temporales corresponden con el material pétreo que está siendo utilizado en la zona Material de obra Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X

No se observan vertidos accidentales. de plataforma auxiliar del LST3. Y a la ferralla en la plataforma auxiliar del LST4 Las aguas residuales que se generen en la obra serán recogidas y trasladadas a depuradora o sistema de tratamiento específico. Aguas residuales de la obra GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de Las lluvias de estos días, han ocasionado que los parámetros propicios para un incendio sean totalmente nulos. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Cuando se realizan dentro se coloca una cubeta que impida los vertidos al suelo. Se ha procedido la creación de una balsa de lavado impermeable del hormigón, justo bajo la hormigonera para así lavar la hormigonera y los camiones y prevenir cualquier problema de fuga en la hormigonera. Las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra se realizan fuera de la zona de actuación. X No/ sí se ha detectado la presencia de vertidos en la zona de inspección. X

X FECHA 08 de junio de 2023 LST2 Formación de la base de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio. LST3 Acopio pétreo, descarga de moldes de gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL USOS AFECCIONES SOBRE LAS CAMBIO EN EL USO DEL SUELO DE SU ESTADO ACTUAL QUE SE ACTÚA FORMACIÓN PERSONAL MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Supervisión Seguimiento de las obras por biólogo y arqueólogo X La arqueóloga ya ha terminado su inspección el 2.3.23 En cada una de las visitas, se informa a los trabajadores de la importancia sensibilización ambiental. La propia contrata es la encargada de la formación. y Sensibilización ambiental Materiales Formación ambiental del personal de obra X X Control de las materias primas en relación a su procedencia y certificado de homologación MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se procederá a la formación del personal de obra, informándole de los valores ambientales a proteger, así como de las medidas aplicables para no generar más impactos de los estrictamente necesarios. Personal X X La propia contrata es la encargada de la formación. Actualmente, el ruido se limita al uso de la maquinaria pesada, donde se cumple con el plan de seguridad previsto en la obra y los valores de los parámetros se encuentran dentro de lo normal. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI. Desbroce GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de Las lluvias de estos días, han ocasionado que los parámetros propicios para un incendio sean totalmente nulos. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras.

X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se verifica el buen estado de la caseta de obra dentro de su lugar delimitado y fuera de zona de Red Natura 2000

X FECHA 16 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 creación de la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 delimitación de la zona de ubicación de los gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL ATMÓSFERA AFECCIONES SOBRE AFECCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE LAS QUE SE ACTÚA GENERACIÓN DE RUIDO Y POLVO EN SUSPENCIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS SI NO N/A VARIABLES MEDIDAS La tierra todavía se aprecia húmeda y no se distinguen levantamiento de polvo o partículas en suspensión en la zona de la obra. En estos momentos no se esta realizando movimiento de tierras susceptibles de ocasionar daños. Aplicación de riegos periódicos para reducir la generación de partículas de polvo Material particulado X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Realización de medidas periódicas de ruidos, vibraciones y partículas en suspensión durante las obras. En caso de superarse los límites de ruido se instalarán pantallas acústicas. Se realizan semanalmente. Los datos están dentro de los parámetros establecidos. X X Hay distintos tipos de maquinaria dentro de cada una de las plataformas de los LST, ya ha finalizado el movimiento de tierras, por lo que el uso de la maquinaria se limita al interior de los LST. En la carretera se realiza una obra paralela que ha Accesos Mantenimiento de los accesos existentes, que se mantendrán limpios y sin obstáculos. delimito el acceso al Roque directamente sobre la vía. e interviene El uso de la maquinaria se limita al interior de la parcela de la futura ubicación de los LST. La ferralla y el taller se ubica en la zona de la plataforma auxiliar LST4. El material pétreo en el LST3 y los nuevos gaviones. Control del tráfico pesado durante los movimientos de tierra. X X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. Material de obra La tierra todavía se aprecia húmeda y no se distinguen levantamiento de polvo o partículas en suspensión en la zona de la obra. En estos Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento)

X momentos no se está realizando movimiento de tierras susceptibles de ocasionar daños. La tierra todavía se aprecia húmeda y no se distinguen levantamiento de polvo o partículas en suspensión en la zona de la obra. En estos momentos no se está realizando movimiento de tierras susceptibles de ocasionar daños. Humectación periódica de las zonas de trabajo. X Los bolos de mayor tamaño están siendo reservados para su uso en gaviones en las plataformas de los telescopios ubicándose en la zona del LST3, y la graba sobre el helipuerto de la plataforma auxiliar del LST2. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X La tierra todavía se aprecia húmeda y no se distinguen levantamiento de polvo o partículas en suspensión en la zona de la obra. En estos momentos no se está realizando movimiento de tierras susceptibles de ocasionar daños. Ya no se lleva a cabo el traslado de material de excavación, ya que los movimientos de tierra han cesado. Aplicación de riegos periódicos en el área de actuación durante los movimientos de tierra X X Movimientos de tierra Los camiones que transporten materiales de excavación irán provistos de lona para evitar la generación de partículas de polvo. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL La calidad y visibilidad de la zona de obras son buenas. X No se aprecian, actualmente no se realizan movimientos de tierra que puedan ocasionar el levantamiento de polvo. Limpiezas periódicas Se aprecian en la zona de obras depósitos de polvo

X En cada visita se inspecciona y observa que la maquinaria no tenga fugas o expulse humo de la combustión del motor. Toda la maquinaria en obra cumple con el mantenimiento, revisión y puesta a punto que prescribe el fabricante y las normas que sean de aplicación. X Condiciones técnicas de vehículos Se ha comprobado que toda la maquinaria de obra está en posesión de la ITV en vigor y del CE. La velocidad de tránsito de maquinaria de obra no supera los 30 Km/h. Se ha comprobado que se han utilizado exclusivamente las rutas definidas en el EIA X X X Planificación de las actuaciones de obra Se reduce la altura de caída cuando se descarga el material, evitando la excesiva dispersión de partículas

Humectación periódica de las zonas de trabajo. FECHA 16 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 creación de la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 delimitación de la zona de ubicación de los gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL SUELO RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO, COMPACTACIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS SUELOS CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO CONTROL DE ZONAS DE EXCLUSIÓN Y DE OBRAS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Estricta utilización de accesos existentes o previstos en el proyecto para la ejecución de las obras Accesos X Localización del emplazamiento en una zona parcialmente antropizada, helisuperficies La caseta de los trabajadores, se ubica sobre el helipuerto cercano al LST2 Emplazamiento X Se está realizando una obra paralela de apertura de una zanja en la carretera que se encuentra cubierta de hormigón a la espera de su capa de acabado final. La obra de los LST, la maquinaria se restringe al interior de los LST y del transporte de material de obra. Usos Mantenimiento de accesos y usos existentes en áreas próximas X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria se deja parada en el mismo lugar de la obra, dentro de la plataforma de los LST. Maquinaria X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X X Material de obra Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). La tierra todavía se aprecia húmeda y no se distinguen levantamiento de polvo o partículas en suspensión en la zona de la obra. En estos momentos no se está realizando movimiento de tierras susceptibles de

Se ha extendido la tierra vegetal acopiada en las áreas definidas en el proyecto ocasionar daños. Además, se ha procedido a la colocación de garbancillo en el acceso al LST3 y LST4. Los bolos de mayor tamaño son depositados LST3 para su posterior uso. La grava se deposita junto a la hormigonera, en el helipuerto de la plataforma auxiliar del LST2. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X X Se utiliza la tierra vegetal en las plataformas auxiliares, separada para cuando se desmonte sea trasladada a la zona de repoblación. El resto de materiales es depositado en capas superiores compactadas para conformar las plataformas auxiliares. Y los bolos de mayor tamaño para los gaviones de los telescopios. En estos momentos de la obra, y debido a la fisionomía de la zona de actuación, no se consideran necesarias. Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable baja las plataformas auxiliares, las cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. Se reutilizará el material excavado en la ejecución de terraplenes. Movimientos de tierra Se desarrollarán montículos de protección de suelo rugoso, los cuales absorben la onda y modifican su recorrido, minimizando el ruido. X La tierra vegetal extraída se conservará para su posterior reutilización en las revegetaciones, no superándose montículos de más de 3m de altura X X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha comprobado que las zonas de instalaciones auxiliares se restringen a las áreas definidas en el EIA Y DIA Están ubicadas en la superficie del helipuerto más próximo al LST2 Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable baja las plataformas auxiliares, las cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. X X

Se ha llevado a cabo la caracterización y gestión legalmente exigida de los suelos contaminados (si hubiesen aparecido). Se realiza el laboreo de todos los suelos que hayan resultado compactados por el trasiego de maquinaria y vehículos de transporte Se han desmontado y retirado todas las instalaciones implantadas, restaurando la zona ocupada, devolviéndola a su estado original, al finalizar las obras

en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. FECHA 16 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 creación de la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 delimitación de la zona de ubicación de los gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA ALTERACIÓN SOBRE LA GEA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A La tierra vegetal ha sido depositada bajo las plataformas auxiliares, para una vez se desmonten sea usada en la revegetación de la zona. Extracción y acopio de tierra vegetal y aporte de agua sobre los mismos para evitar dispersión de semillas. X El acopio de material pétreo se realizará en la plataforma auxiliar del LST3, los bolos de mayor tamaño son acopiados para su utilización en gaviones. Siempre que sea posible se reutilizarán los materiales de excavación en la propia obra X X Movimientos de tierras En caso de ser necesario préstamos de materiales, éstos procederán de canteras autorizadas. X No se espera el uso de materiales de fuera de la zona. Los desmontes y terraplenes tendrán pendientes tendidas y abancaladas, según proyecto MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta,

Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) FECHA 16 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 creación de la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 delimitación de la zona de ubicación de los gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL PAISAJE MODIFICACIÓN EN LA PERCEPCIÓN VISUAL DEL PAISAJE PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI Se mantienen como anteriormente, a excepción de su retirada en la zona del LST2 donde si se mantienen las piquetas originarias de delimitación con el corredor ecológico y los tablones de soporte de la pared de piedra de la plataforma definitiva del LST2. Toda la obra se encuentra vallada. Integración paisajística a través de soterramiento de conexiones, vallado y reutilización de material de excavación en los rellenos de la obra. Integración paisajística X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se mantienen las balizas de color que delimitan el corredor ecológico y se ha procedido a la colocación de los soportes de madera que sirven de soporte para la ejecución de la pared de piedra de la base del futuro telescopio. Estas están fuera del límite del corredor ecológico y en el mismo lugar que las establecidas según proyecto y establecidas desde el comienzo de la obra. Esta avanzada la formación de la pared de piedra de la plataforma definitiva del LST2. Instalación de vallado perimetral, especialmente en las áreas que lindan con la Red Natura 2000 Protección del entorno X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X Material de obra

Finalizadas las obras, se ha extendido la tierra vegetal acopiada en el perímetro de la zona establecida en el EIA La tierra todavía se aprecia húmeda y no se distinguen levantamiento de polvo o partículas en suspensión en la zona de la obra. En estos momentos no se está realizando movimiento de tierras susceptibles de ocasionar daños. Además, se ha procedido a la colocación de garbancillo en el acceso al LST3 y LST4. Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X Los bolos de gran tamaño están en la zona del LST3, para ser usado en los gaviones. La grava se deposita Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. en tongadas de bajo tamaño y es usada frecuentemente para el hormigón que se está usando de forma continuada. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL

Revegetación de las superficies de helisuperficies que no sean ocupadas por los telescopios, ascendiendo esta superficie a 1.522,09 m² Restauración, en colaboración con el Patronato del Parque de la Caldera de Taburiente, de las superficies del ORM donde se localice el hábitat 4090 y mayor degradación presente, concretamente: Zona GTC (5.986 m²); Zona ING (2.595 m²) y Zona margen Conector (1.702 m²). FECHA 16 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 creación de la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 delimitación de la zona de ubicación de los gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL FLORA Y FAUNA ALTERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA FLORA DE LA ZONA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA HUIDA Y CAMBIOS EN LA FAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA MEDIDAS UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES SI Horarios Control del horario de ejecución de las obras, limitándolo al periodo diurno X Las obras, solo se realizan en horario diurno Con la llegada del buen tiempo la explosión de vida ha comenzado nuevamente, observándose distintas aves, que si bien no son significativas, si se espera que continúen con su evolución. Control de obras en periodos de nidificación y cría de aves, limitando los desbroces en estas fechas Fauna X Recolección de semillas y traslado de vegetación desbrozada a vertedero autorizado Desbroce Desmantelamiento y limpieza de la zona de obras una vez éstas finalicen, restituyendo a su estado original todas las áreas y servicios afectados por las obras, incluyendo las plataformas auxiliares y de montaje. Revegetación con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado. La revegetación de las plataformas auxiliares asciende a 4.782 m². Restauración

Restauración La restauración se realizará con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). La tierra todavía se aprecia húmeda y no se distinguen levantamiento de polvo o partículas en suspensión en la zona de la obra. En estos momentos no se está realizando movimiento de tierras susceptibles de Material de obra Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X ocasionar daños. Además, se ha procedido a la colocación de garbancillo en el acceso al LST3 y LST4. En el LST3 se acopia el material pétreo de bolos de gran tamaño. La grava se deposita junto a la hormigonera. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. Durante los desbroces, todas aquellas especies protegidas que se detecten serán extraídas para su posterior trasplante. Desbroce El resto de la vegetación, no protegida, se trasladará a vertedero autorizado. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI. A pesar de la llegada del buen tiempo no se aprecia un aumento significativo de la presencia de aves, en la zona. Ejecución de obras Fauna (avifauna) Las obras tendrán en cuenta los periodos de nidificación y cría de las aves. X X Se evitará, en la medida de lo posible, la ejecución de obras correspondientes a la fase de desbroce de mayor impacto acústico y presión antrópica en el área durante épocas de crías y reproducción, al encontrarnos en zona ZEPA, y se procederá a la colaboración con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en proyectos de seguimiento y control de avifauna en el ORM y su entorno. En cada una de las visitas se realiza una inspección, y se tienen en cuenta el número de individuos y la variedad de especies. No han sido necesarias la utilización de pantallas acústicas, ya que los niveles de ruido se encuentran dentro de los establecido. Se plantea la opción de firmes drenantes (asfalto antirruido) en los accesos, así como pantallas acústicas mientras duren las obras. Accesos X Seguimiento de las revegetaciones durante el año siguiente a la finalización de las obras, al menos 3 visitas para la eliminación de posible flora exótica que pudiera estar presente en el área de las actuaciones o sus inmediaciones, en colaboración con las administraciones responsables.

En cada visita se realiza una inspección visual de posible presencia nuevos ejemplares en la zona. No se ha detectado. Ya ha comenzado nuevamente el convenio de la RB, donde pasan inspección continuamente por la zona. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 1 . El replanteo de las obras, en su caso, determinará las nuevas afecciones que se generen sobre las diferentes variables ambientales, debiendo el Promotor elaborar un informe en el que se detallen las mismas; nuevas superficies de vegetación y flora afectada, posible afección sobre elementos patrimoniales; nuevas afecciones sobre los hábitats de interés comunitario y espacios incluidos en la Red Natura, etc., debiendo modificarse o ampliarse, en su caso, las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias, y el Programa de Vigilancia Ambiental, así como el presupuesto para la ejecución de las medidas ambientales y . Este informe deberá ser remitido al Órgano Ambiental del Cabildo de La Palma. 7 . Con carácter previo al inicio de las obras deberá elaborarse un Programa de Restauración Vegetal que incluya: Memoria, Planos de distribución y Presupuesto, así como el Pliego de condiciones técnicas particulares, que detallen la trazabilidad de las especies y, entre otros aspectos relacionados con estas, desde la recolección de semillas hasta la plantación de todos los Protección vegetación X X Programa de Restauración Vegetal ejemplares, sustrato a emplear, riego y mantenimiento posterior. Este Programa de Restauración Vegetal deberá ser validado por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, siendo preceptiva su aprobación para el inicio de las obras. 4 . La medida compensatoria incluida en el EsIA de control de posibles especies exóticas, a través del Convenio específico con la Reserva de la Biosfera para colaborar en el control de la especie Senecio viscosus, será objeto de ampliación o firma de un nuevo Convenio en el cual se incluyan todas las zonas donde ha sido detectada esta especie exótica invasora, según informe de la Reserva de la Biosfera. Las actuaciones de erradicación de esta especie serán financiadas, como medida compensatoria, por el Promotor del Proyecto, y tendrán una duración de 3 años.

X 5 . Como medida compensatoria, se establecerá un Convenio con SEO Birdlife u otra organización similar con experiencia acreditada en la materia, con el objeto seguimiento de impactos de la avifauna y quirópteros sobre el instrumental de mayor porte existentes en el ORM, así como sobre las actuaciones recogidas en el Proyecto. Este seguimiento cubrirá el ciclo anual de reproducción de las diferentes especies y se prolongará durante 2 años tras la finalización de las obras. Un ornitólogo ha realizado visitas periódicas a la zona de obra, constatando la ausencia de fauna vulnerable. Las visitas han finalizado el 28 de febrero. Actualmente, en cada una de las visitas de seguimiento se hace una inspección visual y auditiva de la zona, continuando con X Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. las mismas zonas anteriormente. y distancia que se hacía 6. Si por necesidades del cronograma de obras, los movimientos de tierra tuvieran que iniciarse sin que se hubiese culminado el estudio del ciclo completo de la avifauna, el con el que se firme el Convenio expuesto en el punto anterior realizará prospecciones ornitológicas previas a fin de determinar que no se producirán afecciones a especies presentes en esa área a transformar. Dicho equipo podrá establecer, en su caso, medidas adicionales respecto de la secuencia cronológica y la distribución espacial de las obras, con el objetivo de no mermar las garantías de protección sobre las especies de la avifauna presentes en la zona que pudiesen verse potencialmente afectadas. Además, el equipo redactor deberá recabar la colaboración de los técnicos del Área del Cabildo Insular de La Palma, como órgano gestor de los espacios Red Natura 2000, con el objetivo de contrastar los resultados de dichas prospecciones con la información y el conocimiento del que dispone dicho Corporación Insular. Fauna (avifauna) X Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. 3 . Se creará una “Comisión de Expertos” en la que estén presentes La comisión ha sido creada y está compuesta por: - Javier Herrera Llorente, Instituto de Astrofísica de Canarias - Félix Manuel Medina, Servicio de Medioambiente del Cabildo de La Palma - Ángel Palomares Martínez, Parque Nacional de la Caldera de Taburiente - Victoria González Rodríguez, Universidad de La Laguna representantes del Área de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, del Área Técnica del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente y de los Departamentos correspondientes de la Universidad de La Laguna, con el objetivo de coordinar todas las acciones de restauración paisajística y vegetal del proyecto. Asimismo, para garantizar una coordinación efectiva, esta Comisión contará, además, con la presencia del técnico/a que la empresa promotora designe para llevar a cabo el Seguimiento Ambiental de las obras del proyecto. Protección del medio

No se ha detectado. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL La zona de obra, y la zona de personal, se encuentra completamente vallada y solo se admite el paso del personal autorizado Se ha evitado la dispersión de efectos de la obra, impidiendo el paso de personas y/o maquinaria y delimitando los caminos de obra X Protección de la vegetación Se ha descompactado toda la superficie que en la fase final de ejecución de las obras haya resultado afectada por desbroce y despeje o por procesos de compactación del suelo, para llevar posteriormente los procesos de revegetación establecidos Se ha efectuado una batida de fauna con carácter previo al inicio de la obra X X Tanto al inicio como de forma periódica. Protección de la fauna En cada una de las visitas, se realiza una inspección de la zona Se realizan controles periódicos de la avifauna presente en la zona Zona delimitada, ya se han colocado los soportes para la ejecución de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio. Se ha impedido el paso o intrusión de maquinaria y/o personas en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 X Se ha impedido la ubicación de cualquier instalación y/o depósito de material o residuos de cualquier clase en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 X X Se ubican en la zona del helipuerto cercano al futuro LST2 Se ha instalado zona instalaciones auxiliares de obra según determina el EIA Se ha desinstalado las barreras de protección instaladas y se han gestionado de conformidad a los residuos que pudiera contener Se realizan batidas en cada visita en busca de la especie invasora Senecio viscosus y otras nuevas susceptibles de aparecer Control especies invasoras X

8. Se aplicarán las siguientes medidas en materia de patrimonio cultural: FECHA 16 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 creación de la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 delimitación de la zona de ubicación de los gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA DESTRUCCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y ARQUEOLÓGICOS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Las visitas de la arqueóloga han finalizado. El amontonamiento de piedras ha sido protegido y salvado de la zona de la escollera, ya se encuentra ejecutado el muro de contención de protección. Supervisión del cumplimiento de las medidas sobre el patrimonio histórico, según informe del Servicio de Patrimonio, así como con la presencia de arqueólogo durante la limpieza y desbroce. Patrimonio X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 2 . Teniendo en cuenta que en las proximidades de la actuación se localiza el área con valor patrimonial Los Llanos, se procederá a su vallado perimetral e instalación de cartel informativo para evitar que cualquier operario de la obra pueda afectar al mismo. X La obra se encuentra perimetrada. Protección Patrimonio

Tras la detección, se ha comunicado inmediatamente al área de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma I. Es absolutamente necesario, sobre todo durante la primera fase de los trabajos, que exista un arqueólogo a pie de obra controlando la posible aparición de restos arqueológicos que hayan pasado desapercibidos o estén enterrados, así como controlar las conjuntos arqueológico-etnográficos que están en las inmediaciones de los telescopios propuestos (frentes sur, este y oeste, esencialmente). Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. X X II. Previo al comienzo de las obras se debe llevar a cabo una prospección arqueológica superficial intensiva para localizar los posibles vestigios ocultos por la vegetación. Ésta debe ser desbrozada antes del comienzo de cualquier otro tipo de obras. No debe ser arrancada, sino cortada para evitar posibles destrozos en estratigrafías indígenas, si las hubiese. En este caso habría que hacer las oportunas catas estratigráficas, si bien la experiencia nos dice que en La Cumbre es difícil que se hayan conservados esta sedimentación debido a la agresividad de los agentes erosivos. Así mismo, se procederá a recoger los materiales arqueológicos superficiales (fragmentos de cerámica y piezas líticas) que serán depositados en el Museo Arqueológico Benahoarita. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. III. Previo al comienzo de las obras se debe contactar con esta Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico para mostrarles al arqueólogo a pie de obra, así como a encargados de las constructoras encargadas de llevar a cabo los trabajos, la ubicación de los yacimientos arqueológicos existentes en la zona. Los teléfonos de contacto son el 922-423100/6768, 619141566 y jorge.pais@cablapalma.es (Jorge Pais Pais, Inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma). X IV. De cualquier forma, si durante el transcurso de la actividad aparecieron restos arqueológicos de cualquier tipo (petroglifos, fragmentos de cerámica, piezas líticas, restos malacológicos, fragmentos óseos de animales o humanos, capas de cenizas, etc.) las obras deben suspenderse inmediatamente y avisar a la Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma para valorar el interés del hallazgo y las medidas protectoras a desarrollar. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. No se han detectado resto de alto valor arqueológico. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Durante la realización de las obras, ha sido detectado algún indicio de yacimiento arqueológico, paleontológico o etnográfico no inventariado En esta fase, no se han detectado ningún tipo de restos X

X FECHA 16 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 creación de la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 delimitación de la zona de ubicación de los gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL RESIDUOS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA GESTIÓN PREVISTA DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES UMBRALES CRÍTICOS VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Los residuos generados son depositados en cada uno de los contenedores específicos para tal. Residuos Gestión de residuos según el Plan de Gestión de Residuos X Los residuos del fresado del pavimento asfáltico actual y nuevo asfaltado viario, deberán ser barridos, cargados a camión y transportados a vertedero autorizado, de tal forma que no se generen residuos incontrolados, y nunca acumulados en portes mayores a 2m de altitud, evitando en todo momento mezclas con tierra vegetal del área. Viarios Batidas de limpieza Gestión de residuos Materiales Limpieza y adecentamiento continuo de las zonas ocupadas y anexas Cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y seguimiento en obra X X X Transporte de excedentes de materiales no reutilizables a vertedero autorizado, exceptuando la tierra vegetal, que se reutilizará en la propia obra. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos.

contaminantes - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha informado al personal de la obra de la sistemática de recogida selectiva de residuos X En este caso, existe una zona de depósito de residuos próximo a la zona de trabajadores el helipuerto superior próximo al LST2 Se ha efectuado la recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la Lista Europea de Residuos X Se ha construido un punto limpio dentro del recinto de la obra que dispone de un cubeto de hormigón cubierto y los bidones o contenedores serán X estancos y estarán identificados con los pictogramas y códigos correspondientes. Se han designado zonas de acopio para los residuos de gran volumen como los residuos de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y hormigones) Los restos de los movimientos de tierra, pétreos, son usados en la misma obra. Se acopian en la plataforma auxiliar del LST3 X Se ha diseñado un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que incluya medios materiales y humanos para su ejecución X X Se han concretado en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición las medidas indicadas en el EIA Se ha comprobado que en la gestión de residuos peligrosos generados se han cumplido todos los requisitos legalmente exigibles En caso de ser reciclados los escombros, se han observado los procesos de Solo se utilizan los materiales pétreos para las plataformas, cada uno diferenciado según su aprovechamiento y según se describe en la DIA demolición selectiva y separación de materiales no reutilizables o X

X FECHA 16 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 creación de la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 delimitación de la zona de ubicación de los gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. FACTOR AMBIENTAL HIDROLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN Y DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A En cada visita se realiza una inspección visual de la zona y de los accesos para detectar posibles fugas. No se han detectado. Prohibición de verter aceites y combustibles sobre el suelo, siendo de aplicación de la normativa pertinente X Aguas Los cambios de aceite de la maquinaria se realizarán en centros de gestión autorizados, siempre que fuera posible, fuera de la ZEC. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria actualmente se deja aparcada dentro de la misma zona de obra Maquinaria X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). La tierra todavía se aprecia húmeda y no se distinguen levantamiento de polvo o partículas en suspensión en la zona de la obra. En estos momentos no se está realizando movimiento de tierras susceptibles de ocasionar daños. Además, se ha procedido a la colocación de garbancillo en el acceso al LST3 y LST4. Material de obra Humectación periódica de las zonas de trabajo.

No se observan vertidos accidentales. Los acúmulos temporales corresponden con el material pétreo que está siendo utilizado en la zona de plataforma auxiliar del LST3. Y a la ferralla en la plataforma auxiliar del LST4 Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X El agua que se usa para el lavado de la hormigonera y camiones es depositada en la Las aguas residuales que se generen en la obra serán recogidas y trasladadas a depuradora o sistema de tratamiento específico. balsa provisional, la cual debido a las Aguas residuales de la obra X condiciones climáticas se evapora entre uno y otro lavado, por lo que no tiene que ser trasladado fuera de la zona. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Cuando se realizan dentro se coloca una cubeta que impida los vertidos al suelo. Se ha procedido la creación de una balsa de lavado impermeable del hormigón, justo bajo la hormigonera para así lavar la hormigonera y los camiones y prevenir cualquier problema de fuga en la hormigonera. Las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra se realizan fuera de la zona de actuación. X No/ sí se ha detectado la presencia de vertidos en la zona de inspección. X

X FECHA 16 de junio de 2023 LST2 creación de la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 delimitación de la zona de ubicación de los gaviones. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL USOS AFECCIONES SOBRE LAS CAMBIO EN EL USO DEL SUELO DE SU ESTADO ACTUAL QUE SE ACTÚA FORMACIÓN PERSONAL MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Supervisión Seguimiento de las obras por biólogo y arqueólogo X La arqueóloga ya ha terminado su inspección el 2.3.23 En cada una de las visitas, se informa a los trabajadores de la importancia y sensibilización ambiental. La propia contrata es la encargada de la formación. Sensibilización ambiental Materiales Formación ambiental del personal de obra X X Control de las materias primas en relación a su procedencia y certificado de homologación MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se procederá a la formación del personal de obra, informándole de los valores ambientales a proteger, así como de las medidas aplicables para no generar más impactos de los estrictamente necesarios. Personal X X La propia contrata es la encargada de la formación. Actualmente, el ruido se limita al uso de la maquinaria pesada, donde se cumple con el plan de seguridad previsto en la obra y los valores de los parámetros se encuentran dentro de lo normal. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI. Desbroce GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos.

X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se verifica el buen estado de la caseta de obra dentro de su lugar delimitado y fuera de zona de Red Natura 2000

Material de obra FECHA 23 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 colocación hormigón de limpieza en la zona de los gaviones y de la losa de descanso de la torre del telescopio. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio y delimitación para la colocación de la losa de descanso de la torre del telescopio. FACTOR AMBIENTAL ATMÓSFERA AFECCIONES SOBRE AFECCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE LAS QUE SE ACTÚA GENERACIÓN DE RUIDO Y POLVO EN SUSPENCIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS SI NO N/A VARIABLES MEDIDAS La tierra ya se observa seca y en determinadas zonas existe riesgo de levantamiento de polvo, no se observa que las plantas o zonas limítrofes acumulación de partículas, de continuar el así, es preciso la aplicación de riego en la zona de paso de los camiones, hasta ahora, no necesario. Aplicación de riegos periódicos para reducir la generación de partículas de polvo Material particulado X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Realización de medidas periódicas de ruidos, vibraciones y partículas en suspensión durante las obras. En caso de superarse los límites de ruido se instalarán pantallas acústicas. Se realizan semanalmente. Los datos están dentro de los parámetros establecidos. X X En la carretera se realiza una obra paralela que ha delimito el acceso al Roque e interviene directamente sobre la vía, ya se está llevando a cabo el asfaltado. Hay distintos tipos de maquinaria dentro de cada una de las plataformas de los LST, ya ha finalizado el movimiento de tierras, por lo que el uso de la maquinaria se limita al interior de los LST Accesos Mantenimiento de los accesos existentes, que se mantendrán limpios y sin obstáculos. El uso de la maquinaria se limita al interior de la parcela de la futura ubicación de los LST. En la zona del LST2, junto a la hormigonera, se ha acopiado los adoquines para la vía alrededor de los telescopios. La ferralla y el taller se ubica en la Control del tráfico pesado durante los movimientos de tierra. X X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras.

X zona de la plataforma auxiliar LST4. El material pétreo en el LST3 y los nuevos gaviones. La tierra ya se observa seca y en determinadas zonas existe riesgo de levantamiento de polvo, no se observa que las plantas o zonas limítrofes acumulación de partículas, de continuar el así, es preciso la aplicación de riego en la zona de paso de los camiones, hasta ahora, no necesario. Los bolos de mayor tamaño están siendo reservados para su uso en gaviones en las plataformas de los telescopios ubicándose en la zona del LST3, y la graba sobre el helipuerto de la plataforma auxiliar del LST2. Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X La tierra ya se observa seca y en determinadas zonas existe riesgo de levantamiento de polvo, no se observa que las plantas o zonas limítrofes acumulación de partículas, de continuar el así, es preciso la aplicación de riego en la zona de paso de los camiones, hasta ahora, no necesario. Ya no se lleva a cabo el traslado de material de excavación, ya que los movimientos de tierra han cesado. Aplicación de riegos periódicos en el área de actuación durante los movimientos de tierra X X Movimientos de tierra Los camiones que transporten materiales de excavación irán provistos de lona para evitar la generación de partículas de polvo. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Limpiezas periódicas La calidad y visibilidad de la zona de obras son buenas.

X No se aprecian, actualmente no se realizan movimientos de tierra que puedan ocasionar el levantamiento de polvo. Se aprecian en la zona de obras depósitos de polvo X En cada visita se inspecciona y observa que la maquinaria no tenga fugas o expulse humo de la combustión del motor. Toda la maquinaria en obra cumple con el mantenimiento, revisión y puesta a punto que prescribe el fabricante y las normas que sean de aplicación. X Condiciones técnicas de vehículos Se ha comprobado que toda la maquinaria de obra está en posesión de la ITV en vigor y del CE. La velocidad de tránsito de maquinaria de obra no supera los 30 Km/h. Se ha comprobado que se han utilizado exclusivamente las rutas definidas en el EIA X X X Planificación de las actuaciones de obra Se reduce la altura de caída cuando se descarga el material, evitando la excesiva dispersión de partículas

Se ha colocado de garbancillo en el acceso al LST3 y LST4. La tierra ya se observa seca y en determinadas FECHA 23 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 colocación hormigón de limpieza en la zona de los gaviones y de la losa de descanso de la torre del telescopio. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio y delimitación para la colocación de la losa de descanso de la torre del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL SUELO RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO, COMPACTACIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS SUELOS CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO CONTROL DE ZONAS DE EXCLUSIÓN Y DE OBRAS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Estricta utilización de accesos existentes o previstos en el proyecto para la ejecución de las obras Accesos X Localización del emplazamiento en una zona parcialmente antropizada, helisuperficies La caseta de los trabajadores, se ubica sobre el helipuerto cercano al LST2 Emplazamiento X Se está realizando una obra paralela de apertura de una zanja en la carretera la cual ya se está realizando el asfaltado. La obra de los LST, la maquinaria se restringe al interior de los LST y del transporte de material de obra. Usos Mantenimiento de accesos y usos existentes en áreas próximas X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria se deja parada en el mismo lugar de la obra, dentro de la plataforma de los LST. No se observan vertidos en las zonas de actuación ni en los accesos. Maquinaria X X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. Material de obra Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X

NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL zonas existe riesgo de levantamiento de polvo, no se observa que las plantas o zonas limítrofes acumulación de partículas, de continuar el así, es preciso la aplicación de riego en la zona de paso de los camiones, hasta ahora, no necesario. Los bolos de mayor tamaño son depositados LST3 para su posterior uso. La grava se deposita junto a la hormigonera, en el helipuerto de la plataforma auxiliar del LST2. Se utiliza la tierra vegetal en las plataformas auxiliares, separada para cuando se desmonte sea trasladada a la zona de repoblación. El resto de materiales es depositado en capas superiores compactadas para conformar las plataformas auxiliares. Y los bolos de mayor tamaño para los gaviones de los telescopios. Tras los gaviones se deposita material pétreo mas particulado y tierras procedentes de la excavación de las plataformas. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X X Se reutilizará el material excavado en la ejecución de terraplenes. Movimientos de tierra Se desarrollarán montículos de protección de suelo rugoso, los cuales absorben la onda y modifican su recorrido, minimizando el ruido. En estos momentos de la obra, y debido a la fisionomía de la zona de actuación, no se consideran necesarias. Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable baja las plataformas auxiliares, las cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. X La tierra vegetal extraída se conservará para su posterior reutilización en las revegetaciones, no superándose montículos de más de 3m de altura X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios.

Se ha llevado a cabo la caracterización y gestión legalmente exigida de los suelos contaminados (si hubiesen aparecido). Se ha comprobado que las zonas de instalaciones auxiliares se restringen a las áreas definidas en el EIA Y DIA Están ubicadas en la superficie del helipuerto más próximo al LST2 Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable baja las plataformas auxiliares, las cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. X X Se ha extendido la tierra vegetal acopiada en las áreas definidas en el proyecto Se realiza el laboreo de todos los suelos que hayan resultado compactados por el trasiego de maquinaria y vehículos de transporte Se han desmontado y retirado todas las instalaciones implantadas, restaurando la zona ocupada, devolviéndola a su estado original, al finalizar las obras

Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. FECHA 23 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 colocación hormigón de limpieza en la zona de los gaviones y de la losa de descanso de la torre del telescopio. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio y delimitación para la colocación de la losa de descanso de la torre del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA ALTERACIÓN SOBRE LA GEA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A La tierra vegetal ha sido depositada bajo las plataformas auxiliares, para una vez se desmonten sea usada en la revegetación de la zona. Extracción y acopio de tierra vegetal y aporte de agua sobre los mismos para evitar dispersión de semillas. X El acopio de material pétreo se realizará en la plataforma auxiliar del LST3, los bolos de mayor tamaño son acopiados para su utilización en gaviones y las fracciones más finas para su colocación entre el gavión y la superficie natural. Siempre que sea posible se reutilizarán los materiales de excavación en la propia obra X X Movimientos de tierras En caso de ser necesario préstamos de materiales, éstos procederán de canteras autorizadas. X No se espera el uso de materiales de fuera de la zona. Los desmontes y terraplenes tendrán pendientes tendidas y abancaladas, según proyecto MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico.

Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) FECHA 23 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 colocación hormigón de limpieza en la zona de los gaviones y de la losa de descanso de la torre del telescopio. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio y delimitación para la colocación de la losa de descanso de la torre del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL PAISAJE MODIFICACIÓN EN LA PERCEPCIÓN VISUAL DEL PAISAJE PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI Se mantienen como anteriormente, a excepción de su retirada en la zona del LST2 donde si se mantienen las piquetas originarias de delimitación con el corredor ecológico y los tablones de soporte de la pared de piedra de la plataforma definitiva del LST2. Toda la obra se encuentra vallada. Integración paisajística a través de soterramiento de conexiones, vallado y reutilización de material de excavación en los rellenos de la obra. Integración paisajística X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se mantienen las balizas de color que delimitan el corredor ecológico existen los soportes de madera que sirven de guía de la pared de piedra de la base del futuro telescopio. Estas están fuera del límite del corredor ecológico y en el mismo lugar que las establecidas según proyecto y establecidas desde el comienzo de la obra. Ya la pared ha llegado a su máxima altura. Instalación de vallado perimetral, especialmente en las áreas que lindan con la Red Natura 2000 Protección del entorno X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X Material de obra

Finalizadas las obras, se ha extendido la tierra vegetal acopiada en el perímetro de la zona establecida en el EIA Se ha colocado de garbancillo en el acceso al LST3 y LST4. La tierra ya se observa seca y en determinadas zonas existe riesgo de levantamiento de polvo, no se Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X observa que las plantas o zonas limítrofes acumulación de partículas, de continuar el así, es preciso la aplicación de riego en la zona de paso de los camiones, hasta ahora, no necesario. Los bolos de gran tamaño están en la zona del LST3, para ser usado en los gaviones. La grava se deposita Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. en tongadas de bajo tamaño y es usada frecuentemente para el hormigón que se está usando de forma continuada. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL

Restauración, en colaboración con el Patronato del Parque de la Caldera de Taburiente, de las superficies del ORM donde se localice el hábitat 4090 y mayor degradación presente, concretamente: Zona GTC (5.986 m²); Zona ING (2.595 m²) y Zona margen Conector (1.702 m²). La restauración se realizará con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado FECHA 23 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 colocación hormigón de limpieza en la zona de los gaviones y de la losa de descanso de la torre del telescopio. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio y delimitación para la colocación de la losa de descanso de la torre del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL FLORA Y FAUNA ALTERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA FLORA DE LA ZONA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA HUIDA Y CAMBIOS EN LA FAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA MEDIDAS UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES SI Horarios Control del horario de ejecución de las obras, limitándolo al periodo diurno X Las obras, solo se realizan en horario diurno En las inmediaciones de la obra se observan distinto tipos de aves, apareciendo Apus unicolor, que hasta ahora no se había identificado. Control de obras en periodos de nidificación y cría de aves, limitando los desbroces en estas fechas Fauna X Recolección de semillas y traslado de vegetación desbrozada a vertedero autorizado Desbroce Desmantelamiento y limpieza de la zona de obras una vez éstas finalicen, restituyendo a su estado original todas las áreas y servicios afectados por las obras, incluyendo las plataformas auxiliares y de montaje. Revegetación con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado. La revegetación de las plataformas auxiliares asciende a 4.782 m². Revegetación de las superficies de helisuperficies que no sean ocupadas por los telescopios, ascendiendo esta superficie a 1.522,09 m² Restauración

Restauración MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Se ha colocado de garbancillo en el acceso al LST3 y LST4. La tierra ya se observa seca y en determinadas zonas existe riesgo de levantamiento de polvo, no se observa que las plantas o zonas limítrofes acumulación de partículas, de continuar el así, es preciso la aplicación de riego en la zona de paso de los camiones, hasta ahora, no necesario. Material de obra Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. En el LST3 se acopia el material pétreo de bolos de gran tamaño. La grava se deposita junto a la hormigonera. Durante los desbroces, todas aquellas especies protegidas que se detecten serán extraídas para su posterior trasplante. Desbroce El resto de la vegetación, no protegida, se trasladará a vertedero autorizado. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI. Ya ha comenzado el periodo de nidificación, no observándose una cantidad significativa de aves, aunque si ha aumentado la variedad apareciendo Apus unicolor. Ejecución de obras Fauna (avifauna) Las obras tendrán en cuenta los periodos de nidificación y cría de las aves. X X Se evitará, en la medida de lo posible, la ejecución de obras correspondientes a la fase de desbroce de mayor impacto acústico y presión antrópica en el área durante épocas de crías y reproducción, al encontrarnos en zona ZEPA, y se procederá a la colaboración con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en proyectos de seguimiento y control de avifauna en el ORM y su entorno. En cada una de las visitas se realiza una inspección, y se tienen en cuenta el número de individuos y la variedad de especies. No han sido necesarias la utilización de pantallas acústicas, ya que los niveles de ruido se encuentran dentro de los establecido. Se plantea la opción de firmes drenantes (asfalto antirruido) en los accesos, así como pantallas acústicas mientras duren las obras. Accesos X Seguimiento de las revegetaciones durante el año siguiente a la finalización de las obras, al menos 3 visitas para la eliminación de posible flora exótica que pudiera estar presente en el área de las actuaciones o sus inmediaciones, en colaboración con las administraciones responsables.

En cada visita se realiza una inspección visual de posible presencia nuevos ejemplares en la zona. No se ha detectado. El convenio de la RB, pasan inspección continuamente por la zona. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 1 . El replanteo de las obras, en su caso, determinará las nuevas afecciones que se generen sobre las diferentes variables ambientales, debiendo el Promotor elaborar un informe en el que se detallen las mismas; nuevas superficies de vegetación y flora afectada, posible afección sobre elementos patrimoniales; nuevas afecciones sobre los hábitats de interés comunitario y espacios incluidos en la Red Natura, etc., debiendo modificarse o ampliarse, en su caso, las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias, y el Programa de Vigilancia Ambiental, así como el presupuesto para la ejecución de las medidas ambientales y . Este informe deberá ser remitido al Órgano Ambiental del Cabildo de La Palma. 7. Con carácter previo al inicio de las obras deberá elaborarse un Programa de Restauración Vegetal que incluya: Memoria, Planos de distribución y Presupuesto, así como el Pliego de condiciones técnicas particulares, que detallen la trazabilidad de las especies y, entre otros aspectos relacionados con estas, desde la recolección de semillas hasta la plantación de todos los Protección vegetación X X Programa de Restauración Vegetal ejemplares, sustrato a emplear, riego y mantenimiento posterior. Este Programa de Restauración Vegetal deberá ser validado por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, siendo preceptiva su aprobación para el inicio de las obras. 4. La medida compensatoria incluida en el EsIA de control de posibles especies exóticas, a través del Convenio específico con la Reserva de la Biosfera para colaborar en el control de la especie Senecio viscosus, será objeto de ampliación o firma de un nuevo Convenio en el cual se incluyan todas las zonas donde ha sido detectada esta especie exótica invasora, según informe de la Reserva de la Biosfera. Las actuaciones de erradicación de esta especie serán financiadas, como medida compensatoria, por el Promotor del Proyecto, y tendrán una duración de 3 años.

X 5 . Como medida compensatoria, se establecerá un Convenio con SEO Birdlife u otra organización similar con experiencia acreditada en la materia, con el objeto seguimiento de impactos de la avifauna y quirópteros sobre el instrumental de mayor porte existentes en el ORM, así como sobre las actuaciones recogidas en el Proyecto. Este seguimiento cubrirá el ciclo anual de reproducción de las diferentes especies y se prolongará durante 2 años tras la finalización de las obras. Un ornitólogo ha realizado visitas periódicas a la zona de obra, constatando la ausencia de fauna vulnerable. Las visitas han finalizado el 28 de febrero. Actualmente, en cada una de las visitas de seguimiento se hace una inspección visual y auditiva de la zona, continuando con X Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. las mismas zonas anteriormente. y distancia que se hacía 6 . Si por necesidades del cronograma de obras, los movimientos de tierra tuvieran que iniciarse sin que se hubiese culminado el estudio del ciclo completo de la avifauna, el con el que se firme el Convenio expuesto en el punto anterior realizará prospecciones ornitológicas previas a fin de determinar que no se producirán afecciones a especies presentes en esa área a transformar. Dicho equipo podrá establecer, en su caso, medidas adicionales respecto de la secuencia cronológica y la distribución espacial de las obras, con el objetivo de no mermar las garantías de protección sobre las especies de la avifauna presentes en la zona que pudiesen verse potencialmente afectadas. Además, el equipo redactor deberá recabar la colaboración de los técnicos del Área del Cabildo Insular de La Palma, como órgano gestor de los espacios Red Natura 2000, con el objetivo de contrastar los resultados de dichas prospecciones con la información y el conocimiento del que dispone dicho Corporación Insular. Fauna (avifauna) X Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. 3 . Se creará una “Comisión de Expertos” en la que estén presentes La comisión ha sido creada y está compuesta por: - Javier Herrera Llorente, Instituto de Astrofísica de Canarias - Félix Manuel Medina, Servicio de Medioambiente del Cabildo de La Palma - Ángel Palomares Martínez, Parque Nacional de la Caldera de Taburiente - Victoria González Rodríguez, Universidad de La Laguna representantes del Área de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, del Área Técnica del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente y de los Departamentos correspondientes de la Universidad de La Laguna, con el objetivo de coordinar todas las acciones de restauración paisajística y vegetal del proyecto. Asimismo, para garantizar una coordinación efectiva, esta Comisión contará, además, con la presencia del técnico/a que la empresa promotora designe para llevar a cabo el Seguimiento Ambiental de las obras del proyecto. Protección del medio

No se ha detectado. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL La zona de obra, y la zona de personal, se encuentra completamente vallada y solo se admite el paso del personal autorizado Se ha evitado la dispersión de efectos de la obra, impidiendo el paso de personas y/o maquinaria y delimitando los caminos de obra X Protección de la vegetación Se ha descompactado toda la superficie que en la fase final de ejecución de las obras haya resultado afectada por desbroce y despeje o por procesos de compactación del suelo, para llevar posteriormente los procesos de revegetación establecidos Se ha efectuado una batida de fauna con carácter previo al inicio de la obra X X Tanto al inicio como de forma periódica. Protección de la fauna En cada una de las visitas, se realiza una inspección de la zona Se realizan controles periódicos de la avifauna presente en la zona Zona delimitada, ya se han colocado los soportes para la ejecución de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio. Se ha impedido el paso o intrusión de maquinaria y/o personas en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 X Se ha impedido la ubicación de cualquier instalación y/o depósito de material o residuos de cualquier clase en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 X X Se ubican en la zona del helipuerto cercano al futuro LST2 Se ha instalado zona instalaciones auxiliares de obra según determina el EIA Se ha desinstalado las barreras de protección instaladas y se han gestionado de conformidad a los residuos que pudiera contener Se realizan batidas en cada visita en busca de la especie invasora Senecio viscosus y otras nuevas susceptibles de aparecer Control especies invasoras X

8. Se aplicarán las siguientes medidas en materia de patrimonio cultural: FECHA 23 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 colocación hormigón de limpieza en la zona de los gaviones y de la losa de descanso de la torre del telescopio. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio y delimitación para la colocación de la losa de descanso de la torre del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA DESTRUCCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y ARQUEOLÓGICOS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Las visitas de la arqueóloga han finalizado. El amontonamiento de piedras ha sido protegido y salvado de la zona de la escollera, ya se encuentra ejecutado el muro de contención de protección. Supervisión del cumplimiento de las medidas sobre el patrimonio histórico, según informe del Servicio de Patrimonio, así como con la presencia de arqueólogo durante la limpieza y desbroce. Patrimonio X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 2 . Teniendo en cuenta que en las proximidades de la actuación se localiza el área con valor patrimonial Los Llanos, se procederá a su vallado perimetral e instalación de cartel informativo para evitar que cualquier operario de la obra pueda afectar al mismo. X La obra se encuentra perimetrada. Protección Patrimonio

Tras la detección, se ha comunicado inmediatamente al área de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma I. Es absolutamente necesario, sobre todo durante la primera fase de los trabajos, que exista un arqueólogo a pie de obra controlando la posible aparición de restos arqueológicos que hayan pasado desapercibidos o estén enterrados, así como controlar las conjuntos arqueológico-etnográficos que están en las inmediaciones de los telescopios propuestos (frentes sur, este y oeste, esencialmente). Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. X X II. Previo al comienzo de las obras se debe llevar a cabo una prospección arqueológica superficial intensiva para localizar los posibles vestigios ocultos por la vegetación. Ésta debe ser desbrozada antes del comienzo de cualquier otro tipo de obras. No debe ser arrancada, sino cortada para evitar posibles destrozos en estratigrafías indígenas, si las hubiese. En este caso habría que hacer las oportunas catas estratigráficas, si bien la experiencia nos dice que en La Cumbre es difícil que se hayan conservados esta sedimentación debido a la agresividad de los agentes erosivos. Así mismo, se procederá a recoger los materiales arqueológicos superficiales (fragmentos de cerámica y piezas líticas) que serán depositados en el Museo Arqueológico Benahoarita. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. III. Previo al comienzo de las obras se debe contactar con esta Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico para mostrarles al arqueólogo a pie de obra, así como a encargados de las constructoras encargadas de llevar a cabo los trabajos, la ubicación de los yacimientos arqueológicos existentes en la zona. Los teléfonos de contacto son el 922-423100/6768, 619141566 y jorge.pais@cablapalma.es (Jorge Pais Pais, Inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma). X IV. De cualquier forma, si durante el transcurso de la actividad aparecieron restos arqueológicos de cualquier tipo (petroglifos, fragmentos de cerámica, piezas líticas, restos malacológicos, fragmentos óseos de animales o humanos, capas de cenizas, etc.) las obras deben suspenderse inmediatamente y avisar a la Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma para valorar el interés del hallazgo y las medidas protectoras a desarrollar. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. No se han detectado resto de alto valor arqueológico. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Durante la realización de las obras, ha sido detectado algún indicio de yacimiento arqueológico, paleontológico o etnográfico no inventariado En esta fase, no se han detectado ningún tipo de restos X

X FECHA 23 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 colocación hormigón de limpieza en la zona de los gaviones y de la losa de descanso de la torre del telescopio. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio y delimitación para la colocación de la losa de descanso de la torre del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL RESIDUOS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA GESTIÓN PREVISTA DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES UMBRALES CRÍTICOS VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Los residuos generados son depositados en cada uno de los contenedores específicos para tal. Residuos Gestión de residuos según el Plan de Gestión de Residuos X Los residuos del fresado del pavimento asfáltico actual y nuevo asfaltado viario, deberán ser barridos, cargados a camión y transportados a vertedero autorizado, de tal forma que no se generen residuos incontrolados, y nunca acumulados en portes mayores a 2m de altitud, evitando en todo momento mezclas con tierra vegetal del área. Viarios Batidas de limpieza Gestión de residuos Materiales Limpieza y adecentamiento continuo de las zonas ocupadas y anexas Cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y seguimiento en obra X X X Transporte de excedentes de materiales no reutilizables a vertedero autorizado, exceptuando la tierra vegetal, que se reutilizará en la propia obra. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos.

X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha informado al personal de la obra de la sistemática de recogida selectiva de residuos X En este caso, existe una zona de depósito de residuos próximo a la zona de trabajadores el helipuerto superior próximo al LST2. Se ha colocado un bandeja en el LST4 para los residuos metálicos. Se ha efectuado la recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la Lista Europea de Residuos X Se ha construido un punto limpio dentro del recinto de la obra que dispone de un cubeto de hormigón cubierto y los bidones o contenedores serán X estancos y estarán identificados con los pictogramas y códigos correspondientes. Se han designado zonas de acopio para los residuos de gran volumen como los residuos de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y hormigones) Los restos de los movimientos de tierra, pétreos, son usados en la misma obra. Se acopian en la plataforma auxiliar del LST3 X Los residuos producidos hasta el momento son llevados directamente. No se han producido residuos de gestión especifica, los cuales una vez se produzcan serán gestionados por agente autorizado. Se ha diseñado un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que incluya medios materiales y humanos para su ejecución X X Se han concretado en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición las medidas indicadas en el EIA Se ha comprobado que en la gestión de residuos peligrosos generados se han cumplido todos los requisitos legalmente exigibles En caso de ser reciclados los escombros, se han observado los procesos de Solo se utilizan los materiales pétreos para las plataformas, cada uno diferenciado según su aprovechamiento y según se describe en la DIA demolición selectiva contaminantes y separación de materiales no reutilizables o

X FECHA 23 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 colocación hormigón de limpieza en la zona de los gaviones y de la losa de descanso de la torre del telescopio. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio y delimitación para la colocación de la losa de descanso de la torre del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL HIDROLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN Y DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A En cada visita se realiza una inspección visual de la zona y de los accesos para detectar posibles fugas. No se han detectado. Prohibición de verter aceites y combustibles sobre el suelo, siendo de aplicación de la normativa pertinente X Aguas Los cambios de aceite de la maquinaria se realizarán en centros de gestión autorizados, siempre que fuera posible, fuera de la ZEC. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria actualmente se deja aparcada dentro de la misma zona de obra Maquinaria X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Material de obra Se ha colocado de garbancillo en el acceso al LST3 y LST4. La tierra ya se observa seca y en determinadas zonas existe riesgo de levantamiento de polvo, no se observa que las plantas o zonas limítrofes acumulación de partículas, de continuar el así, es Humectación periódica de las zonas de trabajo.

No se observan vertidos accidentales. preciso la aplicación de riego en la zona de paso de los camiones, hasta ahora, no necesario. Los acúmulos temporales corresponden con el material pétreo que está siendo utilizado en la zona de plataforma auxiliar del LST3. Y a la ferralla en la plataforma auxiliar del LST4. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X El agua que se usa para el lavado de la hormigonera y camiones es depositada en la balsa provisional, la cual debido a las condiciones climáticas se evapora entre uno y otro lavado, por lo que no tiene que ser trasladado fuera de la zona. Las aguas residuales que se generen en la obra serán recogidas y trasladadas a depuradora o sistema de tratamiento específico. Aguas residuales de la obra X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Cuando se realizan dentro se coloca una cubeta que impida los vertidos al suelo. Se ha procedido la creación de una balsa de lavado impermeable del hormigón, justo bajo la hormigonera para así lavar la hormigonera y los camiones y prevenir cualquier problema de fuga en la hormigonera. Las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra se realizan fuera de la zona de actuación. X No/ sí se ha detectado la presencia de vertidos en la zona de inspección. X

GENÉRICAS FECHA 23 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 colocación hormigón de limpieza en la zona ACTUACIONES REALIZADAS de los gaviones y de la losa de descanso de la torre del telescopio. LST4 Colocación armazón de la estructura de hierro de la plataforma del telescopio y delimitación para la colocación de la losa de descanso de la torre del telescopio. FACTOR AMBIENTAL USOS AFECCIONES SOBRE LAS CAMBIO EN EL USO DEL SUELO DE SU ESTADO ACTUAL QUE SE ACTÚA FORMACIÓN PERSONAL MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Supervisión Seguimiento de las obras por biólogo y arqueólogo X La arqueóloga ya ha terminado su inspección el 2.3.23 En cada una de las visitas, se informa a los trabajadores de la importancia y sensibilización ambiental. La propia contrata es la encargada de la formación. Sensibilización ambiental Materiales Formación ambiental del personal de obra X X Control de las materias primas en relación a su procedencia y certificado de homologación MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se procederá a la formación del personal de obra, informándole de los valores ambientales a proteger, así como de las medidas aplicables para no generar más impactos de los estrictamente necesarios. Personal X X La propia contrata es la encargada de la formación. Actualmente, el ruido se limita al uso de la maquinaria pesada, donde se cumple con el plan de seguridad previsto en la obra y los valores de los parámetros se encuentran dentro de lo normal. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI. Desbroce

X - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se verifica el buen estado de la caseta de obra dentro de su lugar delimitado y fuera de zona de Red Natura 2000

Control del tráfico pesado durante los movimientos de tierra. FECHA 29 de junio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 formación de mayor número de gaviones sobre el hormigón de limpieza. LST4 colocación hormigón de limpieza en la losa de descanso de la torre y comienzo encofrado en parte de la estructura metálica. FACTOR AMBIENTAL ATMÓSFERA AFECCIONES SOBRE AFECCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE LAS QUE SE ACTÚA GENERACIÓN DE RUIDO Y POLVO EN SUSPENCIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN SI NO N/A VARIABLES MEDIDAS La falta de lluvias en los últimos días hace que la tierra este seca y que con el viento sea susceptible el levantamiento de particular, por lo que sea recomendado el riego de las superficies donde actualmente se está transitando con vehículos. No obstante, no se observa polvo en las plantas ni ha simple vista sobre las superficies próximas a la zona de trabajo. Aplicación de riegos periódicos para reducir la generación de partículas de polvo Material particulado X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Realización de medidas periódicas de ruidos, vibraciones y partículas en suspensión durante las obras. En caso de superarse los límites de ruido se instalarán pantallas acústicas. Se realizan semanalmente. Los datos están dentro de los parámetros establecidos. X La obra paralela en la carretera ya ha finalizado, por lo menos en la zona que coincide con la obra de los LST. Hay distintos tipos de maquinaria dentro de cada una de las plataformas de los LST, ya ha finalizado el movimiento de tierras, por lo que el uso de la maquinaria se limita al interior de los LST. Al traslado de bolos de tamaño intermedio para los gaviones y de los caminos de hormigón. Accesos Mantenimiento de los accesos existentes, que se mantendrán limpios y sin obstáculos. X X El uso de la maquinaria se limita al interior de la parcela de la futura ubicación de los LST.

Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. En la zona del LST2, junto a la hormigonera, se ha acopiado los adoquines para la vía alrededor de los telescopios. La ferralla y el taller se ubica en la zona de la plataforma auxiliar LST4. El material pétreo en el LST3 y los nuevos gaviones. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X La falta de lluvias en los últimos días hace que la tierra esta seca y que con el viento sea susceptible el levantamiento de particular, por lo que sea recomendado el riego de las superficies donde actualmente se está transitando con vehículos. No obstante, no se observa polvo en las plantas ni a simple vista sobre las superficies próximas a la zona de trabajo. Los bolos de mayor tamaño están siendo reservados para su uso en gaviones en las plataformas de los telescopios ubicándose en la zona del LST3, y la graba sobre el helipuerto de la plataforma auxiliar del LST2. La falta de lluvias en los últimos días hace que la tierra esta seca y que con el viento sea susceptible el levantamiento de particular, por lo que sea recomendado el riego de las superficies donde actualmente se está transitando con vehículos. No obstante, no se observa polvo en las plantas ni a simple vista sobre las superficies próximas a la zona de trabajo. Ya no se lleva a cabo el traslado de material de excavación, ya que los movimientos de tierra han cesado. Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) Humectación periódica de las zonas de trabajo. X Material de obra X X Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. Aplicación de riegos periódicos en el área de actuación durante los movimientos de tierra X X Movimientos de tierra Los camiones que transporten materiales de excavación irán provistos de lona para evitar la generación de partículas de polvo. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico.

X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL La calidad y visibilidad de la zona de obras son buenas. X X No se aprecian, actualmente no se realizan movimientos de tierra que puedan ocasionar el levantamiento de polvo, no obstante debido a lo seca que esta la tierra se recomiendan riegos en las zonas de transito de la maquinaria. Limpiezas periódicas Se aprecian en la zona de obras depósitos de polvo X En cada visita se inspecciona y observa que la Toda la maquinaria en obra cumple con el mantenimiento, revisión y puesta a punto que prescribe el fabricante y las normas que sean de aplicación. maquinaria no tenga fugas o expulse humo de la combustión del motor. Condiciones técnicas de vehículos Se ha comprobado que toda la maquinaria de obra está en posesión de la ITV en vigor y del CE. La velocidad de tránsito de maquinaria de obra no supera los 30 Km/h. Se ha comprobado que se han utilizado exclusivamente las rutas definidas en el EIA X X X Planificación de las actuaciones de obra Se reduce la altura de caída cuando se descarga el material, evitando la excesiva dispersión de partículas

Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). FECHA 29 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 formación de mayor número de gaviones sobre el hormigón de limpieza. LST4 colocación hormigón de limpieza en la losa de descanso de la torre y comienzo encofrado en parte de la estructura metálica. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL SUELO RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO, COMPACTACIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS SUELOS CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO CONTROL DE ZONAS DE EXCLUSIÓN Y DE OBRAS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Estricta utilización de accesos existentes o previstos en el proyecto para la ejecución de las obras Accesos X Localización del emplazamiento en una zona parcialmente antropizada, helisuperficies La caseta de los trabajadores, se ubica sobre el helipuerto cercano al LST2 La maquinaria se restringe al interior de los LST y del transporte de material de obra, como el hormigón que va de la planta de hormigón hasta cada uno de los LST Emplazamiento Usos X X Mantenimiento de accesos y usos existentes en áreas próximas MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria se deja parada en el mismo lugar de la obra, dentro de la plataforma de los LST. No se observan vertidos en las zonas de actuación ni en los accesos. Maquinaria X En la zona del LST2, junto a la hormigonera, se ha acopiado los adoquines para la vía alrededor de los telescopios. La ferralla y el taller se ubica en la zona de la plataforma auxiliar LST4. El material pétreo en el LST3 y los nuevos gaviones. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X Material de obra

Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. La falta de lluvias en los últimos días hace que la tierra esta seca y que con el viento sea susceptible el levantamiento de particular, por lo que sea recomendado el riego de las superficies donde actualmente se está transitando con vehículos. No obstante, no se observa polvo en las plantas ni a simple vista sobre las superficies próximas a la zona de trabajo. Los bolos de mayor tamaño son depositados LST3 para su posterior uso. La grava se deposita junto a la hormigonera, en el helipuerto de la plataforma auxiliar del LST2. Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. Se utiliza la tierra vegetal en las plataformas auxiliares, separada para cuando se desmonte sea trasladada a la zona de repoblación. El resto de materiales es depositado en capas superiores compactadas para conformar las plataformas auxiliares. Y los bolos de mayor tamaño para los gaviones de los telescopios. Tras los gaviones se deposita material pétreo mas particulado y tierras procedentes de la excavación de las plataformas. En estos momentos de la obra, y debido a la fisionomía de la zona de actuación, no se consideran necesarias. Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable baja las plataformas auxiliares, las cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. Se reutilizará el material excavado en la ejecución de terraplenes. X X Movimientos de tierra Se desarrollarán montículos de protección de suelo rugoso, los cuales absorben la onda y modifican su recorrido, minimizando el ruido. X La tierra vegetal extraída se conservará para su posterior reutilización en las revegetaciones, no superándose montículos de más de 3m de altura GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico.

Se ha llevado a cabo la caracterización y gestión legalmente exigida de los suelos contaminados (si hubiesen aparecido). NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha comprobado que las zonas de instalaciones auxiliares se restringen a las áreas definidas en el EIA Y DIA Están ubicadas en la superficie del helipuerto más próximo al LST2 Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable baja las plataformas auxiliares, las cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. X X Se ha extendido la tierra vegetal acopiada en las áreas definidas en el proyecto Se realiza el laboreo de todos los suelos que hayan resultado compactados por el trasiego de maquinaria y vehículos de transporte Se han desmontado y retirado todas las instalaciones implantadas, restaurando la zona ocupada, devolviéndola a su estado original, al finalizar las obras

X FECHA 29 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 formación de mayor número de gaviones sobre el hormigón de limpieza. LST4 colocación hormigón de limpieza en la losa de descanso de la torre y comienzo encofrado en parte de la estructura metálica. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA ALTERACIÓN SOBRE LA GEA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A La tierra vegetal ha sido depositada bajo las plataformas auxiliares, para una vez se desmonten sea usada en la revegetación de la zona. Extracción y acopio de tierra vegetal y aporte de agua sobre los mismos para evitar dispersión de semillas. X El acopio de material pétreo se realizará en la plataforma auxiliar del LST3, los bolos de mayor tamaño son acopiados para su utilización en gaviones y las fracciones más finas para su colocación entre el gavión y la superficie natural. Siempre que sea posible se reutilizarán los materiales de excavación en la propia obra X X Movimientos de tierras En caso de ser necesario préstamos de materiales, éstos procederán de canteras autorizadas. X No se espera el uso de materiales de fuera de la zona. Los desmontes y terraplenes tendrán pendientes tendidas y abancaladas, según proyecto MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos.

X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios.

Material de obra FECHA 29 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 formación de mayor número de gaviones sobre el hormigón de limpieza. LST4 colocación hormigón de limpieza en la losa de descanso de la torre y comienzo encofrado en parte de la estructura metálica. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL PAISAJE MODIFICACIÓN EN LA PERCEPCIÓN VISUAL DEL PAISAJE PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI Se mantienen como anteriormente, a excepción de su retirada en la zona del LST2 donde si se mantienen las piquetas originarias de delimitación con el corredor ecológico y los tablones de soporte de la pared de piedra de la plataforma definitiva del LST2. Toda la obra se encuentra vallada. Integración paisajística a través de soterramiento de conexiones, vallado y reutilización de material de excavación en los rellenos de la obra. Integración paisajística X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se mantienen las balizas de color que delimitan el corredor ecológico existen los soportes de madera que sirven de guía de la pared de piedra de la base del futuro telescopio. Estas están fuera del límite del corredor ecológico y en el mismo lugar que las establecidas según proyecto y establecidas desde el comienzo de la obra. Ya la pared ha llegado a su máxima altura. En la zona del LST2, junto a la hormigonera, se ha acopiado los adoquines para la vía alrededor de los telescopios. La ferralla y el taller se ubica en la zona de la plataforma auxiliar LST4. El material pétreo en el LST3 y los nuevos gaviones. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. Instalación de vallado perimetral, especialmente en las áreas que lindan con la Red Natura 2000 Protección del entorno X X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras.

Finalizadas las obras, se ha extendido la tierra vegetal acopiada en el perímetro de la zona establecida en el EIA Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X La falta de lluvias en los últimos días hace que la tierra esta seca y que con el viento sea susceptible el levantamiento de particular, por lo que sea recomendado el riego de las superficies donde actualmente se está transitando con vehículos. No obstante, no se observa polvo en las plantas ni a simple vista sobre las superficies próximas a la zona de trabajo. Los bolos de gran tamaño están en la zona del LST3, para ser usado en los gaviones. La grava se deposita Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X en tongadas de bajo tamaño y es usada frecuentemente para el hormigón que se está usando de forma continuada. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL

Revegetación de las superficies de helisuperficies que no sean ocupadas por los telescopios, ascendiendo esta superficie a 1.522,09 m² Restauración, en colaboración con el Patronato del Parque de la Caldera de Taburiente, de las superficies del ORM donde se localice el hábitat 4090 y mayor degradación presente, concretamente: Zona GTC (5.986 m²); Zona ING (2.595 m²) y Zona margen Conector (1.702 m²). FECHA 29 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 formación de mayor número de gaviones sobre el hormigón de limpieza. LST4 colocación hormigón de limpieza en la losa de descanso de la torre y comienzo encofrado en parte de la estructura metálica. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL FLORA Y FAUNA ALTERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA FLORA DE LA ZONA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA HUIDA Y CAMBIOS EN LA FAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA MEDIDAS UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES SI Horarios Control del horario de ejecución de las obras, limitándolo al periodo diurno X Las obras, solo se realizan en horario diurno Comenzado ya el periodo de reproducción, no es realizan labores fuera del área perimetrada y vallada. Actuándose solo sobre las plataformas ya despejadas desde el comienzo de la obra. Control de obras en periodos de nidificación y cría de aves, limitando los desbroces en estas fechas Fauna X Recolección de semillas y traslado de vegetación desbrozada a vertedero autorizado Desbroce Desmantelamiento y limpieza de la zona de obras una vez éstas finalicen, restituyendo a su estado original todas las áreas y servicios afectados por las obras, incluyendo las plataformas auxiliares y de montaje. Revegetación con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado. La revegetación de las plataformas auxiliares asciende a 4.782 m². Restauración

En cada una de las visitas se realiza una inspección, y se tienen en cuenta el número de individuos y la variedad de especies. La restauración se realizará con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS En la zona del LST2, junto a la hormigonera, se ha acopiado los adoquines para la vía alrededor de los telescopios. La ferralla y el taller se ubica en la zona de la plataforma auxiliar LST4. El material pétreo en el LST3 y los nuevos gaviones. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X X Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Humectación periódica de las zonas de trabajo. Material de obra La falta de lluvias en los últimos días hace que la tierra esta seca y que con el viento sea susceptible el levantamiento de particular, por lo que sea recomendado el riego de las superficies donde actualmente se está transitando con vehículos. No obstante, no se observa polvo en las plantas ni a simple vista sobre las superficies próximas a la zona de trabajo. En el LST3 se acopia el material pétreo de bolos de gran tamaño. La grava se deposita junto a la hormigonera. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X Durante los desbroces, todas aquellas especies protegidas que se detecten serán extraídas para su posterior trasplante. Desbroce El resto de la vegetación, no protegida, se trasladará a vertedero autorizado. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI. Ya ha comenzado el periodo de nidificación, no se realizan labores fuera del área perimetrada y vallada. Actuándose solo sobre las plataformas ya despejadas desde el comienzo de la obra. Ejecución de obras Fauna (avifauna) Las obras tendrán en cuenta los periodos de nidificación y cría de las aves. X X Se evitará, en la medida de lo posible, la ejecución de obras correspondientes a la fase de desbroce de mayor impacto acústico y presión antrópica en el área durante épocas de crías y reproducción, al encontrarnos en zona ZEPA, y se procederá a la colaboración con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en proyectos de seguimiento y control de avifauna en el ORM y su entorno.

Este Programa de Restauración Vegetal deberá ser validado por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, siendo preceptiva su aprobación para el inicio de las obras. No han sido necesarias la utilización de pantallas acústicas, ya que los niveles de ruido se encuentran dentro de los establecido. Se plantea la opción de firmes drenantes (asfalto antirruido) en los accesos, así como pantallas acústicas mientras duren las obras. Accesos X Seguimiento de las revegetaciones durante el año siguiente a la finalización de las obras, al menos 3 visitas para la eliminación de posible flora exótica que pudiera estar presente en el área de las actuaciones o sus inmediaciones, en colaboración con las administraciones responsables. Restauración GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 1 . El replanteo de las obras, en su caso, determinará las nuevas afecciones que se generen sobre las diferentes variables ambientales, debiendo el Promotor elaborar un informe en el que se detallen las mismas; nuevas superficies de vegetación y flora afectada, posible afección sobre elementos patrimoniales; nuevas afecciones sobre los hábitats de interés comunitario y espacios incluidos en la Red Natura, etc., debiendo modificarse o ampliarse, en su caso, las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias, y el Programa de Vigilancia Ambiental, así como el presupuesto para la ejecución de las medidas ambientales y . Este informe deberá ser remitido al Órgano Ambiental del Cabildo de La Palma. Protección vegetación 7. Con carácter previo al inicio de las obras deberá elaborarse un Programa de Restauración Vegetal que incluya: Memoria, Planos de distribución y Presupuesto, así como el Pliego de condiciones técnicas particulares, que detallen la trazabilidad de las especies y, entre otros aspectos relacionados con estas, desde la recolección de semillas hasta la plantación de todos los X Programa de Restauración Vegetal ejemplares, sustrato a emplear, riego y mantenimiento posterior.

X 4. La medida compensatoria incluida en el EsIA de control de posibles especies exóticas, a través del Convenio específico con la Reserva de la Biosfera para colaborar en el control de la especie Senecio viscosus, será objeto de ampliación o firma de un nuevo Convenio en el cual se incluyan todas las zonas donde ha sido detectada esta especie exótica invasora, según informe de la Reserva de la Biosfera. Las actuaciones de erradicación de esta especie serán financiadas, como medida compensatoria, por el Promotor del Proyecto, y tendrán una duración de 3 años. En cada visita se realiza una inspección visual de posible presencia nuevos ejemplares en la zona. No se ha detectado. El convenio de la RB, pasan inspección continuamente por la zona. X 5 . Como medida compensatoria, se establecerá un Convenio con SEO Birdlife u otra organización similar con experiencia acreditada en la materia, con el objeto seguimiento de impactos de la avifauna y quirópteros sobre el instrumental de mayor porte existentes en el ORM, así como sobre las actuaciones recogidas en el Proyecto. Este seguimiento cubrirá el ciclo anual de reproducción de las diferentes especies y se prolongará durante 2 años tras la finalización de las obras. Un ornitólogo ha realizado visitas periódicas a la zona de obra, constatando la ausencia de fauna vulnerable. Las visitas han finalizado el 28 de febrero. Actualmente, en cada una de las visitas de seguimiento se hace una inspección visual y auditiva de la zona, continuando con X Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. las mismas zonas anteriormente. y distancia que se hacía 6 . Si por necesidades del cronograma de obras, los movimientos de tierra tuvieran que iniciarse sin que se hubiese culminado el estudio del ciclo completo de la avifauna, el con el que se firme el Convenio expuesto en el punto anterior realizará prospecciones ornitológicas previas a fin de determinar que no se producirán afecciones a especies presentes en esa área a transformar. Dicho equipo podrá establecer, en su caso, medidas adicionales respecto de la secuencia cronológica y la distribución espacial de las obras, con el objetivo de no mermar las garantías de protección sobre las especies de la avifauna presentes en la zona que pudiesen verse potencialmente afectadas. Además, el equipo redactor deberá recabar la colaboración de los técnicos del Área del Cabildo Insular de La Palma, como órgano gestor de los espacios Red Natura 2000, con el objetivo de contrastar los resultados de dichas prospecciones con la información y el conocimiento del que dispone dicho Corporación Insular. Fauna (avifauna) X Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. 3 . Se creará una “Comisión de Expertos” en la que estén presentes La comisión ha sido creada y está compuesta por: - Javier Herrera Llorente, Instituto de Astrofísica de Canarias Protección del medio representantes del Área de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, del Área Técnica del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente y de los

No se ha detectado. Departamentos correspondientes de la Universidad de La Laguna, con el objetivo de coordinar todas las acciones de restauración paisajística y vegetal del proyecto. Asimismo, para garantizar una coordinación efectiva, esta Comisión contará, además, con la presencia del técnico/a que la empresa promotora designe para llevar a cabo el Seguimiento Ambiental de las obras del proyecto. - Félix Manuel Medina, Servicio de Medioambiente del Cabildo de La Palma - Ángel Palomares Martínez, Parque Nacional de la Caldera de Taburiente - Victoria González Rodríguez, Universidad de La Laguna NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL La zona de obra, y la zona de personal, se encuentra completamente vallada y solo se admite el paso del personal autorizado Se ha evitado la dispersión de efectos de la obra, impidiendo el paso de personas y/o maquinaria y delimitando los caminos de obra X Protección de la vegetación Se ha descompactado toda la superficie que en la fase final de ejecución de las obras haya resultado afectada por desbroce y despeje o por procesos de compactación del suelo, para llevar posteriormente los procesos de revegetación establecidos Se ha efectuado una batida de fauna con carácter previo al inicio de la obra X X Tanto al inicio como de forma periódica. Protección de la fauna En cada una de las visitas, se realiza una inspección de la zona Se realizan controles periódicos de la avifauna presente en la zona Zona delimitada, ya se han colocado los soportes para la ejecución de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio. Se ha impedido el paso o intrusión de maquinaria y/o personas en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 X Se ha impedido la ubicación de cualquier instalación y/o depósito de material o residuos de cualquier clase en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 X X Se ubican en la zona del helipuerto cercano al futuro LST2 Se ha instalado zona instalaciones auxiliares de obra según determina el EIA Se ha desinstalado las barreras de protección instaladas y se han gestionado de conformidad a los residuos que pudiera contener Se realizan batidas en cada visita en busca de la especie invasora Senecio viscosus y otras nuevas susceptibles de aparecer Control especies invasoras X

La obra se encuentra perimetrada. FECHA 29 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 formación de mayor número de gaviones sobre el hormigón de limpieza. LST4 colocación hormigón de limpieza en la losa de descanso de la torre y comienzo encofrado en parte de la estructura metálica. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA DESTRUCCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y ARQUEOLÓGICOS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Las visitas de la arqueóloga han finalizado. El amontonamiento de piedras ha sido protegido y salvado de la zona de la escollera, ya se encuentra ejecutado el muro de contención de protección. Supervisión del cumplimiento de las medidas sobre el patrimonio histórico, según informe del Servicio de Patrimonio, así como con la presencia de arqueólogo durante la limpieza y desbroce. Patrimonio X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 2 . Teniendo en cuenta que en las proximidades de la actuación se localiza el área con valor patrimonial Los Llanos, se procederá a su vallado perimetral e instalación de cartel informativo para evitar que cualquier operario de la obra pueda afectar al mismo. Protección Patrimonio X

Tras la detección, se ha comunicado inmediatamente al área de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 8. Se aplicarán las siguientes medidas en materia de patrimonio cultural: I. Es absolutamente necesario, sobre todo durante la primera fase de los trabajos, que exista un arqueólogo a pie de obra controlando la posible aparición de restos arqueológicos que hayan pasado desapercibidos o estén enterrados, así como controlar las conjuntos arqueológico-etnográficos que están en las inmediaciones de los telescopios propuestos (frentes sur, este y oeste, esencialmente). Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. X X II. Previo al comienzo de las obras se debe llevar a cabo una prospección arqueológica superficial intensiva para localizar los posibles vestigios ocultos por la vegetación. Ésta debe ser desbrozada antes del comienzo de cualquier otro tipo de obras. No debe ser arrancada, sino cortada para evitar posibles destrozos en estratigrafías indígenas, si las hubiese. En este caso habría que hacer las oportunas catas estratigráficas, si bien la experiencia nos dice que en La Cumbre es difícil que se hayan conservados esta sedimentación debido a la agresividad de los agentes erosivos. Así mismo, se procederá a recoger los materiales arqueológicos superficiales (fragmentos de cerámica y piezas líticas) que serán depositados en el Museo Arqueológico Benahoarita. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. III. Previo al comienzo de las obras se debe contactar con esta Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico para mostrarles al arqueólogo a pie de obra, así como a encargados de las constructoras encargadas de llevar a cabo los trabajos, la ubicación de los yacimientos arqueológicos existentes en la zona. Los teléfonos de contacto son el 922-423100/6768, 619141566 y jorge.pais@cablapalma.es (Jorge Pais Pais, Inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma). X IV. De cualquier forma, si durante el transcurso de la actividad aparecieron restos arqueológicos de cualquier tipo (petroglifos, fragmentos de cerámica, piezas líticas, restos malacológicos, fragmentos óseos de animales o humanos, capas de cenizas, etc.) las obras deben suspenderse inmediatamente y avisar a la Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma para valorar el interés del hallazgo y las medidas protectoras a desarrollar. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. No se han detectado resto de alto valor arqueológico. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Durante la realización de las obras, ha sido detectado algún indicio de yacimiento arqueológico, paleontológico o etnográfico no inventariado En esta fase, no se han detectado ningún tipo de restos X

X FECHA 29 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 formación de mayor número de gaviones sobre el hormigón de limpieza. LST4 colocación hormigón de limpieza en la losa de descanso de la torre y comienzo encofrado en parte de la estructura metálica. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL RESIDUOS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA GESTIÓN PREVISTA DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES UMBRALES CRÍTICOS VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Los residuos generados son depositados en cada uno de los contenedores específicos para tal. Residuos Gestión de residuos según el Plan de Gestión de Residuos X Los residuos del fresado del pavimento asfáltico actual y nuevo asfaltado viario, deberán ser barridos, cargados a camión y transportados a vertedero autorizado, de tal forma que no se generen residuos incontrolados, y nunca acumulados en portes mayores a 2m de altitud, evitando en todo momento mezclas con tierra vegetal del área. Viarios Batidas de limpieza Gestión de residuos Materiales Limpieza y adecentamiento continuo de las zonas ocupadas y anexas Cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y seguimiento en obra X X X Transporte de excedentes de materiales no reutilizables a vertedero autorizado, exceptuando la tierra vegetal, que se reutilizará en la propia obra. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos.

X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha informado al personal de la obra de la sistemática de recogida selectiva de residuos X En este caso, existe una zona de depósito de residuos próximo a la zona de trabajadores el helipuerto superior próximo al LST2. Se ha colocado una bandeja en el LST4 para los residuos metálicos. Se ha efectuado la recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la Lista Europea de Residuos X Se ha construido un punto limpio dentro del recinto de la obra que dispone de un cubeto de hormigón cubierto y los bidones o contenedores serán X estancos y estarán identificados con los pictogramas y códigos correspondientes. Se han designado zonas de acopio para los residuos de gran volumen como los residuos de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y hormigones) Los restos de los movimientos de tierra, pétreos, son usados en la misma obra. Se acopian en la plataforma auxiliar del LST3 X Los residuos producidos hasta el momento son llevados directamente. No se han producido residuos de gestión especifica, los cuales una vez se produzcan serán gestionados por agente autorizado. Se ha diseñado un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que incluya medios materiales y humanos para su ejecución X X Se han concretado en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición las medidas indicadas en el EIA Se ha comprobado que en la gestión de residuos peligrosos generados se han cumplido todos los requisitos legalmente exigibles En caso de ser reciclados los escombros, se han observado los procesos de Solo se utilizan los materiales pétreos para las plataformas, cada uno diferenciado según su aprovechamiento y según se describe en la DIA demolición selectiva contaminantes y separación de materiales no reutilizables o

Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). FECHA 29 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 formación de mayor número de gaviones sobre el hormigón de limpieza. LST4 colocación hormigón de limpieza en la losa de descanso de la torre y comienzo encofrado en parte de la estructura metálica. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL HIDROLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN Y DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A En cada visita se realiza una inspección visual de la zona y de los accesos para detectar posibles fugas. No se han detectado. Prohibición de verter aceites y combustibles sobre el suelo, siendo de aplicación de la normativa pertinente X Aguas Los cambios de aceite de la maquinaria se realizarán en centros de gestión autorizados, siempre que fuera posible, fuera de la ZEC. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria actualmente se deja aparcada dentro de la misma zona de obra Maquinaria X En la zona del LST2, junto a la hormigonera, se ha acopiado los adoquines para la vía alrededor de los telescopios. La ferralla y el taller se ubica en la zona de la plataforma auxiliar LST4. El material pétreo en el LST3 y los nuevos gaviones. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X Material de obra

No se observan vertidos accidentales. La falta de lluvias en los últimos días hace que la tierra esta seca y que con el viento sea susceptible el levantamiento de particular, por lo que sea recomendado el riego de las superficies donde actualmente se está transitando con vehículos. No obstante, no se observa polvo en las plantas ni a simple vista sobre las superficies próximas a la zona de trabajo. Los acúmulos temporales corresponden con el material pétreo que está siendo utilizado en la zona de plataforma auxiliar del LST3. Y a la ferralla en la plataforma auxiliar del LST4. Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. El agua que se usa para el lavado de la hormigonera y camiones es depositada en la balsa provisional, la cual debido a las condiciones climáticas se evapora entre uno y otro lavado, por lo que no tiene que ser trasladado fuera de la zona. Las aguas residuales que se generen en la obra serán recogidas y trasladadas a depuradora o sistema de tratamiento específico. Aguas residuales de la obra X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Cuando se realizan dentro se coloca una cubeta que impida los vertidos al suelo. Se ha procedido la creación de una balsa de lavado impermeable del hormigón, justo bajo la hormigonera para así lavar la hormigonera y los camiones y prevenir cualquier problema de fuga en la hormigonera. Las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra se realizan fuera de la zona de actuación. X No/ sí se ha detectado la presencia de vertidos en la zona de inspección. X

GENÉRICAS FECHA 29 de junio de 2023 LST2 finalizada la pared de piedra de la plataforma definitiva, colocación y relleno de los gaviones. LST3 formación de mayor número de gaviones ACTUACIONES REALIZADAS sobre el hormigón de limpieza. LST4 colocación hormigón de limpieza en la losa de descanso de la torre y comienzo encofrado en parte de la estructura metálica. FACTOR AMBIENTAL USOS AFECCIONES SOBRE LAS CAMBIO EN EL USO DEL SUELO DE SU ESTADO ACTUAL QUE SE ACTÚA FORMACIÓN PERSONAL MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Supervisión Seguimiento de las obras por biólogo y arqueólogo X La arqueóloga ya ha terminado su inspección el 2.3.23 En cada una de las visitas, se informa a los trabajadores de la importancia y sensibilización ambiental. La propia contrata es la encargada de la formación. Sensibilización ambiental Materiales Formación ambiental del personal de obra X X Control de las materias primas en relación a su procedencia y certificado de homologación MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se procederá a la formación del personal de obra, informándole de los valores ambientales a proteger, así como de las medidas aplicables para no generar más impactos de los estrictamente necesarios. Personal X X La propia contrata es la encargada de la formación. Actualmente, el ruido se limita al uso de la maquinaria pesada, donde se cumple con el plan de seguridad previsto en la obra y los valores de los parámetros se encuentran dentro de lo normal. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI. Desbroce

X - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se verifica el buen estado de la caseta de obra dentro de su lugar delimitado y fuera de zona de Red Natura 2000