N. LAURA PÉREZ GONZÁLEZ BIÓLOGA COL. 18.842-L NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: Observatorio del Roque de Los Muchachos TIPO EIA: Ordinaria INFORME DE FASE DE: Construcción PERIODICIDAD DEL INFORME SEGÚN DIA: Mensual Nº DE INFORME/AÑO DE SEGUIMIENTO: 08-2023 PERÍODO QUE RECOGE EL INFORME: julio 2023 SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN FASE DE OBRA Proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4

1 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Índice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 . . . . . . . . . INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 2 ANTECEDENTES ..................................................................................................................... 3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO................................................................................................ 5 UBICACIÓN Y SUPERFICIE DE OCUPACIÓN............................................................................ 9 METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO..................................................................................... 12 OBJETO DEL INFORME......................................................................................................... 16 FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA -TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO-............................ 17 FICHAS DE CONTROL E INDICADORES DE SEGUIMIENTO.................................................... 48 CONCLUSIÓN ....................................................................................................................... 49 0. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA ...................................................................................... 51 1. ANEXO: ................................................................................................................................ 64 a. Informe de Acta semanal con incidencia ambiental detectada y subsanada................. 64 b. Fichas de control semanal............................................................................................... 64 PEREZ GONZALEZ NIEVES LAURA - 42185705W Firmado digitalmente por PEREZ GONZALEZ NIEVES LAURA - 42185705W Fecha: 2023.08.13 13:14:55 +01'00'

2 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 1 . INTRODUCCIÓN La isla de La Palma y sus cielos, son un hito que a nadie le toma indiferente, desde su punto más alto la contemplación de las estrellas se torna un privilegio que no solo los palmeros podemos disfrutar. Esto ha hecho que desde nuestro pasado más remotos los antiguos pobladores de la isla ya lo visitaran y aprovecharan en el más amplio sentido, como zona de pastoreo o culto y que con el paso de los años continuará su ocupación, siendo a partir de los años 80, cuando se inauguran los primeros telescopios que miran hacia nuestro cielo más preciado y que hasta el día de hoy sigue siendo un lugar único para la observación, tal hecho ha condicionado la instalación de nuevos telescopios cada vez más avanzados, siendo este el caso de la actuación que se llevará a cabo con la puesta en marcha del proyecto que aquí se sigue y aplica medioambientalmente. La actuación consiste en la construcción de una infraestructura estratégica para la investigación en astrofísica de altas energías en el Observatorio del Roque de los Muchachos, proyecto amparado por el Acuerdo de Cooperación en Materia de Astrofísica (B.E. núm. 161, de 6 de julio de 1979), y por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC núm. 138, de 19 de julio de 2017), modificado por el Decreto Ley /2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 2 Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC núm. 39, de 26 de febrero de 2019) y financiado con cargo al proyecto de "Los cuatro Large Size Telescopes (LST) del CTA-Norte en el ORM” de referencia ESFRI-2017-IAC-12 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cofinanciado en un 85% con fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020. El mencionado proyecto está cofinanciado en un 15% por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. El proyecto pone en ejecución la construcción de 3 telescopios de tipo Large Size Telescope (LST) con espejo de 23 m de diámetro, denominados LST-2, LST-3 y LST-4 y MST3, junto con su instrumentación auxiliar del Cherenkov Telescope Array, que se engloba dentro de las iniciativas para la creación del Observatorio Norte de la Red de Telescopios Cherenkov (CTAN) en el ORM, como parte de la infraestructura estratégica internacional denominada Cherenkov Telescope Array (CTA). El emplazamiento de la instalación se hace en las inmediaciones del prototipo de telescopio LST, denominado LST-1, la cual se trata de una zona parcialmente antropizada y establecida, debido a los requisitos marcados por los objetivos científicos y los mecanismos físicos de la observación con este tipo de telescopios. La ejecución de las obras en este momento se limita a los LST, por lo tanto, el seguimiento ambiental también está limitado solo a la construcción de los LST-2, LST-3 y LST-4.

3 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 2 . ANTECEDENTES Con fecha de 15 de enero de 2021 es presentado el Estudio de Impacto Ambiental con el contenido establecido en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (en adelante LEA), el cual da cabida al Proyecto de los Telescopios LST2, LST3, LST4 y MST3, junto con su instrumentación auxiliar del Cherenkov Telescope Array, en el Observatorio del Roque de Los Muchachos, promovido por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Proyecto que ha sido sometido a Evaluación Ambiental Ordinaria y se ha emitido la Declaración de Impacto Ambiental favorable por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de junio de 2022 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 81, miércoles 6 de julio de 2022. Con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, comienza la puesta en marcha de la fase de obra del proyecto para el cual se recogen en el Estudio de Impacto Ambiental el correspondiente Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental que debe ser puesto en marcha junto con las premisas establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental. Así, la Declaración de Impacto Ambiental en su apartado 9 establece los condicionados que a continuación de exponen: CONDICIONANTE Nº1. La presente declaración de impacto ambiental se emite, exclusivamente, para las obras, actuaciones y actividades recogidas en el proyecto técnico y evaluadas en el Estudio de Impacto Ambiental, incluidos todos los anexos correspondientes de dicho estudio. Cualquier modificación del proyecto deberá remitirse al órgano ambiental del Cabildo de La Palma, el cual, tras su análisis, emitirá un informe acerca de si la modificación debe someterse o no a un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, según lo previsto en la normativa de evaluación de impacto ambiental le sea de aplicación. o CONDICIONANTE Nº2. Las medidas preventivas y correctoras explicitadas en el Estudio de Impacto Ambiental, así como las nuevas medidas impuestas en la presente Declaración de Impacto Ambiental, recogidas en el apartado “Medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias” del presente informe, deben considerarse de obligado cumplimiento en todo aquello que no vaya contra lo explicitado en el condicionado de la presente declaración de impacto. Además, la nueva información que se aporte en respuesta a lo requerido en los condicionantes deberá remitirse al órgano ambiental, debiendo describir y valorar técnica y ambientalmente lo solicitado en los condicionantes, adoptar las medidas complementarias que resultaran pertinentes y, si fuera el caso, valorarse. Por último, de la información adicional que se reciba como consecuencia de lo dispuesto en la presente Declaración de Impacto Ambiental, que tengan incidencia en el presupuesto del proyecto de ejecución, así como de los resultados del programa de vigilancia ambiental, podrán establecerse nuevos condicionantes o modificaciones de los mismos. o CONDICIONANTE Nº3. Los informes del Programa de Vigilancia Ambiental tendrán una periodicidad mensual, remitiéndose tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental, además del informe anual que deberá elaborarse y que recoge el propio EsIA. o CONDICIONANTE Nº4. Es responsabilidad única del promotor la solución de cualquier tipo de problema o alteración del medio no prevista y causada por el desarrollo de la actividad, tanto en la zona de actuación como en cualquier otra área distinta que se viera afectada por la ejecución y/o funcionamiento del proyecto.

4 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 El promotor deberá poner, de forma inmediata, todos los medios necesarios para paliar cualquier situación sobrevenida no prevista y, de ser el caso, proceder a la restauración ambiental procedente. De darse estos casos, se deberá informar al órgano ambiental del Cabildo de La Palma para que, tras el análisis de las propuestas de corrección que proponga, adopte las medidas correctoras más adecuadas para efectuar la restauración ambiental del medio. Actualmente, en el proyecto tan solo se ejecutará la construcción de los LST.

5 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 3 . DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO La actuación prevista consiste en ubicar 3 telescopios de tipo LST, denominados LST-2, LST-3 y LST-4, y un telescopio de tipo MST, denominado MST-3, junto con cinco instrumentos auxiliares de pequeño tamaño. Actualmente, en el proyecto tan solo se ejecutará la construcción de los LST. El emplazamiento de la instalación se hace en las inmediaciones del prototipo de telescopio LST, denominado LST-1, que ya está instalado y en fase de puesta en marcha, debido a los requisitos marcados por los objetivos científicos y los mecanismos físicos de la observación con este tipo de telescopios. La decisión de emplazar el prototipo de telescopio LST, denominado LST-1, ya existente en el ORM se realizó en marzo de 2015 por las características idóneas del observatorio, así como por la experiencia previa en telescopios de tipo Cherenkov especialmente la implantación de los telescopios MAGIC-I y MAGIC-II, independientemente de cualquier decisión relativa al sitio escogido para emplazar CTAN. Como prototipo, este se ha utilizado para validar el diseño de este tipo de telescopio LST, y su aceptación como telescopio para CTA sólo ha ocurrido tras su instalación y puesta en marcha, tras una revisión crítica de diseño en junio de 2020. Actuaciones previstas. Planta sobre ortofoto y datos de localización

6 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Panorámica con emplazamientos para LST-2, LST-3, LST-4 y MST-3, con respecto al prototipo LST-1 ejecutado previamente, los telescopios MAGIC-I y MAGIC-II, y las helisuperficies actuales. Gabriel Pérez Díaz, IAC. Así, las actuaciones consistirán en la creación de plataformas niveladas para el emplazamiento de cada uno de los telescopios LST-2, LST-3, LST-4 y de los instrumentos auxiliares. Para los telescopios LST dicha plataforma acogerá una cimentación circular de 23 m de diámetro para soportar la estructura mecánica de telescopio, rodeada por una vía perimetral de unos 5 m. Al norte de dicha cimentación circular se situará otra cimentación cuadrada de aproximadamente 11x9 m2 para soportar la estructura mecánica de la torre de acceso y anclaje de la cámara. Las plataformas de los telescopios LST estarán cerradas por una valla que impida el acceso en toda el área que recorra el telescopio en sus movimientos con un radio de 20 m, dado que los telescopios no están cubiertos por ningún tipo de cúpula. Fuera de las zonas valladas hasta una distancia de 10 m se reducirá la masa vegetal seca, para la protección contra incendios. Esta limpieza se limitará a la vegetación seca de codeso y no tendrá carácter de desbroce del terreno. Durante la fase de construcción y de forma temporal se requerirá una plataforma auxiliar, para la colocación de los materiales de la estructura del telescopio que llegará a la isla en contenedores, y un espacio suficiente donde montar diferentes elementos de la estructura mecánica de los telescopios. Una vez montado cada telescopio, se procederá a restituir estas plataformas auxiliares a su estado natural. Las plataformas y dados de apoyo de los instrumentos auxiliares son sencillas y carecen de complejidad técnica. En su estado final, las plataformas de los telescopios ocuparan un área vallada de aproximadamente 3.000 m2 para el telescopio LST-2, 2570 m2 para el telescopio LST-3 y 3.000 m2 para el telescopio LST-4. Los instrumentos auxiliares ocuparán un área total de 150 m2 aproximadamente. El área vallada ocupada por el telescopio LST-1 es de 3.000 m2

7 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 aproximadamente. Las áreas de revegetación de las plataformas auxiliares de acopio y montaje suponen unos 4.800 m² aproximadamente. Además, se proyecta una pequeña red capilar de vías de acceso partiendo desde la carretera LP-403 al Roque de los Muchachos, que permitan la entrada de medios y personal durante las fases de construcción, explotación y mantenimiento, hasta el emplazamiento de cada telescopio. Se procederá a la eliminación de las cuatro helisuperficies presentes en el ORM, que se aprovecharán parcialmente para los emplazamientos de los telescopios LST, con un solape de 5 40 m2, para reducir el impacto en superficie de las actuaciones. La superficie restante de las helisuperficies de 1.522,09 m2 se demolerá y se restaurará a su estado original. Las actuaciones se localizan en un área previamente antropizada, ya que se actuará sobre las actuales helisuperficies presentes en el ORM, y sobre zonas adyacentes donde ha habido actuaciones anteriores, tanto por la construcción de la carretera LP-403 (c. 1980) y las helisuperficies (1984), como en las instalaciones telescópicas del experimento HEGRA ya desmanteladas (1987- 2002), las instalaciones de los telescopios Cherenkov MAGIC-I (2001), MAGIC-II (2008) y el telescopio Cherenkov robótico FACT (2011), actualmente en operación, y también por medidas de protección contra incendios. Asimismo, no son despreciables las afecciones y alteraciones producidas en la zona por incendios forestales ocurridos en el pasado (1993, 1997, 2005), la actuación de especies exóticas invasoras herbívoras, arruís y conejos, y los efectos del pastoreo tradicional hasta su prohibición tras el establecimiento de la zona periférica de protección del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (1981).” Actualmente, se está ejecutando otra obra de canalización de redes, que discurre paralelo a la carretera de acceso al ORM. A continuación, se muestra el cronograma de actuación previsto según el EIA, para el cual debemos considerar que, en consecuencia, del retraso en los trámites de evaluación ambiental y licencia de obra, el inicio no se pudo llevar a cabo el pasado mes de febrero del 2 022, existiendo un desplazamiento de las fechas hasta su comienzo el pasado mes de noviembre de 2022. No obstante, los tiempos de cada una de las acciones si será la prevista en el presente cronograma, estimándose la duración de la construcción y todas sus fases en un periodo de 3 años Cronograma general de las actuaciones A continuación, se expone el cronograma facilitado por la contrata, que se ajusta más a la temporalidad real de la actuación.

2 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – enero 2023

9 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 4 . UBICACIÓN Y SUPERFICIE DE OCUPACIÓN Las actuaciones se ubicarán en el ORM a una altitud entre 2.165 y 2.185 msnm., en el Término Municipal de la Villa de Garafía, en la isla de La Palma, exactamente en el lomo que se erige entre el nacimiento del Barranco de las Grajas al este, y el Barranco de Briesta en el margen oeste, cerca de los telescopios MAGIC-I y MAGIC-II. Al emplazamiento, se accede desde la vía LP-403 interna del ORM, que se conecta a la LP-4 en dirección al Roque de Los Muchachos. La ubicación de los telescopios de esta fase objeto del proyecto, LST-2, LST-3, LST-4 y MST-3, se ha definido de modo relativo a la ubicación del LST-1 y a efectos de su idoneidad científica. Sus coordenadas, usando el sistema UTM 28R son: - - - - - - - - - Telescopio LST-1: E 217659,590, N 3184995,060 Telescopio LST-2: E 217542,210, N 3185033,610 Telescopio LST-3: E 217560,550, N 3185143,810 Telescopio LST-4: E 217673,540, N 3185096,630 Instrumento auxiliar telescopio FRAM: E 217703,000, N 3184911,000 Instrumento auxiliar LIDAR Raman: E 217381,000, N 3185155,000 Estación meteorológica 1: E 217471,000, N 3185112,000 Estación meteorológica 2: E 217770,000, N 3185094,000 Estación meteorológica 3: E 217718,000, N 3184875,000 Área de afección prevista sobre referencias catastrales. IDECanarias

0 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Se encuentra ubicados en Pol. 2 – Parcela 2 y 3 -Bermejo- TM de Garafía, y sus referencias catastrales: - - Parcela 2b: 38016A002000020000ZW Parcela 3: 38016A002000030000ZA Para la determinación de la Superficie de Ocupación del proyecto partimos de las superficies afectadas por la construcción, las cuales se muestran en el siguiente cuadro de superficies de ocupación y volúmenes de terrenos contempladas en las actuaciones del proyecto objeto de este estudio, incluyendo además las del telescopio LST-1 que se ejecutó previamente al tratarse de un prototipo. (1) Incluye losa cimentación telescopio y losa torre de apoyo de cámara. (2) Corresponde a la superficie en planta que ocupa el elemento contenedor que protege al instrumento, dado que carecen de cimentación convencional de hormigón. (3) Datos agrupados de las tres estaciones meteorológicas. Las superficies de afección varían, con respecto a las anteriormente expuestas, ya que para las misma se ha considerado la afección sobre los espacios Red Natura 2000, así a continuación, se muestra la superficie que se prevé afectar con el proyecto, para caracterizar el nivel de alteración superficial relativa de afección al hábitat (nivel I, II o III). De los datos del proyecto básico tenemos que las superficies de ocupación del proyecto son de: - - - - - Superficie vallada en explotación: 13.687,36 m2 Superficie de vías de acceso: 1.196,59 m2 Superficie de solape con helipuertos existentes: 540,27 m2 Superficie a renaturalizar de helipuertos a demoler: 1.522,27 m2 Superficie de plataformas auxiliares en obra: 4.872,84 m2 1

1 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Con estos datos, el proyecto en su fase de explotación, y una vez ejecutadas las tareas de renaturalización de los helipuertos a demoler, y de las plataformas auxiliares para la fase de obras, tendría una afección total de 12.821,41 m2. A continuación, se muestra un plano con la delimitación de la zona de actuación prevista para los LST y el MST, aunque debemos considerar que actualmente tan solo se ejecutaran los LST. 1

2 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 5 . METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO La elaboración del presente informe ha sido a cargo de la técnico de la Vigilancia Ambiental, Nieves Laura Pérez González, a través de la visita que se ha realizado durante este mes de abril. De forma genérica durante este mes de actuación se ha llevado acabo los mayores avances sobre todo en el LST4, que ya ha finalizado el hormigonado del sistema radial y de la losa de descanso, en el resto, todavía se quedan en pasos anteriores al LST4. A continuación, se muestra el planinng tanto de la frecuencia de subida para el seguimiento del programa de vigilancia ambiental en fase de obra esta semana. JUNIO 2023 LUNES 3 MARTES 4 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 7 5 LST2 relleno del segundo nivel de los gaviones. LST3 relleno de los gaviones alrededor del acceso exterior del telescopio. LST4 Hormigonado parte de la estructura radial y encofrado de otra parte. Colocación estructura metálica en la base de la losa de descanso de la torre 6 1 1 2 0 7 4 11 18 25 12 19 26 13 20 27 14 LST2 cambio de la lámina impermeable de la balsa de lavado. LST3 primer y segundo nivel de gaviones rellenos, comienzo formación estructura metálica radial. LST4 Estructura radial hormigonado hasta la mitad y encofrado del tercer cuarto. Finalizada la estructura metálica de la losa de descanso de la torre. 21 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 subida de altura de los gaviones y relleno posterior. Continúa con la formación de la estructura metálica radial. LST4 encofrado del último cuarto de la estructura radial y nivelado acceso interior. 28 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 finalizados todos los niveles de altura de los gaviones y relleno de tierras en la parte posterior. Encofrado de los primeros tramos de la estructura radial. LST4 estructura radial totalmente hormigonado y relleno el interior. Nivelado del acceso interior del telescopio. Colocación hormigón de limpieza para soporte de los gaviones. Hormigonado de la losa de descanso de la torre del telescopio. 3 1 Elaboración de informes En cada una de las visitas efectuadas semanalmente, se elabora un informe en el cual se detallan los tanto los puntos verificados conformes, como aquellos para los que se ha detectado 1

3 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 algún tipo de incumplimiento en base a los parámetros establecidos en el Plan de Vigilancia Ambiental y en DIA. Así, la visita semanal en fase de obras, incluye: ✓ Estado actual de la obra, seguimiento ambiental del cumplimiento de las medidas ambientales en cada uno de los trabajos de ejecución, valoración de afecciones imprevistas y propuesta de nuevas medidas preventivas y correctoras. ✓ Álbum fotográfico: de seguimiento de los diferentes trabajos de la obra, para valorar si se cumplen las medidas propuestas y corregir los malos hábitos. Se realizan fotografías en distintos puntos de interés de la obra y además, para un mejor seguimiento, se ha optado por la realización de fotos desde tres puntos fijos en cada una de las visitas, para así valorar el cambio progresivo, fundamentalmente sobre el paisaje, que se produce a lo largo de todo el proceso, estos puntos corresponden con las coordenadas: Punto 1, Carretera LP-4. 217779 X 3185271 Y 3185085 Y 3184956 Y 2173,6 m. 2178,3 m. 2175,9 m. Punto 2, Plataforma helipuerto. 217615 X Punto 3, Sendero PR-LP-11. 217475 X Tras cada visita, el acta se envía tanto al promotor como al director de la obra para que puedan realizar las oportunas correcciones, las cuales se revisaran en la siguiente visita, con el objeto de cumplir con los objetivos que se proponen en la DIA. Tras las vigilancias semanales realizadas, se redacta con periodicidad mensual un informe de seguimiento, que recoge principalmente la información de los trabajos de campo, incluyendo otros datos relevantes y aglutinando principalmente cada una de la información y documentación recabada durante las visitas semanales. Además, una vez finalizada la fase de obras, se procederá a la redacción de un informe final que albergará los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental, el correcto 1

4 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 desmantelamiento de las instalaciones auxiliares y la limpieza de la zona de obras, así como el cumplimiento de todos y cada uno de los condicionados establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental. Instrumental utilizado para las mediciones periódicas. Para un mejor control se realiza durante todo el proceso de ejecución de la obra las mediciones periódicas de emisión de partículas y sonidos, realizando mediciones desde distintos puntos, el objeto de estas mediciones es el control de las actuaciones en el tiempo para evitar molestias sobre los factores ambientales de aire, fauna o flora principalmente y ante variaciones bruscas poder aplicada las medidas ambientales oportunas, establecidas en el EIA, DIA o de nueva aplicación. A continuación, se especifican los aparatos usados para dichas mediciones y en el anexo se adjunta la ficha técnica de cada uno de ellos: 1 2 . . Sound Level Meter PCE-318, Sonómetro que detecta el volumen del sonido a partir de un nivel sonoro de 26 dB(A), lo cual nos permite detectar sonidos de muy bajo volumen. Medidor de partículas PCE-PCO1, El medidor de partículas es un medidor universal para el conteo de partículas en el aire que permite medir seis grosores diferentes que integra un sensor para medir la temperatura y humedad ambiental, esto convierte el medidor de partículas en un equipo universal y el cual ha sido desarrollado para determinar con precisión el grado de suciedad en el aíre. La cámara incorporada permite relacionar los valores de medición con material gráfico en forma de imágenes y video. El aire se contamina sobre todo por combustión, fabricación, generación de energía, emisiones de vehículos con motor y la industria de la construcción. Con este medidor de particulas podrá medir con precisión las partículas contaminantes en el aire. Las mediciones se han realizado según el plano que a continuación se expone, cuyas coordenadas corresponden con: 1 2 3 4 . . . . 217966 X 217489 X 217637 X 217399 X 3185035 Y 2212 m 3184950 Y 2175 m 3185206 Y 2162 m 3185203 Y 2154 m 1

5 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Como consecuencia de la finalización del seguimiento de la avifauna por parte del biólogo responsable, en cada una de las visitas se realiza un seguimiento de su presencia/ausencia. Para la misma se ha establecido un recorrido dentro del área de ejecución de la obra, y sobre todo, en un perímetro exterior que delimita el límite de la obra en una banda de aproximadamente 50 metros de ancho. Con esta delimitación se ha pretendido continuar con la ya establecida por el biólogo responsable de la vigilancia durante el periodo anterior, tal y como a continuación, se representa: Como consecuencia de la inmersión en el proceso de la obra, la fauna vinculada a la zona de actuación, no se constata, siendo meramente de paso. Por lo que, sobre todo, se ha hecho especial hincapié en recorridos para verificar la afección en los limites externos de la actuación, donde aún se mantiene la vegetación tal y como estaba. La metodología de estudio consiste principalmente, en el cálculo de abundancia que se realiza mediante transectos lineales, donde el observador se desplaza a baja velocidad por caminos o campo a través y va registrando todas las aves que se observan dentro y fuera de una banda de 25m. a cada lado. 1

6 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 6 . OBJETO DEL INFORME El objeto del informe mensual es recopilar la información recogida durante las tareas de seguimiento ambiental de la obra en todas las visitas realizadas a lo largo del periodo mensual. En este informe se resumen los controles llevados a cabo, las incidencias detectadas en materia medioambiental, se incorpora documentación fotográfica donde se refleja es estado de las obras en esta materia, y se informa acerca del grado de cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en las sucesivas fases de tramitación del proyecto. 1

7 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 7 . FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA -TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO- Durante el mes de julio se han realizado cuatro visitas de inspección a la obra. Con el mes de julio, ya llegado el buen tiempo constante y las subidas de temperaturas, que en algunas ocasiones se ha transformado en olas de calor, esta temperaturas y condiciones climáticas determinan la vida animal y el desarrollo vegetal tan peculiar en la zona y definido por un clima de alta montaña. Durante este mes continúa con la floración de los codesos y retamas, ya ha comenzado a despuntar las primeras vainas de fructificación que, con el avance del mes, son cada vez más perceptibles y evidente su mayor maduración. Esta a su vez marca la llegada de nuevas especies animales sobre todo de invertebrados donde los que en el anterior mes eran frecuentes han dado paso a nuevas especies siendo de destacar la explosión demográfica de los lepidópteros como Leptotes webbianus ampliamente frecuente y abundante durante todas las visitas realizadas a lo largo de este periodo, también es de destacar que los ortópteros han variado, de los anteriormente frecuentes representados en Calliptamus plebeius da paso a Sphingonotus sp. ampliamente representados y presentes también durante todas las visitas. En lo que respecta al resto de invertebrados seguimos destacando la presencia de diversos dípteros, himenópteros o coleópteros de reducido tamaño y constantes a lo largo de todas las visitas. Continuando con un análisis más exhaustivo del medio biótico, es de destacar la no presencia de animales de mayor tamaño, como pueden ser lo mamíferos en la zona, no siendo apreciable en ninguna visita la existencia de ninguno, incluso la ausencia de rastros de Oryctolagus cuniculus o de murciélagos. Tampoco se han diferenciado réptiles en ninguna de las visitas. A diferencia de estos, las aves si continúan su presencia a lo largo de toda la visita, pero existiendo variación de las mismas. Durante este mes no se escuchó o vio ningún ejemplar de Curruca conspicillata tan frecuente durante las anteriores visitas o de Apus unicolor. Apareciendo en esta ocasión, en la última visita un par de ejemplares de Anthus berthelotii hasta ahora no presentes. Por otro lado, constatar igualmente la presencia de Serinus canarius durante varias de las visitas llevadas a cabo durante este mes, al igual que de Corvus corax siempre presente a la hora de las comidas y de las visitas de turistas, sacando su carácter mas oportunista. Durante las diferentes visitas y controles de los trasplantes se ha observado como la Genista benehoavensis ha continuado su correcto desarrollo, llegando incluso a fructificar, en cambio, Juniperus cedrus no ha tenido la misma fortuna, apreciándose cada vez mas seco y marchito lo que hace presagiar su triste desenlace, no obstante, continúa su riego a la espera del cambio hacia tiempos más frescos y su resurgir. A continuación, se muestran fotos: 1

8 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Dentro del medio biótico, también debemos considerar la presencia/ausencia de las especies invasoras. Debemos considerar que durante las visitas se lleva a cabo una inspección visual de la zona de actuación en la búsqueda de posibles ejemplares de especies invasoras, no encontrándose ninguna, especialmente se tiene especial cuidado y observación con Senecio viscosus, la cual, tampoco ha sido constatada en ninguna de las ocasiones. Dentro de este apartado, también tenemos en consideración los avances que se han llevado acabo de la obra en sí, ya que los mismos repercuten de forma directa sobre el medio ambiente, tanto por la ocupación de espacio como por el uso de diversos materiales, entre otros. Durante este mes destacar que se ha llevado a cabo la medida compensatoria de desmantelamiento de la plataforma auxiliar del LST1, para su posterior revegetación que estará a cargo de Parques Nacionales. Por su parte, en los distintos futuros telescopios se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: o LST2, es el telescopio en el que menor actividad se ha realizado, basándose fundamentalmente en el relleno de los gaviones y en el acopio de material pétreo procedente del desmonte del LST1, este material ha ido a la trasera de los gaviones y se han acopiado en lo que será la plataforma auxiliar, destacar que esta acúmulo se ha 1

9 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 llevado a cabo sobre una superficie plana y en amontonamientos inferiores a 2 metros de altura, impidiendo así posibles corrimientos de tierra o su dispersión. Además, se ha procedido al cambio de la lámina impermeable de la balsa de lavado de la hormigonera y de los camiones. El material resultante de este hormigón ha sido depositado en un camión y trasladado por gestor autorizado hasta el vertedero. o o LST3, durante el mes anterior se procedió a la colocación del hormigón de limpieza de la zona de los gaviones, así, durante este mes se han rellenado hasta llegar al final de los niveles de los gaviones y realizando el relleno de su parte posterior, que todavía no se ha concluido. Durante este mes también se ha formado el forjado de la estructura radial central y durante la última visita, ya se procedía a la colocación del encofrado de los primeros tramos para proceder al hormigonado. LST4, en este telescopio es donde mayor avance se ha producido, encontrándonos con toda la estructura radial de la base ya completamente hormigonada, al igual que la base de descanso de la torre del telescopio, además, se ha procedido al vertido de la tierra en el interior del sistema radial hormigonado. Se ha colocado el hormigón de limpieza de la base de los gaviones y por lo tanto, con anterioridad se ha nivelado el acceso interior de alrededor del telescopio, para este relleno se han aprovechado las tierras que han sido retiradas del desmonte del LST1. Durante las 4 visitas realizadas se ha procedido a llevar a cabo la vigilancia ambiental teniendo en consideración en cada una de ellas el Programa de Puntos de Inspección (PPI) estos estan recogidos en el apartado 8 de este informe y los mismos han sido enviados junto al informe semanal para su traslado al órgano sustantivo. Control periódico de la medición del sonido y de partículas en el aire, realizando mediciones a lo largo de un mismo día y en los puntos establecidos en DIA. Las mediciones son a través de aparatos homologados y certificados a través de los cuales podemos medir la realidad de la ejecución de la obra en cada momento, además de tener en cuenta otras variables de importancia para su correcta interpretación. Para la medición del factor ruido se utiliza el aparato PCE-318 Sound Level Meter y el Medidor de Partículas PCE-PCO1 para el cálculo de partículas en el aire, aparatos que ya se describieron con anterioridad y se adjunta en el anexo las especificaciones técnicas. A continuación, se detallan los valores obtenidos en las mediciones: 1

0 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 8º informe mensual – julio 2023 SONÓMETRO PCE-318 Velocidad Viento (Km/hr) Temperatura Humedad Dirección Viento Presión Atmosférica (mb) Mín (DbA) Máx (DbA) FECHA Hora PUNTO ºC (%) 1 1:30 22,8 42,0 13,7 SW 792,8 1 2 3 4 5 6 1 42,3 38,3 20,1 33,6 50,7 33,5 35,8 43,8 51,5 43,2 42,6 54,7 40,2 43,3 0 1 2 2 4/07/2023 1 1 4:30 2:00 24,5 27,0 38,0 23,0 10,5 9,8 SW 793,0 792,8 NW 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 42,2 35,5 32,9 48,7 31,2 32,5 60,2 31,2 34,8 46,8 35,8 39,9 54,2 41,5 39,8 50,2 63,8 52,4 46,7 43,5 54,1 38,6 47,4 83,9 38,6 40,6 52,9 38,9 51,0 83,9 51,5 52,2 53,4 69,0 2/07/2023 0/07/2023 5/07/2023 1 1 3:40 1:00 27,3 22,4 22,0 34,0 11,9 8,7 NW 792,7 791,8 NNW 1 1 3:00 2:00 23,5 22,9 39,0 22,0 6,5 NNW SSW 791,9 790,3 17,0 1 3:30 22,5 19,0 9,4 SSW 790,2 MEDIDOR DE PARTÍCULA PCE-PCO1 Velocidad Viento (Km/hr) 13,7 Presión Temperatura Humedad Dirección Viento 2,5 mm 10,0 mm FECHA Hora Atmosférica PUNTO 0,3 mm 0,5 mm1,0 mm 5,0 mm (ºC) (%) (mb) 792,8 1 1:30 22,8 42,0 SW 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 8.660 8.460 9.067 9.382 9.857 9.942 8.668 8.916 8.250 9.212 9.414 9.053 4.734 7.715 9.374 5.166 8.182 6.567 993 5.229 1.304 340 5.033 1.440 316 5.519 1.299 275 5.613 1.424 360 5.993 1.572 405 6.225 1.756 392 4.592 1.032 203 4.560 1.035 241 74 82 53 87 115 94 35 53 29 52 55 55 28 38 41 28 46 30 2 32 33 21 37 48 34 21 23 14 24 25 32 15 15 19 17 22 17 1 0 1 2 2 4/07/2023 1 1 4:30 2:00 24,5 27,0 38,0 23,0 10,5 9,8 SW NW 793,0 792,8 4.399 965 175 2/07/2023 0/07/2023 5/07/2023 4.891 1.127 245 5.091 1.072 238 4.877 1.115 261 1 1 3:40 1:00 27,3 22,4 22,0 34,0 11,9 8,7 NW NNW 792,7 791,8 2.699 4.052 562 796 139 170 4.847 1.074 227 2.679 624 122 4.445 1.065 209 1 1 3:00 2:00 23,5 22,9 39,0 22,0 6,5 17,0 NNW SSW 791,9 790,3 3.575 379 443 443 879 819 65 71 134 222 196 61 161 7 1.404 1.367 2.273 2.268 906 14 14 79 37 3 3 3 20 11 0 1 1 12 5 0 1.005 385 1 3:30 22,5 19,0 9,4 SSW 790,2 2

1 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 LEYENDA: Intervalos Nº Partículas Permisibles ADMISIBLE ALERTA PELIGRO 0 - 100.000 100.001 - 250.000 250.001 - 500.000 0 - 35.200 35.201 - 87.500 87.701 - 175.000 0 - 8.320 8.321 - 20.800 20.801 - 41.600 0 - 545 546 - 1362 1363 - 2724 0 - 193 194 - 483 484 - 966 0 - 68 69 - 170 171 - 340 PUNTO XUTM YUTM ALTITUD (msnm) 1 2 3 4 5 6 217.459,165 217.471,162 217.307,670 217.419,752 217.625,710 217.703,280 3.185.355,007 3.185.249,443 3.185.234,895 3.185.133,108 3.185.074,470 3.184.888,380 2.147,00 2.155,00 2.149,00 2.164,00 2.177,76 2.194,00 Además, de las mediciones se realiza una inspección visual de la zona y las inmediaciones de la posible acumulación de partículas y polvo en suspensión, no observándose acumulación de las mismas sobre las plantas o superficies que pueden ser significativas o dañinas para el desarrollo de las mismas. Debemos considerar que nos encontramos en un entorno donde la llegada del agua es a través de cubas, por lo que no se dispone de agua corriente de forma natural, esta condición y la escases de agua condicionan que los riegos sean muy limitados y el agua sea aprovechada para las labores propias de la obra, como los fraguados, por lo que los riegos para el levantamiento de polvo son muy limitados, para paliar estos se ha optado, como ya se ha explicado en informes anteriores, por la colocación de garbancillo o piedra de machaqueo en las pistas de accesos paliando así en lo posible esto. Los resultados visuales y de medición nos confirman que esta medida permite la no elevada generación de polvo y partículas estando dentro de los límites mínimos establecidos. Los vehículos utilizados corresponden con los que ya se llevan utilizando desde el principio, los mismos se ha comprobado que disponen de la certificación de marcado de Conformidad Europea o la ITV según requerimientos normativos, estos son una retroexcavadora de neumáticos, una pala de neumáticos, una pala mixta y un camión de carga. Hay que considerar que, durante este mes, además, con el desmonte de la plataforma auxiliar del LST1, la empresa responsable utiliza maquinaria, como retroexcavadora neumática y de oruga y un camión de carga. Según R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y por el R.D. 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, se lleva a cabo la gestión de residuos de la obra. Los residuos generados durante cada uno de los procesos de construcción van variando con respecto al anterior, si en un principio se limitaba al movimiento de tierras y la generación de material pétreo, en estos momentos, donde ya se dispone la formación del forjado, el encofrado y posterior hormigonado de las estructuras los residuos han variado, siendo mismamente gestionados a través de gestor autorizado. El resto de residuos corresponde a los diarios de consumo de los trabajadores, los cuales son trasladados al finalizar la jornada al punto de recogida más cercano, evitando así la 2

2 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 acumulación de residuos orgánicos en una zona tan sensible como es el Roque de Los Muchachos. Control de posibles vertidos o fugas accidentales dentro de la zona de actuación. En cada una de las visitas se realiza un reconocimiento de la posible presencia de restos de combustibles o aceites, de fugas accidentales. Durante las inspecciones llevadas a cabo en el momento, no se han observado ninguna dentro de la zona de actividad de la obra objeto de la vigilancia ambiental. El lavado de los camiones de hormigón y de la hormigonera se realiza en una balsa de lavado acondicionada para tal fin, al igual que se detallo en el mes anterior. No se observan escapes o derrames de la balsa y se ha procedido a su cambio ya que la anterior ya se había colmatado. Los restos de hormigón de la balsa han sido trasladados en camión por un agente autorizado hasta vertedero designado. Lona nueva impermeable instalada el 14 de julio Durante este mes que las condiciones climáticas son más propicias para un incendio, que de hecho se ha producido uno, el cual impidió el normal funcionamiento de la obra, en precaución de estas se ha vuelto a comprobar, al igual que en todas las visitas, la existencia de los extintores en cada una de las plataformas y su correcta señalización, encontrándose correctamente en todos los casos. A continuación, se hace una exposición de las actuaciones y de los controles que se han llevado a cabo en el transcurso de cada una de las visitas: 2

3 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Visita del 05 de julio: 1 2 . . Se llevo a cabo el control de los PPI, según se adjunta en el apartado 8 de este informe. Inspección de la zona LST2. Se continua con el relleno de los gaviones con material procedente del acopio de bolos que se había efectuado en el LST3, ya se aprecia como se ha procedido a la subida en altura de los gaviones y su relleno trasero, quedando todavía por continuar con la elevación del mismo. La zona de lavado de la hormigonera y de los camiones, se encuentra casi a su punto de llenado, por lo que se ha recomendado su retirada y colocación de una nueva base impermeable que nos permita continuar su funcionalidad. 2

4 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Este telescopio es el último que se realizará y por lo tanto, no se ha realizado el vertido del hormigón de limpieza que conforma el sistema radial de la plataforma del telescopio, por lo que se ha volcado el esfuerzo y mayor premura en los otros principalmente en el LST4. Vista genérica del avance del LST2. 3 . LST3, tras las anteriores semanas haberse efectuado la base de hormigón de limpieza y la colocación de los gaviones, ya esta semana se ha procedido a su llenado con la utilización de los bolos de tamaño adecuado y que se encuentran acopiados en la propia plataforma auxiliar del LST3. Se observa como todavía estan comenzado a su colocación en uno de los externos. 2

5 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Ya ha comenzado a trasladarse la ferralla para comenzar con la formación de la estructura metálica radial de soporte para la posterior colocación del hormigón que conformará la base del telescopio. El taller de ferralla continúa en la plataforma auxiliar del LST4, hasta aquí se traslada las estructuras ya listas para su montaje. 2

6 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 4 . El LST4, como ya se especificado en anteriores visitas la estructura metálica ya ha sido colocada y en esta ocasión ya ha comenzado el hormigonado del primer cuarto de estructura encofrada, no observándose vertidos externos a la zona de actuación, es importante reseñar que el camión de hormigón se coloca sobre lo que será, en un futuro, la vía exterior del acceso al telescopio la cual irá recubierta de hormigón de limpieza y sobre la misma colocado un adoquín, por lo que podemos considerar que los vertidos de hormigón sobre esta superficie corresponden con la zona de posterior hormigonado. No obstante, reseñar que no se observan vertidos en esta zona. Para el correcto fraguado se utilizan unas mantas de fraguado del hormigón las cuales tienen la función de mantener la humedad entre riego y riego que posibilitar un mejor curado del hormigón, estas son imprescindibles en lugares como el que nos encontramos, donde la escasa humedad ambiental y las altas temperaturas producirían un secado rápido e inestable. Estas mantas son reutilizadas sobre las porciones de hormigón que es vertido progresivamente. Las mantas una vez finalizadas su vida útil son retiradas por agente autorizado. Por otro lado, se ha comenzado con el encofrado de una nueva zona de la estructura radial, para continuar con su hormigonado hasta finalizar la estructura. También se ha comenzado a colocar la estructura metálica en la base de la losa de descanso de la torre. 2

7 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 5 . Inspección en las inmediaciones y dentro de la obra de las principales características del medio biótico tomando como especial referencia la presencia de aves. La vegetación continúa con su floración, ya en menor medida, pero todavía se observan destacados amarillos de la retama y el codeso, siendo de destacar en esta zona, como ya se ha mencionado, el dominio del codeso. Continuamos viendo la explosión de vida que pudimos observar en las anteriores visitas, donde se observan gran cantidad de Leptotes webbianus que en conjunto con los dípteros e himenópteros conforman el conjunto de fauna más abundante. En lo que respecta al resto de fauna, concretamos con la avifauna, donde continua la presencia de los cuervos, destacar que, durante esta visita no se han observado los vencejos que tan peculiares eran en las anteriores semanas. Se han distinguido: 2

8 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 CENSO DE FAUNA DURANTE LA VISITA NOMBRE PROTECCIÓN Nº INDIVIDUOS TIPO DE INDICIO Corvus corax ANEXO I 2 1 2 Observación directa CEEA: LESRPE LESRPE/ CCEP: ANEXO VI/ BERNA II/BONN 2/ SiEND Phylloscopus canariensis Serinus canarius Observación directa Observación directa BERNA III/ NoEND 6 . Inspección de la presencia de Senecio viscosus. No se aprecian en la zona de actuación, ni en las inmediaciones, es decir en las zonas de inspección de la vigilancia. Destacar la inspección del convenio de la Reserva de la Biosfera se realiza de forma continua por toda la zona. 7 . Comprobación del estado de los trasplantes, la retama se encuentra en correcto estado y en floración. En lo que respecta al cedro continúa seco, no obstante, se sigue regando. 8 . Inspección visual en búsqueda de derrames o residuos. Destacar que durante la inspección de la zona no se ha encontrado residuos fuera de los lugares habilitados para tal fin, tampoco se han observado fugas o derrames de la maquinaria utilizado durante los distintos procesos de la obra. Durante la visita del día 14 de julio, 1 2 . . Se llevo a cabo el control de los PPI, según se adjunta en el apartado 8 de este informe. Desmonte plataforma auxiliar LST1. Se ha comenzado con los trabajos para el desmonte de la plataforma auxiliar del LST1. Consistentes hasta ahora en la delimitación y separación entre la plataforma definitiva y la zona a desmontar. Durante la visita se encontraba la obra parada. 2

9 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 3 . Inspección de la zona LST2. En la zona del LST2 no se ha producido nuevos avances con respecto a la semana pasada. Se ha llevado a cabo la retirada de la lona impermeable de la balsa de lavado y colocado una nueva. El material retirado ha sido depositado en un camión para su traslado y gestión a vertedero, siendo responsable la contrata. Con esta acción se corrige la incidencia que se había detectado la visita anterior. 2

0 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 4 . Inspección de la zona del LST3. Se han rellenado la primera línea de gaviones completa en el arco de la plataforma y parte del segundo nivel. Los bolos de relleno son los acumulados y clasificados anteriormente en la plataforma auxiliar. 3

1 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Es de destacar que ya se ha comenzado la colocación de la estructura metálica que conformara la base de hormigón del futuro telescopio. 3

2 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 5 . Inspección de la zona del LST4, es el telescopio que mayor avance presenta en su conformación, pudiendo observar como ya se encuentra hormigonada la mitad de la estructura radial y se está encofrado del tercer cuarto del sistema radial. Ya se encuentra finalizada la estructura metálica de la losa de descanso de la torre y preparada para su hormigonado. 3

3 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 6. Inspección en las inmediaciones y dentro de la obra de las principales características del medio biótico tomando como especial referencia la presencia de aves. Al igual que las semanas anteriores continua la explosión de vida en la zona, Como ya se ha mencionado, los codesos (Adenocarpus viscosus) continúan en floración, y las mozarrillas (Arrhenatherum calderae) siguen estando presentes, sobre todo en las zonas más abiertas y donde el codeso no cubre toda la superficie. Esta floración hace que la presencia de invertebrados sea significativa, ya que actúa de atrayente para los mismos, siendo especialmente visibles los lepidópteros representados fundamentalmente por Leptotes webbianus o los dípteros e himenópteros y los ortópteros como Calliptamus plebeius. Las aves continúan su representación con la presencia de cuervos, mosquiteros o canarios en la zona de inspección, siendo de destacar la representación de estos en la zona entre el LST4 y el LST1. CENSO DE FAUNA DURANTE LA VISITA NOMBRE PROTECCIÓN Nº INDIVIDUOS TIPO DE INDICIO Corvus corax ANEXO I 2 Observación directa CEEA: LESRPE LESRPE/ CCEP: ANEXO VI/ BERNA II/BONN 2/ SiEND Phylloscopus canariensis Serinus canarius 2 1 Observación directa Observación directa BERNA III/ NoEND 7 . Inspección de la presencia de Senecio viscosus. El convenio de la Reserva de la Biosfera se realiza de forma continua por toda la zona. No se aprecian en la zona de actuación, ni en las inmediaciones, es decir en las zonas de inspección de la vigilancia. 8 . Comprobación del estado de los trasplantes, como en las visitas de las semanas anteriores, el estado de las mismas continua en su tónica, la retama todavía presenta alguna flor y el cedro sigue con los mismos signos de marchitez y desecación. 9 . Inspección visual en búsqueda de derrames o residuos. En la zona no se aprecian fugas o derrames de la maquinaria o vehículos usados en la obra, al igual que tampoco la deposición de residuos fuera de su lugar y depósito correspondiente. Por otro lado, es importante reseñar que a pesar de que durante la visita ha hecho bastante viento, no se observa levantamiento de polvo, no obstante, es importante reseñar que se deben aplicar medidas correctoras para la prevención del levantamiento de polvo ya que durante el tránsito por las zonas donde no hay garbancillo colocado es común que se levante polvo y partículas en suspensión. Durante la visita del día 21 de julio, 1 2 . . Se llevo a cabo el control de los PPI, según se adjunta en el apartado 8 de este informe. Desmonte plataforma auxiliar LST1. Se ha comenzado con la delimitación de la zona de trabajo y su vallado para la separación correcta de ambas zonas. Colocando la valla definitiva en la plataforma y la zona a desmontar y posteriormente revegetar. 3

4 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Posteriormente, se ha comenzado con la retirada del garbancillo o piedra de machaqueo colocado sobre la superficie de la plataforma auxiliar, este ha sido trasladado a los accesos de los nuevos LST y plataformas auxiliares, consecuentemente, con esta acción se pretende paliar el levantamiento de polvo en estas zonas durante el trascurso de los vehículos. Ya se ha comenzado con el desmonte de la plataforma, donde los bolos de mayor tamaño han sido retirados y colocados junto a la carretera LP-403, en un lugar ya utilizado por la obra de canalización con apertura de zanja, que se ha lleva a cabo en la propia carretera. Esta 3

5 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 zona ya está desprovista de vegetación, por lo que no se ha producido alteración alguna sobre una superficie intacta o no alterada anteriormente. 3 . Inspección de la zona LST2. Continua como las semanas anteriores en lo que respecta al avance de la obra, pero si se ha estado llevando a cabo el acopio de tierra, procedente del desmonte del LST1, para el relleno de la parte posterior de los gaviones, estos montículos se llevan a cabo sobre una superficie plana y no toman más de dos metros de altura, además estos acopios serán usados rápidamente en el relleno de la trasera de los gaviones, para el nivelado de la plataforma del sistema radial, del acceso interno alrededor del telescopio o para el interior de la estructura radial de la base hormigonada del telescopio. 3

6 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Se inspecciona la balsa de lavado, no observando vertidos sobre superficie distinta a la designada o en el exterior. 3

al encofrado del último cuarto del sistema radial del soporte del telescopio. Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 4 . Inspección LST3, continua el relleno con bolos de los gaviones, viendo como ha subido un nivel más en altura, llegando casi el arco a su altura máxima correspondiente. Tras los gaviones se está colocando tierra para su afirmado y relleno posterior, facilitando la formación continua de la estructura de la ladera superior. Por otro lado, se continua con la formación metálica o forjado de la estructura radial del soporte del futuro telescopio. 5 . Inspección LST4. Es donde más avanzada se encuentra la obra, ya se está procediendo

8 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Con estas estructuras ya casi finalizadas, se está procediendo a la colocación de ciertos materiales necesarios para el sustento y correcta vida del hormigón y del soporte del futuro telescopio. Por un lado, y una vez se ha vertido el hormigón, sobre el mismo se coloca unas mantas de fraguado las cuales ayudan a que este sea homogéneo y correcto, ya que mantienen la humedad entre riego y riego del fraguado. Se ha procedido a la colocación de la lámina de drenaje con geotextil en la zona de contacto con la tierra en los laterales, ya que uno de los avances que se ha producido en el LST4, es que ya se está colocando la capa de tierra que nos dará el nivel final del acceso rodado alrededor del telescopio. 3

9 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Además, se está procediendo a la imprimación del hormigón mediante líquidos impermeabilizantes y protectores frente a los agentes atmosféricos, que le aporten un extra de protección a la estructura radial de hormigón de la base del telescopio. 6 . Inspección en las inmediaciones y dentro de la obra de las principales características del medio biótico tomando como especial referencia la presencia de aves. Ya más avanzada la estación seca seguimos observando algunos codesos en flor, pero sobre todo ya se distingue su fruto, señal de su finalización de ciclo. En lo que respecta a la vida animal, continúa la presencia casi exclusiva del lepidóptero Leptotes webbianus, que si bien aparece con otros dípteros o himenópteros como Apis mellifera, este es la más destacable y singular especie que se aprecia en la zona, por otro lado, ya a nivel del suelo, los ortópteros toman el dominio, sobre todo Sphingonotus sp. Al igual que en las anteriores visitas no se aprecian señales de la presencia de mamíferos como puedan ser lo conejos o murciélagos, tampoco de réptiles. 3

0 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Haciendo una reseña de la avifauna presente en la zona de estudio destacar la continua presencia de los cuervos, en esta ocasión hay 4 que merodean sobre todo en la zona de la obra. Con respeto a los paseriformes citados para la zona, en esta ocasión se puedo ver un mosquitero y escuchado un canario, no siendo distinguiéndose más especímenes por el resto de la zona de visita. CENSO DE FAUNA DURANTE LA VISITA NOMBRE PROTECCIÓN Nº INDIVIDUOS TIPO DE INDICIO Corvus corax ANEXO I 4 Observación directa CEEA: LESRPE LESRPE/ CCEP: ANEXO VI/ BERNA II/BONN 2/ SiEND Phylloscopus canariensis Serinus canarius 1 1 Observación directa Canto BERNA III/ NoEND 7 . Inspección de la presencia de Senecio viscosus. No se aprecian en la zona de actuación, ni en las inmediaciones, es decir en las zonas de inspección de la vigilancia. Destacar la inspección del convenio de la Reserva de la Biosfera se realiza de forma continua por toda la zona. 8 . Comprobación del estado de los trasplantes. El cedro muy posiblemente no haya proliferado, presentando una acuciante marchitez, no obstante, como ya se ha venido haciendo se continua con su riego a la espera de que pueda llegar a rebrotar. En cambio, la retama presenta una correcta proliferación, símbolo de su completa instauración, son los frutos que presenta. 4

1 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 9 . Inspección visual en búsqueda de derrames o residuos. en la zona no se aprecian fugas o derrames de la maquinaria o vehículos usados en la obra, al igual que tampoco la deposición de residuos fuera de su lugar y almacenaje correspondiente. No se parecían depósitos de partículas o acumulación de polvo en las plantas de las inmediaciones como consecuencia del viento y del polvo que se genera en la obra. Durante la visita del día 28 de julio: 1 2 . . Se llevo a cabo el control de los PPI, según se adjunta en el apartado 8 de este informe. Desmonte plataforma auxiliar LST1. Ya se encuentra en más del cincuenta por ciento de ejecución del desmonte, el material retirado está siendo distribuido y aprovechado en la misma finalización de la plataforma del LST1, donde los bolos de mayor tamaño estan siendo colocados en el límite de separación entre el vallado y la plataforma de desmonte. Por su parte, las tierras estan siendo utilizadas en los rellenos que todavía quedan por hacer en la ejecución de los actuales telescopios. Hasta el momento se ha colocado en el interior del hormigonado del sistema radial del LST4 y en el nivelado del acceso interno del LST4, el resto de material está siendo clasificado y amontonado en el LST3 y LST2 para su posterior uso en el mismo lugar, evitando así traslados innecesarios. 4

2 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 3 . Inspección de la zona LST2. No se han realizado mayores avances de la obra en este telescópico. Los gaviones se encuentran a igual altura y relleno posterior, quedando todavía por elevar más niveles de los mismos. Los trabajos realizados en el LST2 consisten en el acopio de las tierras de desmonte del LST1, las cuales estan siendo amontonadas en montículos inferiores a 2 metros de altura y sobre una superficie plana que impide el deslizamiento indeseado del material pétreo, además, una parte se está colocando en el extendido y nivelado de la plataforma definitiva del telescópico para luego proceder al hormigonado de limpieza de futuro sistema radial. 4

3 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 El taller de ferralla, está siendo trasladado hasta la plataforma del LST2, realizándose hasta el momento, tan solo el traslado del material férreo. La balsa de lavado, todavía no se encuentra colmatada y no se aprecian vertidos externos a la misma. 4 . Inspección de la zona del LST3. Ya estan colocados y rellenos hasta el nivel final de altura de los gaviones, así como su parte posterior donde se ha colocado tierra nivelando la parte posterior que estaba siendo utilizada por la maquinaria para el traslado de los bolos que conformaron el interior de los gaviones. Todavía no está concluida la parte de relleno posterior a los gaviones, la cual debe nivelarse y acondicionarse para que forme un continuo con el terreno colindante y sin alterar. 4

4 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Por otro lado, se está procediendo al encofrado del primer cuarto del sistema radial del soporte de la base del LST3, para su posterior hormigonado. Ante la falta de espacio de un suelo firme y que posteriormente no sufra las consecuencias del compactado, se ha colocado en el acceso del LST3 los restos de acopio que quedaban de los adoquines que, conformarán el acceso interno del futuro telescopio, se ha optado por esta nueva ubicación complementaria, por lo antes mencionado, la necesidad de un nuevo espacio y la no compactación perjudicial posterior del suelo. 4

5 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 5 . En el LST4. Ya en estas plataformas se puede distinguir, más claramente, lo que será la futura base del telescopio, vemos como ya se encuentra al completo hormigonado el sistema radial, a expensas de lo que será el núcleo central más próximo al sistema de movimiento del telescopio. Todavía no ha sido retirado por completo los paneles de encofrado. También se ha realizado el hormigonado por completo de la base de la losa de la torre, la cual, al igual que para el sistema radial se ha procedido a la colocación de mantas de fraguado las cuales ayudan a curar correctamente el hormigón. Se ha procedido a la colocación de tierras en el interior de este sistema radial, y ya se encuentra nivelada el acceso interior del telescopio. Se está volcando el hormigón de limpieza en lo que será la base de los gaviones. 4

6 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Como ya se ha comentado anteriormente, el uso de nuevos materiales no ha supuesto que durante las visitas se haya observado basuras o derrames fuera de lugar, viendo como las mantas de fraguado son usadas en los hormigones frescos y reutilizadas de uno a otro, no se aprecian recortes de lámina de drenaje con geotextil tiradas fuera de la obra y los bidones del bituminoso al agua aplicados como impermeabilizante y protector son depositados en el punto limpio cerca de la zona de descanso de los trabajadores. 6 . Inspección en las inmediaciones y dentro de la obra de las principales características del medio biótico tomando como especial referencia la presencia de aves. Se continua con el avance del verano, presentando cada vez una mayor fructificación las especies vegetales. En lo que respecta a la vida animal, continua la presencia del lepidóptero Leptotes webbianus, no siendo de destacar otras especies o mamíferos, aunque si diversos dípteros, ortópteros o himenópteros también presentes en anteriores visitas. Para el estudio de la avifauna, se ha realizado en trayecto definido desde un principio y que igualmente realizaba el ornitólogo, siendo de destacar la nueva presencia de la especie Anthus berthelotii que no había sido vista hasta la fecha, pudiendo apreciar 2 ejemplares en la zona del sendero que atraviesa el corredor ecológico, también se ha podido apreciar un Serinus canarius en la zona entre el LST1 y LST4 CENSO DE FAUNA DURANTE LA VISITA NOMBRE PROTECCIÓN Nº INDIVIDUOS TIPO DE INDICIO Serinus canarius BERNA III/ NoEND 1 Observación directa Anthus berthelotii BERNA II/ NoEND 2 Observación directa 7 . Inspección de la presencia de Senecio viscosus. No se aprecian en la zona de actuación, ni en las inmediaciones, es decir en las zonas de inspección de la vigilancia. 8 . Comprobación del estado de los trasplantes. La retama continúa su fructificación y presenta un buen estado, el cedro esta marchito. 9 . Inspección visual en búsqueda de derrames o residuos. No se aprecian fugas o derrames de la maquinaria o vehículos usados en la obra. Durante la visita se estaba realizando el cambio de una manguera de refrigeración de una de las palas, dicho cambio estaba siendo realizado por una empresa autorizada con su propio taller móvil, en el cual disponen de la herramienta y el depósito para el traslado de los materiales y fluidos retirados del vehículo. Durante el mismo se disponía de la bandeja de recolección bajo la zona de manipulación la pala, evitando así posibles fugas o derrames de envergadura. No se observó ninguna fuga o derrame que se haya producido por el cambio y reparación de la manguera de refrigeración. 4

7 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 En la zona de descanso de los trabajadores, sobre el antiguo helipuerto, se ha acopiado los tubos de las canalizaciones que deben ser llevadas hasta los telescopios, en las misma no se aprecian restos vegetales o animales que puedan dar señales de la posible presencia de especies invasoras. No se aprecian depósitos de partículas o acumulación de polvo en las plantas de las inmediaciones como consecuencia del viento y del polvo que se genera en la obra. 4

8 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 8 . FICHAS DE CONTROL E INDICADORES DE SEGUIMIENTO Para la adecuada ejecución del seguimiento ambiental de los impactos generados por la fase de construcción de los proyectos, se llevará a cabo los correspondientes estudios, muestreos y análisis de los factores del medio ambiente en cada una de las visitas efectuadas, donde se cumplimentar las fichas de control o check list y los indicadores que incluyen las medidas de protección del medio definidas en el EIA y DIA. Así, uno de los elementos fundamentales en el plan de vigilancia ambiental es el Programa de Puntos de Inspección, los cuales establecen los puntos necesarios para el control de la obra, en este caso los PPI identificados y que servirán de base para la evaluación de la obra y por tanto, la complementación de las fichas de cada una de las visitas, son: PPI 1 Afección sobre la calidad del aire PPI 2 PPI 3 PPI 4 Generación de ruido y polvo en suspensión Riesgo de contaminación del suelo, compactación y ocupación de los suelos Control de la alteración del suelo PPI 5 Control de zonas de exclusión y de obras PPI 6 PPI 7 PPI 8 Alteración sobre la gea de la zona de la actuación Modificación en la percepción visual del paisaje Protección del paisaje PPI 9 Alteración y destrucción de la flora de la zona Huida y cambios en la fauna del área de estudio Minimización de la afección a la biodiversidad Protección de espacios naturales de interés Destrucción de bienes patrimoniales y arqueológicos Gestión prevista de escombros y residuos de obra Protección frente a la contaminación y deterioro de la calidad del agua Cambio en el uso del suelo de su estado actual Formación personal PPI 10 PPI 11 PPI 12 PPI 13 PPI 14 PPI 15 PPI 16 PPI 17 En el presente apartado se muestran las fichas, con un doble objetivo: por un lado, establecer un sistema de vigilancia que garantice la correcta ejecución de todas las medidas protectoras y correctoras contenidas en el EIA y DIA; y por otro, valorar posibles afecciones imprevistas y proponer nuevas medidas para evitarlos o corregirlos si son identificados potenciales impactos contemplados y no contemplados. Así, en cualquier caso, las fichas de control, con los indicadores que incluyen, deben ser consideradas como los parámetros mínimos a seguir, pudiendo ser ampliados por el responsable ambiental, modificando su contenido y/o número si así lo exige la correcta protección ambiental del medio y la progresión de las obras. Asimismo, estas fichas de control podrán ser modificadas, en número y/o contenido, por el responsable ambiental, si procede, en función de los posibles cambios y/o adiciones que se definan. Se debe considerar, que en la ficha de inspección las casillas no marcadas, corresponde a acciones dentro de los PPI que no están en actuación en el momento en concreto de la visita a la obra. Se adjuntan como anexo la ficha semanal del control según los PPI. 4

9 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 9 . CONCLUSIÓN Para tener en cuenta unas conclusiones de lo anteriormente expuesto y como resumen de la ejecución de la obra, debemos empezar teniendo en consideración las condiciones climáticas acaecidas durante este mes de julio, en el cual, ya se ha instaurado el buen tiempo y las altas temperatura han aparecido en diversas ocasiones, estas condiciones han propiciado la continuación en la floración y posterior fructificación tanto de codesos como de las retamas. Hemos podido apreciar la correcta instauración de la retama trasplantada, que presenta sus frutos en vaina característicos, no obstante, no podemos decir lo mismo del cedro que presenta una marchitez que hace presagiar su no proliferación. Estas mismas condiciones son las que han propiciado que la vida animal continúe y se suceda en el Roque, siendo de recalcar la presencia de invertebrados destacando fundamentalmente Leptotes webbianus o Sphingonotus sp. En lo que respecta a mamíferos o reptiles no se han mostrado a lo largo de ninguna de las visitas realizadas, por el contrario, las aves han estado presentes a lo largo de toda la actividad y han ido variando con el paso del tiempo, siendo omnipresente en todo momento el cuervo y fluctuando el resto de aves, donde las Curruca conspicillata han dado paso a nuevas especies como Anthus berthelotii, que hasta el momento no se había constatado en la zona. A continuación, mostramos un cuadro genérico de la suma de todos los ejemplares vistos a lo largo del mes, como ya hemos comentado, la cantidad, no presupone que sean individuos diferenciados, sino que se han visto en distintas visitas. CENSO DE FAUNA DURANTE LAS VISITAS NOMBRE PROTECCIÓN Nº INDIVIDUOS TIPO DE INDICIO Canto CEEA:LESRPE LESRPE/ CCEP:ANEXO VI/ BERNA II/BONN 2/ SiEND CEEA:LESRPE LESRPE/ CCEP:ANEXO VI/ BERNA II/BONN 2/ SiEND CCEP:ANEXO I Phylloscopus canariensis 1 Phylloscopus canariensis 2 Observación directa Corvus corax 7 4 Observación directa Observación directa Serinus canarius BERNA III/ NoEND BERNA III/ NoEND BERNA II/ NoEND Serinus canarius 1 1 Canto Anthus berthelotii Observación directa En lo que respecta a la inspección visual que se hace de forma periódica en cada una de las visitas, considerara que no se han visto ningún tipo de especie vegetal invasora, es de reseñas, al igual que en anteriores informes que, la Reserva de La Biosfera continua con su convenio de búsqueda y erradicación de la especie invasora Senecio viscosus. Las principales actividades llevas a cabo en la obra en si durante este mes han consistido fundamentalmente en el avance de la actividad sobre todo en el LST4, el cual es el que mayor avance presente, con el hormigonado del sistema radial, su relleno con material pétreo, el hormigonado de la zona de la base de descanso de la torre del telescopio y la colocación del hormigón de limpieza para la colocación de los gaviones. En el LST3, ya se han apilado hasta el 4

0 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 máximo de nivel de los gaviones y se ha colocado el forjado de la estructura radial de la base del telescopio, procediendo a la colocación del encofrado para comenzar a hormigonar durante el siguiente mes. En el LST2 es donde menores avances se han realizado, se ha procedido al relleno de los gaviones, pero no hasta su altura máxima. Durante este mes se ha llevado a cabo el desmonte de la plataforma auxiliar del LST1, que ya se había ejecutado años atrás como modelo. En la misma se ha procedido a la retirada de material pétreo que será utilizado en los futuros telescopios, por un lado las tierras han sido ubicadas en el relleno interior del LST4 y en el acceso interior alrededor del futuro telescopio, para así nivelar el mismo, el resto de material ha sido acopiado en el LST2 y LST3, donde en este último, mismamente está siendo clasificado para el aprovechamiento de los bolos según su tamaño, los acopios se depositan sobre superficie plana y en montículos inferiores a 2m. Es de considerar que cada nueva actividad lleva aparejada acciones, emisiones y generación de parámetros analizados y a considerar, por lo que en cada visita se tienen en cuenta todas las nuevas posibles variables, en este caso la generación de residuos, donde hasta la actualidad no se habían generado restos de hormigón procedentes de la limpieza, y que han sido necesario el cambio de la balsa y la gestión de estos a través de un agente autorizado y ya establecido en el plan de gestión de residuos de la obra. La evaluación de la marcha del Programa de Vigilancia Ambiental para el período de referencia es que se desarrolla uniformemente en el tiempo y de manera correcta. De la misma manera se ajusta a lo dispuesto en los documentos que lo controlan, como son el Estudio de Impacto Ambiental, Programa de Vigilancia Ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental. Entre las observaciones efectuadas en las distintas visitas, se han gestionado a lo largo del mes un total de 1 no conformidades, la cual ha sido comunicada al promotor y correctamente solventada. Esta ha consistido en la petición de la renovación de la lámina impermeable de lavado debido a su colmatación, la cual ha sido correctamente solventada. Se adjunta acta de inspección semanal con la incidencia detectada y enviada al promotor. Así, considerando cada una de las fases necesarias para la realización de este proyecto, la ejecución de todas las medidas preventivas y correctoras propuestas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto y su Declaración de Impacto Ambiental, como la valoración posterior de afecciones imprevistas y la propuesta de las medidas necesarias para minimizar los impactos, de este mes de ejecución del proyecto de los telescopios LST-2, LST-3 y LST-4, se está realizando adecuadamente desde el punto de vista ambiental, cumpliendo en todo momento con el condicionado propuesto. PEREZ GONZALEZ NIEVES LAURA - 42185705W Firmado digitalmente por PEREZ GONZALEZ NIEVES LAURA - 42185705W Fecha: 2023.08.13 13:15:19 +01'00' La Técnico redactor: Dña. Nieves Laura Pérez González En S/C de La Palma a 13 de agosto de 2023 5

1 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 1 0. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOS REALIZADAS EL 05 DE JULIO DE 2023 Vista desde el sendero PR-LP-11 hacia el LST-2 Vista de la plataforma del LST2 hacia el corredor ecológico. 5

2 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 8º informe mensual – julio 2023 Vista superior hacia el LST3 Vista del LST4 Vista plataforma auxiliar LST4 5

3 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 FOTOS REALIZADAS EL 14 DE JULIO DE 2023 Vista desde el sendero PR-LP-11 hacia el LST-2 5

4 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Panorámica LST3 Relleno de gaviones LST3 5

5 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Plataforma LST4. Armazón estructura radial del LST4 5

6 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 FOTOS REALIZADAS EL 21 DE JULIO DE 2023 Vista desde el sendero PR-LP-11 hacia el LST-2, se aprecia el acopio de tierra procedente del desmonte del LST1 Vista LST3. 5

7 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Vista LST4 Colocación lámina de drenaje con geotextil. 5

8 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 FOTOS REALIZADAS EL 28 DE JULIO DE 2023 Vista desde el sendero PR-LP-11 hacia el LST-2 Vista plataforma LST2 5

9 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Plataforma LST3 Acopio tierra del desmonte del LST1 en la plataforma auxiliar del LST3 5

0 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 Panorámica plataformas LST4 LST4 6

1 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 SECUENCIA PANORÁMICA DESDE LOS DISTINTOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE CONTROL ESTABLECIDOS. PUNTO 1, CARRETERA LP-4 217779 X 3185271 Y 2173,6 m. 05 de julio de 2023 14 de julio de 2023 21 de julio de 2023 28 de julio de 2023 6

2 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 PUNTO 2, PLATAFORMA HELIPUERTO 217615 X 3185085 Y 2178,3 m. 05 de julio de 2023 14 de julio de 2023 21 de julio de 2023 28 de julio de 2023 6

3 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 PUNTO 3, SENDERO PR-LP-11 217475 X 5 de julio de 2023 4 de julio de 2023 3184956 Y 2175,9 m. 0 1 21 de julio de 2023 28 de julio de 2023 6

4 Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 º informe mensual – julio 2023 8 1 1. ANEXO: a. Informe de Acta semanal con incidencia ambiental detectada y subsanada. b. Fichas de control semanal 6

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN/ PUNTOS DE INSPECCIÓN INCIDENCIAS AMBIENTALES DETECTADAS POR EL EQUIPO DE INSPECCIÓN FICHA DE INSPECCIÓN/ CHECK-LIST 0 5 de julio de 2023 ACTA DE INSPECCIÓN SEMANAL DE EJECUCIÓN DE OBRA DE LOS TELESCOPIOS LST-2, LST-3 Y LST-4 EN OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS NIEVES LAURA PÉREZ GONZÁLEZ BIÓLOGA COL 18.842-L PROYECTO FECHA DE INSPECCIÓN ACTUACIÓN INSPECCIONADA AVANCE DE LA OBRA

1 ACTA DE INSPECCIÓN EJECUCIÓN OBRA DE LOS TELESCOPIOS LST-2, LST-3 Y LST-4 EN ORM 5 DE JULIO DE 2023 0 PROYECTO Proyecto de ejecución de obra de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4, en el Observatorio del Roque de los Muchachos en el término municipal de Garafía, sometido a Evaluación Ordinaria de Impacto Ambiental FECHA DE INSPECCIÓN 5 de julio de 2023 ACTUACIÓN INSPECCIONADA Inspección en las inmediaciones y dentro de la obra de la presencia de aves y del medio biótico. Continuamos viendo la explosión de vida que pudimos observar en las anteriores visitas, donde se observan gran cantidad de Leptotes webbianus que en conjunto con los dípteros e hymenopteros conforman el conjunto de fauna más abundante. En lo que respecta al resto de fauna, concretamos con la avifauna, donde continua la presencia de los cuervos, destacar que, durante esta visita no se han observado los vencejos que tan peculiares eran en las anteriores semanas, además se han podido observar dos canarios y un mosquitero. La vegetación continua con su floración, ya en menor medida, pero todavía se observan destacados amarillos de la retama y el codeso, siendo de destacar en esta zona, como ya se ha mencionado, el dominio del codeso. Inspección de la zona de actuación en busca de Senecio viscosus. No se aprecian en la zona de actuación, ni en las inmediaciones, es decir en las zonas de inspección de la vigilancia. Destacar la inspección del convenio de la Reserva de la Biosfera se realiza de forma continua por toda la zona. Comprobación del estado de los trasplantes, la retama se encuentra en correcto estado y en floración. En lo que respecta al cedro continua seco. Destacar que durante la inspección de la zona no se ha encontrado residuos fuera de los lugares habilitados para tal fin, tampoco se han observado fugas o derrames de la maquinaria utilizado durante los distintos procesos de la obra. En LST2: relleno del segundo nivel de los gaviones. En LST3: relleno de los gaviones alrededor del acceso exterior del telescopio. En LST4: Hormigonado parte de la estructura radial, encofrado de una nueva parte y comienzo colocación estructura metálica en la base de la losa de descanso de la torre. AVANCE DE LA OBRA Inspección de la zona del LST2. Se continua con el relleno de los gaviones con material procedente del acopio de bolos que se había efectuado en el LST3, ya se aprecia como se ha procedido a la subida en altura de los gaviones y su relleno trasero, quedando todavía por continuar con la elevación del mismo.

2 ACTA DE INSPECCIÓN EJECUCIÓN OBRA DE LOS TELESCOPIOS LST-2, LST-3 Y LST-4 EN ORM 5 DE JULIO DE 2023 0 La zona de lavado de la hormigonera y de los camiones, se encuentra casi a su punto de llenado, por lo que se ha recomendado su retirada y colocación de una nueva base impermeable que nos permita continuar su funcionalidad. No se ha realizado el vertido del hormigón de limpieza que conforma el sistema radial de la plataforma del telescopio. Inspección de la zona del LST3, ya tras las anteriores semanas haberse efectuado la base de hormigón y la colocación de los gaviones, ya esta semana se ha procedido a su llenado, con los bolos de tamaño adecuado y que se encuentran acopiados en la propia plataforma auxiliar del LST3. Se observa como todavía estan comenzado a su colocación en uno de los externos. Ya ha comenzado a trasladarse la ferralla para comenzar con la formación de la estructura metálica radial de soporte de la posterior colocación del hormigón que conformará la base del telescopio. En el LST4, como ya se especificado en anteriores visitas la estructura metálica ya ha sido colocada y en esta ocasión ya ha comenzado el hormigonado del cuarto de estructura encofrada, no observándose vertidos externos a la zona de actuación, es importante reseñar que el camión de hormigón se coloca sobre lo que será, en un futuro, la vía exterior del acceso al telescopio la cual irá recubierta de hormigón de limpieza y sobre la misma colocado un adoquín, por lo que podemos considerar que los vertidos de hormigón sobre esta superficie corresponden con la zona de posterior hormigonado. Por otro lado, se ha comenzado con el encofrado de una nueva zona de la estructura radial, para continuar con su hormigonado hasta finalizar la estructura. También se ha comenzado a colocar la estructura metálica en la base de la losa de descanso de la torre. OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN/ PUNTOS DE INSPECCIÓN Uno de los elementos fundamentales en el plan de vigilancia ambiental es el Programa de Puntos de Inspección, los cuales establecen los puntos necesarios para el control de la obra, en este caso los PPI identificados y que servirán de base para la evaluación de la obra y por tanto, la complementación de las fichas de cada una de las visitas, son: PPI 1 PPI 2 PPI 3 PPI 4 PPI 5 PPI 6 PPI 7 PPI 8 PPI 9 Afección sobre la calidad del aire Generación de ruido y polvo en suspensión Riesgo de contaminación del suelo, compactación y ocupación de los suelos Control de la alteración del suelo Control de zonas de exclusión y de obras Alteración sobre la gea de la zona de la actuación Modificación en la percepción visual del paisaje Protección del paisaje Alteración y destrucción de la flora de la zona PPI 10 Huida y cambios en la fauna del área de estudio

3 ACTA DE INSPECCIÓN EJECUCIÓN OBRA DE LOS TELESCOPIOS LST-2, LST-3 Y LST-4 EN ORM 5 DE JULIO DE 2023 0 PPI 11 Minimización de la afección a la biodiversidad PPI 12 Protección de espacios naturales de interés PPI 13 Destrucción de bienes patrimoniales y arqueológicos PPI 14 Gestión prevista de escombros y residuos de obra PPI 15 Protección frente a la contaminación y deterioro de la calidad del agua PPI 16 Cambio en el uso del suelo de su estado actual PPI 17 Formación personal Se debe considerar, que en la ficha de inspección las casillas no marcadas, corresponde a acciones dentro de los PPI que no están en actuación en el momento en concreto de la visita a la obra. INCIDENCIAS AMBIENTALES DETECTADAS POR EL EQUIPO DE INSPECCIÓN INCIDENCIAS AMBIENTALES Incumplimiento Medidas correctoras propuestas Responsable Incidencia anterior no subsanada Balsa de lavado casi completa Retirada y colocación de una nueva lámina Encargado de la obra impermeable DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS FICHA DE INSPECCIÓN/ CHECK-LIST A continuación, se expone cada una de las fichas de inspección efectuados sobre los distintos factores ambientales y afección sobre las que se actúan reflejadas dentro del programa de puntos de inspección: En Santa Cruz de La Palma a 19 de julio de 2023 La Técnico redactor: Nieves Laura Pérez González

Material de obra FECHA 05 de julio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 relleno del segundo nivel de los gaviones. LST3 relleno de los gaviones alrededor del acceso exterior del telescopio. LST4 Hormigonado parte de la estructura radial, encofrado de una nueva parte y comienzo colocación estructura metálica en la base de la losa de descanso de la torre FACTOR AMBIENTAL ATMÓSFERA AFECCIONES SOBRE AFECCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE LAS QUE SE ACTÚA GENERACIÓN DE RUIDO Y POLVO EN SUSPENCIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN SI NO N/A VARIABLES MEDIDAS La falta de lluvias en los últimos días hace que la tierra este seca y que con el viento sea susceptible el levantamiento de particular, por lo que sea recomendado el riego de las superficies donde actualmente se está transitando con vehículos. No obstante, no se observa polvo en las plantas ni ha simple vista sobre las superficies próximas a la zona de trabajo. Aplicación de riegos periódicos para reducir la generación de partículas de polvo Material particulado X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Realización de medidas periódicas de ruidos, vibraciones y partículas en suspensión durante las obras. En caso de superarse los límites de ruido se instalarán pantallas acústicas. Se realizan semanalmente. Los datos están dentro de los parámetros establecidos. X X La obra paralela en la carretera ya ha finalizado, por lo menos en la zona que coincide con la obra de los LST. Hay distintos tipos de maquinaria dentro de cada una de las plataformas de los LST, ya ha finalizado el movimiento de tierras, por lo que el uso de la maquinaria se limita al interior de los LST. Al traslado de bolos de tamaño intermedio para los gaviones y de los caminos de hormigón. Accesos Mantenimiento de los accesos existentes, que se mantendrán limpios y sin obstáculos. El uso de la maquinaria se limita al interior de la parcela de la futura ubicación de los LST. En la zona del LST2, junto a la hormigonera, se ha acopiado los adoquines para la vía alrededor de los telescopios. La ferralla y el taller se ubica en la zona de Control del tráfico pesado durante los movimientos de tierra. X X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras.

Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. la plataforma auxiliar LST4. El material pétreo en el LST3. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. La falta de lluvias en los últimos días hace que la tierra esta seca y que con el viento sea susceptible el levantamiento de particular, por lo que sea recomendado el riego de las superficies donde actualmente se está transitando con vehículos. No obstante, no se observa polvo en las plantas ni a simple vista sobre las superficies próximas a la zona de trabajo. Los bolos de mayor tamaño están siendo reservados para su uso en gaviones en las plataformas de los telescopios ubicándose en la zona del LST3, y la graba sobre el helipuerto de la plataforma auxiliar del LST2. La falta de lluvias en los últimos días hace que la tierra esta seca y que con el viento sea susceptible el levantamiento de particular, por lo que sea recomendado el riego de las superficies donde actualmente se está transitando con vehículos. No obstante, no se observa polvo en las plantas ni a simple vista sobre las superficies próximas a la zona de trabajo. Ya no se lleva a cabo el traslado de material de excavación, ya que los movimientos de tierra han cesado. El traslado corresponde principalmente a bolos para su uso en los gaviones. Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X Aplicación de riegos periódicos en el área de actuación durante los movimientos de tierra X X Movimientos de tierra Los camiones que transporten materiales de excavación irán provistos de lona para evitar la generación de partículas de polvo. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico.

X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL La calidad y visibilidad de la zona de obras son buenas. X X No se aprecian, actualmente no se realizan movimientos de tierra que puedan ocasionar el levantamiento de polvo, no obstante, debido a lo seca que esta la tierra se recomiendan riegos en las zonas de transito de la maquinaria. Limpiezas periódicas Se aprecian en la zona de obras depósitos de polvo X En cada visita se inspecciona y observa que la Toda la maquinaria en obra cumple con el mantenimiento, revisión y puesta a punto que prescribe el fabricante y las normas que sean de aplicación. maquinaria no tenga fugas o expulse humo de la combustión del motor. Condiciones técnicas de vehículos Se ha comprobado que toda la maquinaria de obra está en posesión de la ITV en vigor y del CE. La velocidad de tránsito de maquinaria de obra no supera los 30 Km/h. Se ha comprobado que se han utilizado exclusivamente las rutas definidas en el EIA X X X Planificación de las actuaciones de obra Se reduce la altura de caída cuando se descarga el material, evitando la excesiva dispersión de partículas

La falta de lluvias en los últimos días hace que la tierra esta seca y que con el viento sea susceptible el FECHA 05 de julio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 relleno del segundo nivel de los gaviones. LST3 relleno de los gaviones alrededor del acceso exterior del telescopio. LST4 Hormigonado parte de la estructura radial, encofrado de una nueva parte y comienzo colocación estructura metálica en la base de la losa de descanso de la torre FACTOR AMBIENTAL SUELO RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO, COMPACTACIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS SUELOS CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO CONTROL DE ZONAS DE EXCLUSIÓN Y DE OBRAS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Estricta utilización de accesos existentes o previstos en el proyecto para la ejecución de las obras Accesos X Localización del emplazamiento en una zona parcialmente antropizada, helisuperficies La caseta de los trabajadores, se ubica sobre el helipuerto cercano al LST2 La maquinaria se restringe al interior de los LST y del transporte de material de obra, como el hormigón que va de la planta de hormigón hasta cada uno de los LST Emplazamiento Usos X X Mantenimiento de accesos y usos existentes en áreas próximas MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria se deja parada en el mismo lugar de la obra, dentro de la plataforma de los LST. No se observan vertidos o fugas en las zonas de actuación ni en los accesos. En la zona del LST2, junto a la hormigonera, se ha acopiado los adoquines para la vía alrededor de los telescopios. La ferralla y el taller se ubica en la zona de la plataforma auxiliar LST4. El material pétreo en el LST3. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. Maquinaria X X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. Material de obra Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X

Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. levantamiento de particular, por lo que sea recomendado el riego de las superficies donde actualmente se está transitando con vehículos. No obstante, no se observa polvo en las plantas ni a simple vista sobre las superficies próximas a la zona de trabajo. Los bolos de mayor tamaño son depositados LST3 para su posterior uso. La grava se deposita junto a la hormigonera, en el helipuerto de la plataforma auxiliar del LST2. Se utiliza la tierra vegetal en las plataformas auxiliares, separada para cuando se desmonte sea trasladada a la zona de repoblación. El resto de materiales es depositado en capas superiores compactadas para conformar las plataformas auxiliares. Y los bolos de mayor tamaño para los gaviones de los telescopios. Tras los gaviones se deposita material pétreo mas particulado y tierras procedentes de la excavación de las plataformas. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X X Se reutilizará el material excavado en la ejecución de terraplenes. Movimientos de tierra Se desarrollarán montículos de protección de suelo rugoso, los cuales absorben la onda y modifican su recorrido, minimizando el ruido. En estos momentos de la obra, y debido a la fisionomía de la zona de actuación, no se consideran necesarias. Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable bajo las plataformas auxiliares, las cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. X La tierra vegetal extraída se conservará para su posterior reutilización en las revegetaciones, no superándose montículos de más de 3m de altura X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico.

Se ha llevado a cabo la caracterización y gestión legalmente exigida de los suelos contaminados (si hubiesen aparecido). NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha comprobado que las zonas de instalaciones auxiliares se restringen a las áreas definidas en el EIA Y DIA Están ubicadas en la superficie del helipuerto más próximo al LST2 X X Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable baja las plataformas auxiliares, las cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. Se ha extendido la tierra vegetal acopiada en las áreas definidas en el proyecto Se realiza el laboreo de todos los suelos que hayan resultado compactados por el trasiego de maquinaria y vehículos de transporte Se han desmontado y retirado todas las instalaciones implantadas, restaurando la zona ocupada, devolviéndola a su estado original, al finalizar las obras

Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. FECHA 05 de julio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 relleno del segundo nivel de los gaviones. LST3 relleno de los gaviones alrededor del acceso exterior del telescopio. LST4 Hormigonado parte de la estructura radial, encofrado de una nueva parte y comienzo colocación estructura metálica en la base de la losa de descanso de la torre FACTOR AMBIENTAL GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA ALTERACIÓN SOBRE LA GEA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A La tierra vegetal ha sido depositada bajo las plataformas auxiliares, para una vez se desmonten sea usada en la revegetación de la zona. Extracción y acopio de tierra vegetal y aporte de agua sobre los mismos para evitar dispersión de semillas. X El acopio de material pétreo se realizará en la plataforma auxiliar del LST3, los bolos de mayor tamaño son acopiados para su utilización en gaviones y las fracciones más finas para su colocación entre el gavión y la superficie natural. Siempre que sea posible se reutilizarán los materiales de excavación en la propia obra X X Movimientos de tierras En caso de ser necesario préstamos de materiales, éstos procederán de canteras autorizadas. X No se espera el uso de materiales de fuera de la zona. Los desmontes y terraplenes tendrán pendientes tendidas y abancaladas, según proyecto MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico.

susceptibles de contaminación al medio. FECHA 05 de julio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 relleno del segundo nivel de los gaviones. LST3 relleno de los gaviones alrededor del acceso exterior del telescopio. LST4 Hormigonado parte de la estructura radial, encofrado de una nueva parte y comienzo colocación estructura metálica en la base de la losa de descanso de la torre FACTOR AMBIENTAL PAISAJE MODIFICACIÓN EN LA PERCEPCIÓN VISUAL DEL PAISAJE PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI Se mantienen como anteriormente, a excepción de su retirada en la zona del LST2 donde si se mantienen las piquetas originarias de delimitación con el corredor ecológico y los tablones de soporte de la pared de piedra de la plataforma definitiva del LST2. Toda la obra se encuentra vallada y limitado su acceso al personal de la obra. Integración paisajística a través de soterramiento de conexiones, vallado y reutilización de material de excavación en los rellenos de la obra. Integración paisajística X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se mantienen las balizas de color que delimitan el corredor ecológico, existen los soportes de madera que sirven de guía de la pared de piedra de la base del futuro telescopio. Estas están fuera del límite del corredor ecológico y en el mismo lugar que las establecidas según proyecto y establecidas desde el comienzo de la obra. Ya la pared ha llegado a su máxima altura. En la zona del LST2, junto a la hormigonera, se ha acopiado los adoquines para la vía alrededor de los telescopios. La ferralla y el taller se ubica en la zona de la plataforma auxiliar LST4. El material pétreo en el LST3. No se observa restos de plantas o animales Instalación de vallado perimetral, especialmente en las áreas que lindan con la Red Natura 2000 Protección del entorno X X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. Material de obra que puedan venir junto a los materiales y

Finalizadas las obras, se ha extendido la tierra vegetal acopiada en el perímetro de la zona establecida en el EIA Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X La falta de lluvias en los últimos días hace que la tierra esta seca y que con el viento sea susceptible el levantamiento de particular, por lo que sea recomendado el riego de las superficies donde actualmente se está transitando con vehículos. No obstante, no se observa polvo en las plantas ni a simple vista sobre las superficies próximas a la zona de trabajo. Los bolos de gran tamaño están en la zona del LST3, para ser usado en los gaviones. La grava se deposita Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X en tongadas de bajo tamaño y es usada frecuentemente para el hormigón que se está usando de forma continuada. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL

Restauración, en colaboración con el Patronato del Parque de la Caldera de Taburiente, de las superficies del ORM donde se localice el hábitat 4090 y mayor degradación presente, concretamente: Zona GTC (5.986 m²); Zona ING (2.595 m²) y Zona margen Conector (1.702 m²). La restauración se realizará con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado FECHA 05 de julio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 relleno del segundo nivel de los gaviones. LST3 relleno de los gaviones alrededor del acceso exterior del telescopio. LST4 Hormigonado parte de la estructura radial, encofrado de una nueva parte y comienzo colocación estructura metálica en la base de la losa de descanso de la torre FACTOR AMBIENTAL FLORA Y FAUNA ALTERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA FLORA DE LA ZONA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA HUIDA Y CAMBIOS EN LA FAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA MEDIDAS UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES SI Horarios Control del horario de ejecución de las obras, limitándolo al periodo diurno X Las obras, solo se realizan en horario diurno Comenzado ya el periodo de reproducción, no es realizan labores fuera del área perimetrada y vallada. Actuándose solo sobre las plataformas ya despejadas desde el comienzo de la obra. Control de obras en periodos de nidificación y cría de aves, limitando los desbroces en estas fechas Fauna X Recolección de semillas y traslado de vegetación desbrozada a vertedero autorizado Desbroce Desmantelamiento y limpieza de la zona de obras una vez éstas finalicen, restituyendo a su estado original todas las áreas y servicios afectados por las obras, incluyendo las plataformas auxiliares y de montaje. Revegetación con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado. La revegetación de las plataformas auxiliares asciende a 4.782 m². Revegetación de las superficies de helisuperficies que no sean ocupadas por los telescopios, ascendiendo esta superficie a 1.522,09 m² Restauración

X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS En la zona del LST2, junto a la hormigonera, se ha acopiado los adoquines para la vía alrededor de los telescopios. La ferralla y el taller se ubica en la zona de la plataforma auxiliar LST4. El material pétreo en el LST3 y los nuevos gaviones. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X X Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Humectación periódica de las zonas de trabajo. Material de obra La falta de lluvias en los últimos días hace que la tierra esta seca y que con el viento sea susceptible el levantamiento de particular, por lo que sea recomendado el riego de las superficies donde actualmente se está transitando con vehículos. No obstante, no se observa polvo en las plantas ni a simple vista sobre las superficies próximas a la zona de trabajo. En el LST3 se acopia el material pétreo de bolos de gran tamaño. La grava se deposita junto a la hormigonera. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X Durante los desbroces, todas aquellas especies protegidas que se detecten serán extraídas para su posterior trasplante. Desbroce El resto de la vegetación, no protegida, se trasladará a vertedero autorizado. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI. Ya ha comenzado el periodo de nidificación, no se realizan labores fuera del área perimetrada y vallada. Actuándose solo sobre las plataformas ya despejadas desde el comienzo de la obra. Ejecución de obras Las obras tendrán en cuenta los periodos de nidificación y cría de las aves. X X Se evitará, en la medida de lo posible, la ejecución de obras correspondientes a la fase de desbroce de mayor impacto acústico y presión antrópica en el área durante épocas de crías y reproducción, al encontrarnos en zona ZEPA, y se procederá a la colaboración con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en proyectos de seguimiento y control de avifauna en el ORM y su entorno. En cada una de las visitas se realiza una inspección, y se tienen en cuenta el número de individuos y la variedad de especies. Fauna (avifauna) Accesos No han sido necesarias la utilización de pantallas acústicas, ya que los niveles de ruido se encuentran dentro de los establecido. Se plantea la opción de firmes drenantes (asfalto antirruido) en los accesos, así como pantallas acústicas mientras duren las obras.

especies exóticas, a través del Convenio específico con la Reserva de la Biosfera para colaborar en el control de la especie Senecio viscosus, será objeto de ampliación o firma de un nuevo Convenio en el cual se incluyan Seguimiento de las revegetaciones durante el año siguiente a la finalización de las obras, al menos 3 visitas para la eliminación de posible flora exótica que pudiera estar presente en el área de las actuaciones o sus inmediaciones, en colaboración con las administraciones responsables. Restauración GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 1 . El replanteo de las obras, en su caso, determinará las nuevas afecciones que se generen sobre las diferentes variables ambientales, debiendo el Promotor elaborar un informe en el que se detallen las mismas; nuevas superficies de vegetación y flora afectada, posible afección sobre elementos patrimoniales; nuevas afecciones sobre los hábitats de interés comunitario y espacios incluidos en la Red Natura, etc., debiendo modificarse o ampliarse, en su caso, las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias, y el Programa de Vigilancia Ambiental, así como el presupuesto para la ejecución de las medidas ambientales y . Este informe deberá ser remitido al Órgano Ambiental del Cabildo de La Palma. 7 . Con carácter previo al inicio de las obras deberá elaborarse un Programa Protección vegetación de Restauración Vegetal que incluya: Memoria, Planos de distribución y Presupuesto, así como el Pliego de condiciones técnicas particulares, que detallen la trazabilidad de las especies y, entre otros aspectos relacionados con estas, desde la recolección de semillas hasta la plantación de todos los X X Programa de Restauración Vegetal ejemplares, sustrato a emplear, riego y mantenimiento posterior. Este Programa de Restauración Vegetal deberá ser validado por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, siendo preceptiva su aprobación para el inicio de las obras. 4 . La medida compensatoria incluida en el EsIA de control de posibles En cada visita se realiza una inspección visual de posible presencia nuevos ejemplares en la zona. No se ha detectado.

X todas las zonas donde ha sido detectada esta especie exótica invasora, según informe de la Reserva de la Biosfera. Las actuaciones de erradicación de esta especie serán financiadas, como medida compensatoria, por el Promotor del Proyecto, y tendrán una duración de 3 años. El convenio de la RB, pasan inspección continuamente por la zona. 5. Como medida compensatoria, se establecerá un Convenio con SEO Birdlife u otra organización similar con experiencia acreditada en la materia, con el objeto seguimiento de impactos de la avifauna y quirópteros sobre el instrumental de mayor porte existentes en el ORM, así como sobre las actuaciones recogidas en el Proyecto. Este seguimiento cubrirá el ciclo anual de reproducción de las diferentes especies y se prolongará durante 2 años tras la finalización de las obras. Un ornitólogo ha realizado visitas periódicas a la zona de obra, constatando la ausencia de fauna vulnerable. Las visitas han finalizado el 28 de febrero. Actualmente, en cada una de las visitas de seguimiento se hace una inspección visual y auditiva de la zona, continuando con X Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. las mismas zonas anteriormente. y distancia que se hacía 6. Si por necesidades del cronograma de obras, los movimientos de tierra tuvieran que iniciarse sin que se hubiese culminado el estudio del ciclo completo de la avifauna, el con el que se firme el Convenio expuesto en el punto anterior realizará prospecciones ornitológicas previas a fin de determinar que no se producirán afecciones a especies presentes en esa área a transformar. Dicho equipo podrá establecer, en su caso, medidas adicionales respecto de la secuencia cronológica y la distribución espacial de las obras, con el objetivo de no mermar las garantías de protección sobre las especies de la avifauna presentes en la zona que pudiesen verse potencialmente afectadas. Además, el equipo redactor deberá recabar la colaboración de los técnicos del Área del Cabildo Insular de La Palma, como órgano gestor de los espacios Red Natura 2000, con el objetivo de contrastar los resultados de dichas prospecciones con la información y el conocimiento del que dispone dicho Corporación Insular. Fauna (avifauna) X Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. 3 . Se creará una “Comisión de Expertos” en la que estén presentes La comisión ha sido creada y está compuesta por: - Javier Herrera Llorente, Instituto de Astrofísica de Canarias - Félix Manuel Medina, Servicio de Medioambiente del Cabildo de La Palma - Ángel Palomares Martínez, Parque Nacional de la Caldera de Taburiente representantes del Área de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, del Área Técnica del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente y de los Departamentos correspondientes de la Universidad de La Laguna, con el objetivo de coordinar todas las acciones de restauración paisajística y vegetal del proyecto. Asimismo, para garantizar una coordinación efectiva, esta Comisión contará, además, con la presencia del técnico/a que la empresa Protección del medio

No se ha detectado. promotora designe para llevar a cabo el Seguimiento Ambiental de las obras del proyecto. - Victoria González Rodríguez, Universidad de La Laguna NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL La zona de obra, y la zona de personal, se encuentra completamente vallada y solo se admite el paso del personal autorizado Se ha evitado la dispersión de efectos de la obra, impidiendo el paso de personas y/o maquinaria y delimitando los caminos de obra X Protección de la vegetación Se ha descompactado toda la superficie que en la fase final de ejecución de las obras haya resultado afectada por desbroce y despeje o por procesos de compactación del suelo, para llevar posteriormente los procesos de revegetación establecidos Se ha efectuado una batida de fauna con carácter previo al inicio de la obra X X Tanto al inicio como de forma periódica. Protección de la fauna En cada una de las visitas, se realiza una inspección de la zona Se realizan controles periódicos de la avifauna presente en la zona Zona delimitada, ya se han colocado los soportes para la ejecución de la pared de piedra de la plataforma definitiva del telescopio. Se ha impedido el paso o intrusión de maquinaria y/o personas en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 X Se ha impedido la ubicación de cualquier instalación y/o depósito de material o residuos de cualquier clase en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 X X Se ubican en la zona del helipuerto cercano al futuro LST2 Se ha instalado zona instalaciones auxiliares de obra según determina el EIA Se ha desinstalado las barreras de protección instaladas y se han gestionado de conformidad a los residuos que pudiera contener Se realizan batidas en cada visita en busca de la especie invasora Senecio viscosus y otras nuevas susceptibles de aparecer Control especies invasoras X

. Se aplicarán las siguientes medidas en materia de patrimonio cultural: FECHA 05 de julio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 relleno del segundo nivel de los gaviones. LST3 relleno de los gaviones alrededor del acceso exterior del telescopio. LST4 Hormigonado parte de la estructura radial, encofrado de una nueva parte y comienzo colocación estructura metálica en la base de la losa de descanso de la torre FACTOR AMBIENTAL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA DESTRUCCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y ARQUEOLÓGICOS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Las visitas de la arqueóloga han finalizado. El amontonamiento de piedras ha sido protegido y salvado de la zona de la escollera, ya se encuentra ejecutado el muro de contención de protección. Supervisión del cumplimiento de las medidas sobre el patrimonio histórico, según informe del Servicio de Patrimonio, así como con la presencia de arqueólogo durante la limpieza y desbroce. Patrimonio X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 2 . Teniendo en cuenta que en las proximidades de la actuación se localiza el área con valor patrimonial Los Llanos, se procederá a su vallado perimetral e instalación de cartel informativo para evitar que cualquier operario de la obra pueda afectar al mismo. X La obra se encuentra perimetrada. Protección Patrimonio 8

Tras la detección, se ha comunicado inmediatamente al área de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma I. Es absolutamente necesario, sobre todo durante la primera fase de los trabajos, que exista un arqueólogo a pie de obra controlando la posible aparición de restos arqueológicos que hayan pasado desapercibidos o estén enterrados, así como controlar las conjuntos arqueológico-etnográficos que están en las inmediaciones de los telescopios propuestos (frentes sur, este y oeste, esencialmente). Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. X X II. Previo al comienzo de las obras se debe llevar a cabo una prospección arqueológica superficial intensiva para localizar los posibles vestigios ocultos por la vegetación. Ésta debe ser desbrozada antes del comienzo de cualquier otro tipo de obras. No debe ser arrancada, sino cortada para evitar posibles destrozos en estratigrafías indígenas, si las hubiese. En este caso habría que hacer las oportunas catas estratigráficas, si bien la experiencia nos dice que en La Cumbre es difícil que se hayan conservados esta sedimentación debido a la agresividad de los agentes erosivos. Así mismo, se procederá a recoger los materiales arqueológicos superficiales (fragmentos de cerámica y piezas líticas) que serán depositados en el Museo Arqueológico Benahoarita. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. III. Previo al comienzo de las obras se debe contactar con esta Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico para mostrarles al arqueólogo a pie de obra, así como a encargados de las constructoras encargadas de llevar a cabo los trabajos, la ubicación de los yacimientos arqueológicos existentes en la zona. Los teléfonos de contacto son el 922-423100/6768, 619141566 y jorge.pais@cablapalma.es (Jorge Pais Pais, Inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma). X IV. De cualquier forma, si durante el transcurso de la actividad aparecieron restos arqueológicos de cualquier tipo (petroglifos, fragmentos de cerámica, piezas líticas, restos malacológicos, fragmentos óseos de animales o humanos, capas de cenizas, etc.) las obras deben suspenderse inmediatamente y avisar a la Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma para valorar el interés del hallazgo y las medidas protectoras a desarrollar. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. No se han detectado resto de alto valor arqueológico. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Durante la realización de las obras, ha sido detectado algún indicio de yacimiento arqueológico, paleontológico o etnográfico no inventariado En esta fase, no se han detectado ningún tipo de restos X

X FECHA 05 de julio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 relleno del segundo nivel de los gaviones. LST3 relleno de los gaviones alrededor del acceso exterior del telescopio. LST4 Hormigonado parte de la estructura radial, encofrado de una nueva parte y comienzo colocación estructura metálica en la base de la losa de descanso de la torre FACTOR AMBIENTAL RESIDUOS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA GESTIÓN PREVISTA DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES UMBRALES CRÍTICOS VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Los residuos generados son depositados en cada uno de los contenedores específicos para tal y una vez completos trasladados por gestor autorizado. Residuos Gestión de residuos según el Plan de Gestión de Residuos X Los residuos del fresado del pavimento asfáltico actual y nuevo asfaltado viario, deberán ser barridos, cargados a camión y transportados a vertedero autorizado, de tal forma que no se generen residuos incontrolados, y nunca acumulados en portes mayores a 2m de altitud, evitando en todo momento mezclas con tierra vegetal del área. Viarios Batidas de limpieza Gestión de residuos Materiales Limpieza y adecentamiento continuo de las zonas ocupadas y anexas Cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y seguimiento en obra X X X Transporte de excedentes de materiales no reutilizables a vertedero autorizado, exceptuando la tierra vegetal, que se reutilizará en la propia obra. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos.

X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha informado al personal de la obra de la sistemática de recogida selectiva de residuos X En este caso, existe una zona de depósito de residuos próximo a la zona de trabajadores el helipuerto superior próximo al LST2. Se ha colocado una bandeja en el LST4 para los residuos metálicos. Se ha efectuado la recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la Lista Europea de Residuos X Se ha construido un punto limpio dentro del recinto de la obra que dispone de un cubeto de hormigón cubierto y los bidones o contenedores serán X estancos y estarán identificados con los pictogramas y códigos correspondientes. Se han designado zonas de acopio para los residuos de gran volumen como los residuos de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y hormigones) Los restos de los movimientos de tierra, pétreos, son usados en la misma obra. Se acopian en la plataforma auxiliar del LST3 X Los residuos producidos hasta el momento por la comida de los trabajadores son llevados directamente. Los residuos específicos son trasladados por gestor autorizado. Se ha diseñado un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que incluya medios materiales y humanos para su ejecución X X Se han concretado en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición las medidas indicadas en el EIA Se ha comprobado que en la gestión de residuos peligrosos generados se han cumplido todos los requisitos legalmente exigibles En caso de ser reciclados los escombros, se han observado los procesos de Solo se utilizan los materiales pétreos para las plataformas, cada uno diferenciado según su aprovechamiento y según se describe en la DIA demolición selectiva contaminantes y separación de materiales no reutilizables o

La falta de lluvias en los últimos días hace que la tierra esta seca y que con el viento sea susceptible FECHA 05 de julio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 relleno del segundo nivel de los gaviones. LST3 relleno de los gaviones alrededor del acceso exterior del telescopio. LST4 Hormigonado parte de la estructura radial, encofrado de una nueva parte y comienzo colocación estructura metálica en la base de la losa de descanso de la torre FACTOR AMBIENTAL HIDROLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN Y DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A En cada visita se realiza una inspección visual de la zona y de los accesos para detectar posibles fugas. No se han detectado. Prohibición de verter aceites y combustibles sobre el suelo, siendo de aplicación de la normativa pertinente X Aguas Los cambios de aceite de la maquinaria se realizarán en centros de gestión autorizados, siempre que fuera posible, fuera de la ZEC. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria actualmente se deja aparcada dentro de la misma zona de obra Maquinaria X En la zona del LST2, junto a la hormigonera, se ha acopiado los adoquines para la vía alrededor de los telescopios. La ferralla y el taller se ubica en la zona de la plataforma auxiliar LST4. El material pétreo en el LST3 y los nuevos gaviones. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X Material de obra Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X

No se observan vertidos accidentales. el levantamiento de particular, por lo que sea recomendado el riego de las superficies donde actualmente se está transitando con vehículos. No obstante, no se observa polvo en las plantas ni a simple vista sobre las superficies próximas a la zona de trabajo. Los acúmulos temporales corresponden con el material pétreo que está siendo utilizado en la zona de plataforma auxiliar del LST3. Y a la ferralla en la plataforma auxiliar del LST4. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X El agua que se usa para el lavado de la hormigonera y camiones es depositada en la balsa provisional, la cual debido a las condiciones climáticas se evapora entre uno y otro lavado, por lo que no tiene que ser trasladado fuera de la zona. Las aguas residuales que se generen en la obra serán recogidas y trasladadas a depuradora o sistema de tratamiento específico. Aguas residuales de la obra X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Cuando se realizan dentro se coloca una cubeta que impida los vertidos al suelo. Se ha procedido la creación de una balsa de lavado impermeable del hormigón, justo bajo la hormigonera para así lavar la hormigonera y los camiones y prevenir cualquier problema de fuga en la hormigonera. Las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra se realizan fuera de la zona de actuación. X No/ sí se ha detectado la presencia de vertidos en la zona de inspección. X

X FECHA 05 de julio de 2023 LST2 relleno del segundo nivel de los gaviones. LST3 relleno de los gaviones alrededor del acceso exterior del telescopio. LST4 Hormigonado parte de la estructura radial, encofrado de una nueva parte y comienzo colocación estructura metálica en la base de la losa de descanso de la torre ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL USOS AFECCIONES SOBRE LAS CAMBIO EN EL USO DEL SUELO DE SU ESTADO ACTUAL QUE SE ACTÚA FORMACIÓN PERSONAL MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Supervisión Seguimiento de las obras por biólogo y arqueólogo X La arqueóloga ya ha terminado su inspección el 2.3.23 En cada una de las visitas, se informa a los trabajadores de la importancia y sensibilización ambiental. La propia contrata es la encargada de la formación. Sensibilización ambiental Materiales Formación ambiental del personal de obra X X Control de las materias primas en relación a su procedencia y certificado de homologación MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se procederá a la formación del personal de obra, informándole de los valores ambientales a proteger, así como de las medidas aplicables para no generar más impactos de los estrictamente necesarios. Personal X X La propia contrata es la encargada de la formación. Actualmente, el ruido se limita al uso de la maquinaria pesada, donde se cumple con el plan de seguridad previsto en la obra y los valores de los parámetros se encuentran dentro de lo normal. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI. Desbroce GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos.

X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se verifica el buen estado de la caseta de obra dentro de su lugar delimitado y fuera de zona de Red Natura 2000

Control del tráfico pesado durante los movimientos de tierra. FECHA 14 de julio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 cambio de la lámina impermeable de la zona de lavado. LST3 primer y segundo nivel de gaviones rellenos, comienzo formación estructura metálica radial. LST4 Estructura radial hormigonado hasta la mitad y encofrado del tercer cuarto de la estructura, finalizada la estructura metálica de la losa de descanso de la torre. FACTOR AMBIENTAL ATMÓSFERA AFECCIONES SOBRE AFECCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE LAS QUE SE ACTÚA GENERACIÓN DE RUIDO Y POLVO EN SUSPENCIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN SI NO N/A VARIABLES MEDIDAS La disponibilidad de agua en una zona como el ORM es muy limitada, se han tomado medidas como la colocación de garbancillo en los accesos, no obstante, en las plataformas de los LST, el suelo queda descubierto y el levantamiento de partículas se produce cuando las condiciones meteorológicas así lo propician. Si bien es cierto, que no se observa acumulación de polvo en las plantas o alrededores de la obra, se recomienda la aplicación de medidas correctoras que palien esta situación. Aplicación de riegos periódicos para reducir la generación de partículas de polvo Material particulado X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Realización de medidas periódicas de ruidos, vibraciones y partículas en suspensión durante las obras. En caso de superarse los límites de ruido se instalarán pantallas acústicas. Se realizan semanalmente. Los datos están dentro de los parámetros establecidos. X Los accesos a las distintas plataformas de los LST, pasan por la carretera LP-403 de acceso a los ORM. Luego en el interior de cada uno el transito se restringe a las zonas de actuación y las vías de acceso hasta las plataformas, las cuales se encuentran cubiertas de garbancillo. En ninguno se observa residuos o derrames manteniéndose limpios y en condiciones de paso de los vehículos y maquinaria a utilizar. Accesos Mantenimiento de los accesos existentes, que se mantendrán limpios y sin obstáculos. X X El uso de la maquinaria se limita al interior de la parcela de la futura ubicación de los LST.

GENÉRICAS En LST2 estan acopiados los adoquines y grava de uso en la planta de hormigón. Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. En LST3 acopio de material pétreo En LST4 la ferralla y el taller. No se observa restos de plantas o animales que puedan X venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. La disponibilidad de agua en una zona como el ORM es muy limitada, se han tomado medidas como la colocación de garbancillo en los accesos, no obstante, en las plataformas de los LST, el suelo queda descubierto y el levantamiento de partículas se produce cuando las condiciones meteorológicas así lo propician. Si bien es cierto, que no se observa acumulación de polvo en las plantas o alrededores de la obra, se recomienda la aplicación de medidas correctoras que palien esta situación. Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X Material de obra Los nuevos materiales llegados hasta la obra, corresponden con la grava que se usa para el hormigonado, la misma se coloca sobre la plataforma del antiguo helipuerto del futuro LST2 y no sobrepasa la altura establecida. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X La disponibilidad de agua en una zona como el ORM es muy limitada, se han tomado medidas como la colocación de garbancillo en los accesos, no obstante, en las plataformas de los LST, el suelo queda descubierto y el levantamiento de partículas se produce cuando las condiciones meteorológicas así lo propician. Si bien es cierto, que no se observa acumulación de polvo en las plantas o alrededores de la obra, se recomienda la aplicación de medidas correctoras que palien esta situación. Aplicación de riegos periódicos en el área de actuación durante los movimientos de tierra X Movimientos de tierra Ya no se lleva a cabo el traslado de material de excavación, ya que los movimientos de tierra han cesado. El traslado corresponde principalmente a bolos para su uso en los gaviones. Los camiones que transporten materiales de excavación irán provistos de lona para evitar la generación de partículas de polvo. X

X - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL La calidad y visibilidad de la zona de obras son buenas. X No se aprecian, actualmente no se realizan movimientos de tierra que puedan ocasionar el levantamiento de polvo, no obstante, debido a lo seca que esta la tierra se recomiendan riegos en las zonas de tránsito de la maquinaria. Limpiezas periódicas Se aprecian en la zona de obras depósitos de polvo X En cada visita se inspecciona maquinaria no tenga fugas o expulse humo de la combustión del motor. y observa que la Toda la maquinaria en obra cumple con el mantenimiento, revisión y puesta a punto que prescribe el fabricante y las normas que sean de aplicación. X Condiciones técnicas de vehículos Se ha comprobado que toda la maquinaria de obra está en posesión de la ITV en vigor y del CE. La velocidad de tránsito de maquinaria de obra no supera los 30 Km/h. Se ha comprobado que se han utilizado exclusivamente las rutas definidas en el EIA X X X Planificación de las actuaciones de obra Se reduce la altura de caída cuando se descarga el material, evitando la excesiva dispersión de partículas

Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). FECHA 14 de julio de 2023 LST2 cambio de la lámina impermeable de la zona de lavado. LST3 primer y segundo nivel de gaviones rellenos, comienzo formación estructura metálica radial. LST4 Estructura radial hormigonado hasta la mitad y encofrado del tercer cuarto de la estructura, finalizada la estructura metálica de la losa de descanso de la torre. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL SUELO RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO, COMPACTACIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS SUELOS CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO CONTROL DE ZONAS DE EXCLUSIÓN Y DE OBRAS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Estricta utilización de accesos existentes o previstos en el proyecto para la ejecución de las obras Accesos X Localización del emplazamiento en una zona parcialmente antropizada, helisuperficies La caseta de los trabajadores, se ubica sobre el helipuerto cercano al LST2 Se mantienen limpios y en buenas condiciones. La maquinaria se restringe al interior de los LST y del transporte de material de obra, como el hormigón que va de la planta de hormigón hasta cada uno de los LST Emplazamiento Usos X X Mantenimiento de accesos y usos existentes en áreas próximas MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria se deja parada en el mismo lugar de la obra, dentro de la plataforma de los LST. No se observan vertidos o fugas en las zonas de actuación ni en los accesos. Maquinaria X En LST2 estan acopiados los adoquines y grava de uso en la planta de hormigón. Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. En LST3 acopio de material pétreo En LST4 la ferralla y el taller. No se observa restos de plantas o animales que puedan X X Material de obra venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio.

No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. La disponibilidad de agua en una zona como el ORM es muy limitada, se han tomado medidas como la colocación de garbancillo en los accesos, no obstante, en las plataformas de los LST, el suelo queda descubierto y el levantamiento de partículas se produce cuando las condiciones meteorológicas así lo propician. Si bien es cierto, que no se observa acumulación de polvo en las plantas o alrededores de la obra, se recomienda la aplicación de medidas correctoras que palien esta situación. Humectación periódica de las zonas de trabajo. X Los nuevos materiales llegados hasta la obra, corresponden con la grava que se usa para el hormigonado, la misma se coloca sobre la plataforma del antiguo helipuerto del futuro LST2 y no sobrepasa la altura establecida. Se utiliza la tierra vegetal en las plataformas auxiliares, separada para cuando se desmonte sea trasladada a la zona de repoblación. El resto de materiales es depositado en capas superiores compactadas para conformar las plataformas auxiliares. Y los bolos de mayor tamaño para los gaviones de los telescopios. Tras los gaviones se deposita material pétreo mas particulado y tierras procedentes de la excavación de las plataformas. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X X Se reutilizará el material excavado en la ejecución de terraplenes. Movimientos de tierra Se desarrollarán montículos de protección de suelo rugoso, los cuales absorben la onda y modifican su recorrido, minimizando el ruido. En estos momentos de la obra, y debido a la fisionomía de la zona de actuación, no se consideran necesarias. Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable bajo las plataformas auxiliares, las cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. X La tierra vegetal extraída se conservará para su posterior reutilización en las revegetaciones, no superándose montículos de más de 3m de altura X X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras.

Se ha llevado a cabo la caracterización y gestión legalmente exigida de los suelos contaminados (si hubiesen aparecido). - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha comprobado que las zonas de instalaciones auxiliares se restringen a las áreas definidas en el EIA Y DIA Están ubicadas en la superficie del helipuerto más próximo al LST2 Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable baja las plataformas auxiliares, las cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. X X Se ha extendido la tierra vegetal acopiada en las áreas definidas en el proyecto Se realiza el laboreo de todos los suelos que hayan resultado compactados por el trasiego de maquinaria y vehículos de transporte Se han desmontado y retirado todas las instalaciones implantadas, restaurando la zona ocupada, devolviéndola a su estado original, al finalizar las obras

Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. FECHA 14 de julio de 2023 LST2 cambio de la lámina impermeable de la zona de lavado. LST3 primer y segundo nivel de gaviones rellenos, comienzo formación estructura metálica radial. LST4 Estructura radial hormigonado hasta la mitad y encofrado del tercer cuarto de la estructura, finalizada la estructura metálica de la losa de descanso de la torre. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA ALTERACIÓN SOBRE LA GEA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A La tierra vegetal ha sido depositada bajo las plataformas auxiliares, para una vez se desmonten sea usada en la revegetación de la zona. Extracción y acopio de tierra vegetal y aporte de agua sobre los mismos para evitar dispersión de semillas. X El material pétreo de la obra procede todo de los movimientos de tierra que se han efectuado en la misma, no siendo necesario nuevos procedentes de otro lugar. Siempre que sea posible se reutilizarán los materiales de excavación en la propia obra X X Movimientos de tierras En caso de ser necesario préstamos de materiales, éstos procederán de canteras autorizadas. X No se espera el uso de materiales de fuera de la zona. Los desmontes y terraplenes tendrán pendientes tendidas y abancaladas, según proyecto MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico.

No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. FECHA 14 de julio de 2023 LST2 cambio de la lámina impermeable de la zona de lavado. LST3 primer y segundo nivel de gaviones rellenos, comienzo formación estructura metálica radial. LST4 Estructura radial hormigonado hasta la mitad y encofrado del tercer cuarto de la estructura, finalizada la estructura metálica de la losa de descanso de la torre. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL PAISAJE MODIFICACIÓN EN LA PERCEPCIÓN VISUAL DEL PAISAJE PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI Se mantienen como anteriormente, a excepción de su retirada en la zona del LST2 donde si se mantienen las piquetas originarias de delimitación con el corredor ecológico y los tablones de soporte de la pared de piedra de la plataforma definitiva del LST2. Toda la obra se encuentra vallada y limitado su acceso al personal de la obra. Integración paisajística a través de soterramiento de conexiones, vallado y reutilización de material de excavación en los rellenos de la obra. Integración paisajística X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se mantienen las balizas de color que delimitan el corredor ecológico, existen los soportes de madera que sirven de guía de la pared de piedra de la base del futuro telescopio. Estas están fuera del límite del corredor ecológico y en el mismo lugar que las establecidas según proyecto y establecidas desde el comienzo de la obra. En LST2 estan acopiados los adoquines y grava de uso en la planta de hormigón. En LST3 acopio de material pétreo Instalación de vallado perimetral, especialmente en las áreas que lindan con la Red Natura 2000 Protección del entorno X X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. Material de obra En LST4 la ferralla y el taller.

Finalizadas las obras, se ha extendido la tierra vegetal acopiada en el perímetro de la zona establecida en el EIA Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) Humectación periódica de las zonas de trabajo. X La disponibilidad de agua en una zona como el ORM es muy limitada, se han tomado medidas como la colocación de garbancillo en los accesos, no obstante, en las plataformas de los LST, el suelo queda descubierto y el levantamiento de partículas se produce cuando las condiciones meteorológicas así lo propician. Si bien es cierto, que no se observa acumulación de polvo en las plantas o alrededores de la obra, se recomienda la aplicación de medidas correctoras que palien esta situación. X Los nuevos materiales llegados hasta la obra, corresponden con la grava que se usa para el hormigonado, la misma se coloca sobre la plataforma del antiguo helipuerto del futuro LST2 y no sobrepasa la altura establecida. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL

Revegetación de las superficies de helisuperficies que no sean ocupadas por los telescopios, ascendiendo esta superficie a 1.522,09 m² Restauración, en colaboración con el Patronato del Parque de la Caldera de Taburiente, de las superficies del ORM donde se localice el hábitat 4090 y mayor degradación presente, concretamente: Zona GTC (5.986 m²); Zona ING (2.595 m²) y Zona margen Conector (1.702 m²). FECHA 14 de julio de 2023 LST2 cambio de la lámina impermeable de la zona de lavado. LST3 primer y segundo nivel de gaviones rellenos, comienzo formación estructura metálica radial. LST4 Estructura radial hormigonado hasta la mitad y encofrado del tercer cuarto de la estructura, finalizada la estructura metálica de la losa de descanso de la torre. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL FLORA Y FAUNA ALTERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA FLORA DE LA ZONA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA HUIDA Y CAMBIOS EN LA FAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA MEDIDAS UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES SI Horarios Control del horario de ejecución de las obras, limitándolo al periodo diurno X Las obras, solo se realizan en horario diurno Comenzado ya el periodo de reproducción, no es realizan labores fuera del área perimetrada y vallada. Actuándose solo sobre las plataformas ya despejadas desde el comienzo de la obra. Control de obras en periodos de nidificación y cría de aves, limitando los desbroces en estas fechas Fauna X Recolección de semillas y traslado de vegetación desbrozada a vertedero autorizado Desbroce Desmantelamiento y limpieza de la zona de obras una vez éstas finalicen, restituyendo a su estado original todas las áreas y servicios afectados por las obras, incluyendo las plataformas auxiliares y de montaje. Revegetación con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado. La revegetación de las plataformas auxiliares asciende a 4.782 m². Restauración

X La restauración se realizará con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS En LST2 estan acopiados los adoquines y grava de uso en la planta de hormigón. En LST3 acopio de material pétreo En LST4 la ferralla y el taller. No se observa restos de plantas o animales que puedan Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). La disponibilidad de agua en una zona como el ORM es muy limitada, se han tomado medidas como la colocación de garbancillo en los accesos, no obstante, en las plataformas de los LST, el suelo queda descubierto y el levantamiento de partículas se produce cuando las condiciones meteorológicas así lo propician. Si bien es cierto, que no se observa acumulación de polvo en las plantas o alrededores de la obra, se recomienda la aplicación de medidas correctoras que palien esta situación. Material de obra Humectación periódica de las zonas de trabajo. X Los nuevos materiales llegados hasta la obra, corresponden con la grava que se usa para el hormigonado, la misma se coloca sobre la plataforma del antiguo helipuerto del futuro LST2 y no sobrepasa la altura establecida. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X Durante los desbroces, todas aquellas especies protegidas que se detecten serán extraídas para su posterior trasplante. Desbroce El resto de la vegetación, no protegida, se trasladará a vertedero autorizado. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI. Ya ha comenzado el periodo de nidificación, no se realizan labores fuera del área perimetrada y vallada. Actuándose solo sobre las plataformas ya despejadas desde el comienzo de la obra. Ejecución de obras Las obras tendrán en cuenta los periodos de nidificación y cría de las aves.

Programa de Restauración Vegetal Se evitará, en la medida de lo posible, la ejecución de obras correspondientes a la fase de desbroce de mayor impacto acústico y presión antrópica en el área durante épocas de crías y reproducción, al encontrarnos en zona ZEPA, y se procederá a la colaboración con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en proyectos de seguimiento y control de avifauna en el ORM y su entorno. En cada una de las visitas se realiza una inspección, y se tienen en cuenta el número de individuos y la variedad de especies. Fauna (avifauna) X No han sido necesarias la utilización de pantallas acústicas, ya que los niveles de ruido se encuentran dentro de los establecido. Se plantea la opción de firmes drenantes (asfalto antirruido) en los accesos, así como pantallas acústicas mientras duren las obras. Accesos X Seguimiento de las revegetaciones durante el año siguiente a la finalización de las obras, al menos 3 visitas para la eliminación de posible flora exótica que pudiera estar presente en el área de las actuaciones o sus inmediaciones, en colaboración con las administraciones responsables. Restauración GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 1. El replanteo de las obras, en su caso, determinará las nuevas afecciones que se generen sobre las diferentes variables ambientales, debiendo el Promotor elaborar un informe en el que se detallen las mismas; nuevas superficies de vegetación y flora afectada, posible afección sobre elementos patrimoniales; nuevas afecciones sobre los hábitats de interés comunitario y espacios incluidos en la Red Natura, etc., debiendo modificarse o ampliarse, en su caso, las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias, y el Programa de Vigilancia Ambiental, así como el presupuesto para la ejecución de las medidas ambientales y . Este informe deberá ser remitido al Órgano Ambiental del Cabildo de La Palma. Protección vegetación 7. Con carácter previo al inicio de las obras deberá elaborarse un Programa de Restauración Vegetal que incluya: Memoria, Planos de distribución y Presupuesto, así como el Pliego de condiciones técnicas particulares, que detallen la trazabilidad de las especies y, entre otros aspectos relacionados con estas, desde la recolección de semillas hasta la plantación de todos los X

Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones ejemplares, sustrato a emplear, riego y mantenimiento posterior. Este Programa de Restauración Vegetal deberá ser validado por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, siendo preceptiva su aprobación para el inicio de las obras. 4 . La medida compensatoria incluida en el EsIA de control de posibles especies exóticas, a través del Convenio específico con la Reserva de la Biosfera para colaborar en el control de la especie Senecio viscosus, será objeto de ampliación o firma de un nuevo Convenio en el cual se incluyan todas las zonas donde ha sido detectada esta especie exótica invasora, según informe de la Reserva de la Biosfera. Las actuaciones de erradicación de esta especie serán financiadas, como medida compensatoria, por el Promotor del Proyecto, y tendrán una duración de 3 años. En cada visita se realiza una inspección visual de posible presencia nuevos ejemplares en la zona. No se ha detectado. El convenio de la RB, pasan inspección continuamente por la zona. X 5 . Como medida compensatoria, se establecerá un Convenio con SEO Birdlife u otra organización similar con experiencia acreditada en la materia, con el objeto seguimiento de impactos de la avifauna y quirópteros sobre el instrumental de mayor porte existentes en el ORM, así como sobre las actuaciones recogidas en el Proyecto. Este seguimiento cubrirá el ciclo anual de reproducción de las diferentes especies y se prolongará durante 2 años tras la finalización de las obras. Un ornitólogo ha realizado visitas periódicas a la zona de obra, constatando la ausencia de fauna vulnerable. Las visitas han finalizado el 28 de febrero. Actualmente, en cada una de las visitas de seguimiento se hace una inspección visual y auditiva de la zona, continuando con X Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. las mismas zonas anteriormente. y distancia que se hacía 6 . Si por necesidades del cronograma de obras, los movimientos de tierra tuvieran que iniciarse sin que se hubiese culminado el estudio del ciclo completo de la avifauna, el con el que se firme el Convenio expuesto en el punto anterior realizará prospecciones ornitológicas previas a fin de determinar que no se producirán afecciones a especies presentes en esa área a transformar. Dicho equipo podrá establecer, en su caso, medidas adicionales respecto de la secuencia cronológica y la distribución espacial de las obras, con el objetivo de no mermar las garantías de protección sobre las especies de la avifauna presentes en la zona que pudiesen verse potencialmente afectadas. Además, el equipo redactor deberá recabar la colaboración de los técnicos del Área del Cabildo Insular de La Palma, como órgano gestor de los espacios Red Natura 2000, con el objetivo de contrastar los resultados de dichas prospecciones con la información y el conocimiento del que dispone dicho Corporación Insular. Fauna (avifauna) X

No se ha detectado. efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. 3 . Se creará una “Comisión de Expertos” en la que estén presentes La comisión ha sido creada y está compuesta por: - Javier Herrera Llorente, Instituto de Astrofísica de Canarias - Félix Manuel Medina, Servicio de Medioambiente del Cabildo de La Palma - Ángel Palomares Martínez, Parque Nacional de la Caldera de Taburiente - Victoria González Rodríguez, Universidad de La Laguna representantes del Área de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, del Área Técnica del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente y de los Departamentos correspondientes de la Universidad de La Laguna, con el objetivo de coordinar todas las acciones de restauración paisajística y vegetal del proyecto. Asimismo, para garantizar una coordinación efectiva, esta Comisión contará, además, con la presencia del técnico/a que la empresa promotora designe para llevar a cabo el Seguimiento Ambiental de las obras del proyecto. Protección del medio X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL La zona de obra, y la zona de personal, se encuentra completamente vallada y solo se admite el paso del personal autorizado Se ha evitado la dispersión de efectos de la obra, impidiendo el paso de personas y/o maquinaria y delimitando los caminos de obra X Protección de la vegetación Se ha descompactado toda la superficie que en la fase final de ejecución de las obras haya resultado afectada por desbroce y despeje o por procesos de compactación del suelo, para llevar posteriormente los procesos de revegetación establecidos Se ha efectuado una batida de fauna con carácter previo al inicio de la obra X X Tanto al inicio como de forma periódica. Protección de la fauna En cada una de las visitas, se realiza una inspección de la zona Se realizan controles periódicos de la avifauna presente en la zona Se ha impedido el paso o intrusión de maquinaria y/o personas en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 Se ha impedido la ubicación de cualquier instalación y/o depósito de material o residuos de cualquier clase en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 Zona delimitada, y no ocupada en el límite del corredor ecológico. X X X Se ubican en la zona del helipuerto cercano al futuro LST2 Se ha instalado zona instalaciones auxiliares de obra según determina el EIA Se ha desinstalado las barreras de protección instaladas y se han gestionado de conformidad a los residuos que pudiera contener Se realizan batidas en cada visita en busca de la especie invasora Senecio viscosus y otras nuevas susceptibles de aparecer Control especies invasoras X

. Se aplicarán las siguientes medidas en materia de patrimonio cultural: FECHA 14 de julio de 2023 LST2 cambio de la lámina impermeable de la zona de lavado. LST3 primer y segundo nivel de gaviones rellenos, comienzo formación estructura metálica radial. LST4 Estructura radial hormigonado hasta la mitad y encofrado del tercer cuarto de la estructura, finalizada la estructura metálica de la losa de descanso de la torre. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA DESTRUCCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y ARQUEOLÓGICOS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Las visitas de la arqueóloga han finalizado. El amontonamiento de piedras ha sido protegido y salvado de la zona de la escollera y con un muro de contención que lo separa y protege de la zona de obra. Supervisión del cumplimiento de las medidas sobre el patrimonio histórico, según informe del Servicio de Patrimonio, así como con la presencia de arqueólogo durante la limpieza y desbroce. Patrimonio X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 2 . Teniendo en cuenta que en las proximidades de la actuación se localiza el área con valor patrimonial Los Llanos, se procederá a su vallado perimetral e instalación de cartel informativo para evitar que cualquier operario de la obra pueda afectar al mismo. X La obra se encuentra perimetrada. Protección Patrimonio 8

Tras la detección, se ha comunicado inmediatamente al área de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma I. Es absolutamente necesario, sobre todo durante la primera fase de los trabajos, que exista un arqueólogo a pie de obra controlando la posible aparición de restos arqueológicos que hayan pasado desapercibidos o estén enterrados, así como controlar las conjuntos arqueológico-etnográficos que están en las inmediaciones de los telescopios propuestos (frentes sur, este y oeste, esencialmente). Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. X X II. Previo al comienzo de las obras se debe llevar a cabo una prospección arqueológica superficial intensiva para localizar los posibles vestigios ocultos por la vegetación. Ésta debe ser desbrozada antes del comienzo de cualquier otro tipo de obras. No debe ser arrancada, sino cortada para evitar posibles destrozos en estratigrafías indígenas, si las hubiese. En este caso habría que hacer las oportunas catas estratigráficas, si bien la experiencia nos dice que en La Cumbre es difícil que se hayan conservados esta sedimentación debido a la agresividad de los agentes erosivos. Así mismo, se procederá a recoger los materiales arqueológicos superficiales (fragmentos de cerámica y piezas líticas) que serán depositados en el Museo Arqueológico Benahoarita. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. III. Previo al comienzo de las obras se debe contactar con esta Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico para mostrarles al arqueólogo a pie de obra, así como a encargados de las constructoras encargadas de llevar a cabo los trabajos, la ubicación de los yacimientos arqueológicos existentes en la zona. Los teléfonos de contacto son el 922-423100/6768, 619141566 y jorge.pais@cablapalma.es (Jorge Pais Pais, Inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma). X IV. De cualquier forma, si durante el transcurso de la actividad aparecieron restos arqueológicos de cualquier tipo (petroglifos, fragmentos de cerámica, piezas líticas, restos malacológicos, fragmentos óseos de animales o humanos, capas de cenizas, etc.) las obras deben suspenderse inmediatamente y avisar a la Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma para valorar el interés del hallazgo y las medidas protectoras a desarrollar. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. No se han detectado resto de alto valor arqueológico. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Durante la realización de las obras, ha sido detectado algún indicio de yacimiento arqueológico, paleontológico o etnográfico no inventariado En esta fase, no se han detectado ningún tipo de restos X

MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS FECHA 14 de julio de 2023 LST2 cambio de la lámina impermeable de la zona de lavado. LST3 primer y segundo nivel de gaviones rellenos, comienzo formación estructura metálica radial. LST4 Estructura radial hormigonado hasta la mitad y encofrado del tercer cuarto de la estructura, finalizada la estructura metálica de la losa de descanso de la torre. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL RESIDUOS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA GESTIÓN PREVISTA DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES UMBRALES CRÍTICOS VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Los residuos generados son depositados en cada uno de los contenedores específicos para tal y una vez completos trasladados por gestor autorizado. Los residuos de la balsa de lavado se encuentran en un camión para su traslado a vertedero autorizado por parte de la contrata. Residuos Gestión de residuos según el Plan de Gestión de Residuos X Los residuos del fresado del pavimento asfáltico actual y nuevo asfaltado viario, deberán ser barridos, cargados a camión y transportados a vertedero autorizado, de tal forma que no se generen residuos incontrolados, y nunca acumulados en portes mayores a 2m de altitud, evitando en todo momento mezclas con tierra vegetal del área. Viarios Batidas de limpieza Gestión de residuos Materiales Limpieza y adecentamiento continuo de las zonas ocupadas y anexas Cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y seguimiento en obra X X X Transporte de excedentes de materiales no reutilizables a vertedero autorizado, exceptuando la tierra vegetal, que se reutilizará en la propia obra.

X - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha informado al personal de la obra de la sistemática de recogida selectiva de residuos X En este caso, existe una zona de depósito de residuos próximo a la zona de trabajadores el helipuerto superior próximo al LST2. Se ha colocado una bandeja en el LST4 para los residuos metálicos. Camión cargado con los restos de la balsa de lavado para ser llevado hasta vertedero por la contrata y su gestor autorizado. Se ha efectuado la recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la Lista Europea de Residuos X Se ha construido un punto limpio dentro del recinto de la obra que dispone de un cubeto de hormigón cubierto y los bidones o contenedores serán X estancos y estarán identificados con los pictogramas y códigos correspondientes. Se han designado zonas de acopio para los residuos de gran volumen como los residuos de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y hormigones) Los restos de los movimientos de tierra, pétreos, son usados en la misma obra. Se acopian en la plataforma auxiliar del LST3 X Los residuos producidos hasta el momento por la comida de los trabajadores son llevados directamente. Los residuos específicos son trasladados por gestor autorizado. Se ha diseñado un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que incluya medios materiales y humanos para su ejecución X X Se han concretado en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición las medidas indicadas en el EIA Se ha comprobado que en la gestión de residuos peligrosos generados se han cumplido todos los requisitos legalmente exigibles En caso de ser reciclados los escombros, se han observado los procesos de Solo se utilizan los materiales pétreos para las plataformas, cada uno diferenciado según su aprovechamiento y según se describe en la DIA demolición selectiva contaminantes y separación de materiales no reutilizables o

X FECHA 14 de julio de 2023 LST2 cambio de la lámina impermeable de la zona de lavado. LST3 primer y segundo nivel de gaviones rellenos, comienzo formación estructura metálica radial. LST4 Estructura radial hormigonado hasta la mitad y encofrado del tercer cuarto de la estructura, finalizada la estructura metálica de la losa de descanso de la torre. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL HIDROLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN Y DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A En cada visita se realiza una inspección visual de la zona y de los accesos para detectar posibles fugas. No se han detectado. Prohibición de verter aceites y combustibles sobre el suelo, siendo de aplicación de la normativa pertinente X Aguas Los cambios de aceite de la maquinaria se realizarán en centros de gestión autorizados, siempre que fuera posible, fuera de la ZEC. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria actualmente se deja aparcada dentro de la misma zona de obra. No se observa fugas o derrames visibles sobre el terreno. Maquinaria X En LST2 estan acopiados los adoquines y grava de uso en la planta de hormigón. En LST3 acopio de material pétreo Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X En LST4 la ferralla y el taller. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. Material de obra Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Humectación periódica de las zonas de trabajo. La disponibilidad de agua en una zona como el ORM es muy limitada, se han tomado medidas como la colocación de garbancillo en los accesos, no

No se observan vertidos accidentales. obstante, en las plataformas de los LST, el suelo queda descubierto y el levantamiento de partículas se produce cuando las condiciones meteorológicas así lo propician. Si bien es cierto, que no se observa acumulación de polvo en las plantas o alrededores de la obra, se recomienda la aplicación de medidas correctoras que palien esta situación. Los nuevos materiales llegados hasta la obra, corresponden con la grava que se usa para el hormigonado, la misma se coloca sobre la plataforma del antiguo helipuerto del futuro LST2 y no sobrepasa la altura establecida. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X El agua que se usa para el lavado de la hormigonera y camiones es depositada en la balsa de lavado Las aguas residuales que se generen en la obra serán recogidas y trasladadas a depuradora o sistema de tratamiento específico. Aguas residuales de la obra X provisional, la cual debido a las condiciones climáticas se evapora entre uno y otro lavado, por lo que no tiene que ser trasladado fuera de la zona. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Cuando se realizan dentro se coloca una cubeta que impida los vertidos al suelo. Se ha procedido la creación de una balsa de lavado impermeable del hormigón, justo bajo la hormigonera para así lavar la hormigonera y los camiones y prevenir cualquier problema de fuga en la hormigonera. Las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra se realizan fuera de la zona de actuación. X No/ sí se ha detectado la presencia de vertidos en la zona de inspección. X

GENÉRICAS FECHA 14 de julio de 2023 LST2 cambio de la lámina impermeable de la zona de lavado. LST3 primer y segundo nivel de gaviones rellenos, comienzo formación estructura ACTUACIONES REALIZADAS metálica radial. LST4 Estructura radial hormigonado hasta la mitad y encofrado del tercer cuarto de la estructura, finalizada la estructura metálica de la losa de descanso de la torre. FACTOR AMBIENTAL USOS AFECCIONES SOBRE LAS CAMBIO EN EL USO DEL SUELO DE SU ESTADO ACTUAL QUE SE ACTÚA FORMACIÓN PERSONAL MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Supervisión Seguimiento de las obras por biólogo y arqueólogo X La arqueóloga ya ha terminado su inspección el 2.3.23 En cada una de las visitas, se informa a los trabajadores de la importancia y sensibilización ambiental. La propia contrata es la encargada de la formación. Sensibilización ambiental Materiales Formación ambiental del personal de obra X X Control de las materias primas en relación a su procedencia y certificado de homologación MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se procederá a la formación del personal de obra, informándole de los valores ambientales a proteger, así como de las medidas aplicables para no generar más impactos de los estrictamente necesarios. Personal X X La propia contrata es la encargada de la formación. Actualmente, el ruido se limita al uso de la maquinaria pesada, donde se cumple con el plan de seguridad previsto en la obra y los valores de los parámetros se encuentran dentro de lo normal. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI. Desbroce

X - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se verifica el buen estado de la caseta de obra dentro de su lugar delimitado y fuera de zona de Red Natura 2000

Material de obra FECHA 21 de julio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 subida de más altura de los gaviones y relleno de la parte posterior. Se continúa con la formación de la estructura metálica radial. LST4 encofrado del último cuarto de la estructura radial y nivelado acceso interior. FACTOR AMBIENTAL ATMÓSFERA AFECCIONES SOBRE AFECCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE LAS QUE SE ACTÚA GENERACIÓN DE RUIDO Y POLVO EN SUSPENCIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN SI NO N/A VARIABLES MEDIDAS Los riegos son limitados, ya que como se ha comentado en pasados informes la escases de agua en la zona es considerable. No se observa acumulación de polvo en las plantas o alrededores de la obra, no obstante, se recomienda la aplicación de medidas ambientales que minimicen aún más el levantamiento de polvo y partículas en suspensión. Aplicación de riegos periódicos para reducir la generación de partículas de polvo Material particulado X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Realización de medidas periódicas de ruidos, vibraciones y partículas en suspensión durante las obras. En caso de superarse los límites de ruido se instalarán pantallas acústicas. Se realizan semanalmente. Los datos están dentro de los parámetros establecidos. X X Los accesos son los definidos desde el comienzo de la obra, manteniéndose todos en buen estado y sin restos derrames o con basura. En los accesos principales a cada uno de los telescopios se ha colocado garbancillo para evitar el levantamiento de polvo y facilitar la limpieza en caso de algún derrame accidental. El uso de la maquinaria se limita al interior de la parcela de la futura ubicación de los LST. En LST2 estan acopiados los adoquines y grava de uso en la planta de hormigón. En LST3 acopio de material pétreo y llegada de nuevos adoquines Accesos Mantenimiento de los accesos existentes, que se mantendrán limpios y sin obstáculos. Control del tráfico pesado durante los movimientos de tierra. X X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras.

Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. En LST4 la ferralla y el taller. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. Los riegos son limitados, ya que como se ha comentado en pasados informes la escases de agua en la zona es considerable. No se observa acumulación de polvo en las plantas o alrededores de la obra, no obstante, se recomienda la aplicación de medidas ambientales que minimicen aún más el levantamiento de polvo y partículas en suspensión. Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X Actualmente, además de los anteriores ya citados, se está depositando tierra para relleno posterior de los gaviones en la plataforma del LST2 y LST3, en superficie plana y no sobrepasando los 2 m. de altura. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X Los riegos son limitados, ya que como se ha comentado en pasados informes la escases de agua en la zona es considerable. No se observa acumulación de polvo en las plantas o alrededores de la obra, no obstante, se recomienda la aplicación de medidas ambientales que minimicen aún más el levantamiento de polvo y partículas en suspensión. Aplicación de riegos periódicos en el área de actuación durante los movimientos de tierra X Movimientos de tierra Actualmente, se esta acopiando tierra en las plataformas auxiliares del LST2 y LST3 para el relleno de la parte posterior de los gaviones. Los camiones que transporten materiales de excavación irán provistos de lona para evitar la generación de partículas de polvo. X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico.

X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL La calidad y visibilidad de la zona de obras son buenas. X X No se aprecian, actualmente no se realizan movimientos de tierra que puedan ocasionar el levantamiento de polvo, no obstante, debido a lo seca que esta la tierra se recomiendan riegos en las zonas de tránsito de la maquinaria, principalmente en el interior de las plataformas. Limpiezas periódicas Se aprecian en la zona de obras depósitos de polvo X En cada visita se inspecciona y observa que la Toda la maquinaria en obra cumple con el mantenimiento, revisión y puesta a punto que prescribe el fabricante y las normas que sean de aplicación. maquinaria no tenga fugas o expulse humo de la combustión del motor. Condiciones técnicas de vehículos Se ha comprobado que toda la maquinaria de obra está en posesión de la ITV en vigor y del CE. La velocidad de tránsito de maquinaria de obra no supera los 30 Km/h. Se ha comprobado que se han utilizado exclusivamente las rutas definidas en el EIA X X X Planificación de las actuaciones de obra Se reduce la altura de caída cuando se descarga el material, evitando la excesiva dispersión de partículas

En LST4 la ferralla y el taller. FECHA 21 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 subida de más altura de los gaviones y relleno de la parte posterior. Se continúa con la formación de la estructura metálica radial. LST4 encofrado del último cuarto de la estructura radial y nivelado acceso interior. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL SUELO RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO, COMPACTACIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS SUELOS CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO CONTROL DE ZONAS DE EXCLUSIÓN Y DE OBRAS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Estricta utilización de accesos existentes o previstos en el proyecto para la ejecución de las obras Accesos X Localización del emplazamiento en una zona parcialmente antropizada, helisuperficies La caseta de los trabajadores, se ubica sobre el helipuerto cercano al LST2 Se mantienen limpios y en buenas condiciones. La maquinaria se restringe al interior de los LST y del transporte de material de obra. Emplazamiento Usos X X Mantenimiento de accesos y usos existentes en áreas próximas MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria se deja parada en el mismo lugar de la obra, dentro de la plataforma de los LST. No se observan vertidos o fugas en las zonas de actuación ni en los accesos. En LST2 estan acopiados los adoquines y grava de uso en la planta de hormigón. Maquinaria X X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. Material de obra En LST3 acopio de material pétreo y llegada de nuevos adoquines

No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto los materiales susceptibles de contaminación al medio. a y Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Humectación periódica de las zonas de trabajo. X Los riegos son limitados, ya que como se ha comentado en pasados informes la escases de agua en la zona es considerable. No se observa acumulación de polvo en las plantas o alrededores de la obra, no obstante, se recomienda la aplicación de medidas ambientales que minimicen aún más el levantamiento de polvo y partículas en suspensión. X Actualmente, además de los anteriores ya citados, se está depositando tierra para relleno posterior de los gaviones en la plataforma del LST2 y LST3, en superficie plana y no sobrepasando los 2 m. de altura. Se utiliza la tierra vegetal en las plataformas auxiliares, separada para cuando se desmonte sea trasladada a la zona de repoblación. El resto de materiales es depositado en capas superiores compactadas para conformar las plataformas auxiliares. Y los bolos de mayor tamaño para los gaviones de los telescopios. Tras los gaviones se deposita material pétreo mas particulado y tierras procedentes de la excavación de las plataformas. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X X Se reutilizará el material excavado en la ejecución de terraplenes. Movimientos de tierra Se desarrollarán montículos de protección de suelo rugoso, los cuales absorben la onda y modifican su recorrido, minimizando el ruido. En estos momentos de la obra, y debido a la fisionomía de la zona de actuación, no se consideran necesarias. Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable bajo las plataformas auxiliares, las cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. X La tierra vegetal extraída se conservará para su posterior reutilización en las revegetaciones, no superándose montículos de más de 3m de altura X X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras.

Se ha llevado a cabo la caracterización y gestión legalmente exigida de los suelos contaminados (si hubiesen aparecido). - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha comprobado que las zonas de instalaciones auxiliares se restringen a las áreas definidas en el EIA Y DIA Están ubicadas en la superficie del helipuerto más próximo al LST2 Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable baja las plataformas auxiliares, las cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. X X Se ha extendido la tierra vegetal acopiada en las áreas definidas en el proyecto Se realiza el laboreo de todos los suelos que hayan resultado compactados por el trasiego de maquinaria y vehículos de transporte Se han desmontado y retirado todas las instalaciones implantadas, restaurando la zona ocupada, devolviéndola a su estado original, al finalizar las obras

Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. FECHA 21 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 subida de más altura de los gaviones y relleno de la parte posterior. Se continúa con la formación de la estructura metálica radial. LST4 encofrado del último cuarto de la estructura radial y nivelado acceso interior. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA ALTERACIÓN SOBRE LA GEA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A La tierra vegetal ha sido depositada bajo las plataformas auxiliares, para una vez se desmonten sea usada en la revegetación de la zona. Extracción y acopio de tierra vegetal y aporte de agua sobre los mismos para evitar dispersión de semillas. X El material pétreo de la obra procede todo de los movimientos de tierra que se han efectuado en la misma, no siendo necesario nuevos procedentes de otro lugar de fuera del ORM. Siempre que sea posible se reutilizarán los materiales de excavación en la propia obra X X Movimientos de tierras En caso de ser necesario préstamos de materiales, éstos procederán de canteras autorizadas. X No se espera el uso de materiales de fuera de la zona. Los desmontes y terraplenes tendrán pendientes tendidas y abancaladas, según proyecto MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico.

No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. FECHA 21 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 subida de más altura de los gaviones y relleno de la parte posterior. Se continúa con la formación de la estructura metálica radial. LST4 encofrado del último cuarto de la estructura radial y nivelado acceso interior. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL PAISAJE MODIFICACIÓN EN LA PERCEPCIÓN VISUAL DEL PAISAJE PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI Toda la obra se encuentra vallada y limitado su acceso al personal de la obra. Se mantienen como anteriormente, a excepción de su retirada en la zona del LST2 donde si se mantienen las piquetas originarias de delimitación con el corredor ecológico y los tablones de soporte de la pared de piedra de la plataforma definitiva del LST2. Integración paisajística a través de soterramiento de conexiones, vallado y reutilización de material de excavación en los rellenos de la obra. Integración paisajística X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se mantienen las balizas de color que delimitan el corredor ecológico, existen los soportes de madera que sirven de guía de la pared de piedra de la base del futuro telescopio. Estas están fuera del límite del corredor ecológico y en el mismo lugar que las establecidas según proyecto y establecidas desde el comienzo de la obra. En LST2 estan acopiados los adoquines y grava de uso en la planta de hormigón. En LST3 acopio de material pétreo y llegada de nuevos adoquines Instalación de vallado perimetral, especialmente en las áreas que lindan con la Red Natura 2000 Protección del entorno X X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. Material de obra En LST4 la ferralla y el taller.

Finalizadas las obras, se ha extendido la tierra vegetal acopiada en el perímetro de la zona establecida en el EIA Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) Humectación periódica de las zonas de trabajo. X Los riegos son limitados, ya que como se ha comentado en pasados informes la escases de agua en la zona es considerable. No se observa acumulación de polvo en las plantas o alrededores de la obra, no obstante, se recomienda la aplicación de medidas ambientales que minimicen aún más el levantamiento de polvo y partículas en suspensión. Actualmente, además de los anteriores ya citados, se está depositando tierra para relleno posterior de los gaviones en la plataforma del LST2 y LST3, en superficie plana y no sobrepasando los 2 m. de altura. X Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL

Revegetación de las superficies de helisuperficies que no sean ocupadas por los telescopios, ascendiendo esta superficie a 1.522,09 m² Restauración, en colaboración con el Patronato del Parque de la Caldera de Taburiente, de las superficies del ORM donde se localice el hábitat 4090 y mayor degradación presente, concretamente: Zona GTC (5.986 m²); Zona ING (2.595 m²) y Zona margen Conector (1.702 m²). FECHA 21 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 subida de más altura de los gaviones y relleno de la parte posterior. Se continúa con la formación de la estructura metálica radial. LST4 encofrado del último cuarto de la estructura radial y nivelado acceso interior. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL FLORA Y FAUNA ALTERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA FLORA DE LA ZONA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA HUIDA Y CAMBIOS EN LA FAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA MEDIDAS UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES SI Horarios Control del horario de ejecución de las obras, limitándolo al periodo diurno X Las obras, solo se realizan en horario diurno En pleno periodo de reproducción, no es realizan Control de obras en periodos de nidificación y cría de aves, limitando los desbroces en estas fechas labores fuera del área perimetrada y vallada. Fauna X Actuándose solo sobre las plataformas ya despejadas desde el comienzo de la obra. Recolección de semillas y traslado de vegetación desbrozada a vertedero autorizado Desbroce Desmantelamiento y limpieza de la zona de obras una vez éstas finalicen, restituyendo a su estado original todas las áreas y servicios afectados por las obras, incluyendo las plataformas auxiliares y de montaje. Revegetación con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado. La revegetación de las plataformas auxiliares asciende a 4.782 m². Restauración

Se evitará, en la medida de lo posible, la ejecución de obras correspondientes a la fase de desbroce de mayor impacto acústico y presión antrópica en el área durante épocas de crías y reproducción, al encontrarnos en zona ZEPA, La restauración se realizará con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS En LST2 estan acopiados los adoquines y grava de uso en la planta de hormigón. En LST3 acopio de material pétreo y llegada de nuevos adoquines En LST4 la ferralla y el taller. Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Humectación periódica de las zonas de trabajo. Los riegos son limitados, ya que como se ha comentado en pasados informes, la escases de agua en la zona es considerable. No se observa acumulación de polvo en las plantas o alrededores de la obra, no obstante, se recomienda la aplicación de medidas ambientales que minimicen aún más el levantamiento de polvo y partículas en suspensión. Material de obra X Actualmente, además de los anteriores ya citados, se está depositando tierra para relleno posterior de los gaviones en la plataforma del LST2 y LST3, en superficie plana y no sobrepasando los 2 m. de altura. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X Durante los desbroces, todas aquellas especies protegidas que se detecten serán extraídas para su posterior trasplante. Desbroce El resto de la vegetación, no protegida, se trasladará a vertedero autorizado. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI. Ya ha comenzado el periodo de nidificación, no se realizan labores fuera del área perimetrada y vallada. Actuándose solo sobre las plataformas ya despejadas desde el comienzo de la obra. En cada una de las visitas se realiza una inspección, y se tienen en cuenta el número de individuos y la variedad de especies. Ejecución de obras Fauna (avifauna) Las obras tendrán en cuenta los periodos de nidificación y cría de las aves. X X

Este Programa de Restauración Vegetal deberá ser validado por el Servicio de y se procederá a la colaboración con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en proyectos de seguimiento y control de avifauna en el ORM y su entorno. No han sido necesarias la utilización de pantallas acústicas, ya que los niveles de ruido se encuentran dentro de los establecido. Se plantea la opción de firmes drenantes (asfalto antirruido) en los accesos, así como pantallas acústicas mientras duren las obras. Accesos X Seguimiento de las revegetaciones durante el año siguiente a la finalización de las obras, al menos 3 visitas para la eliminación de posible flora exótica que pudiera estar presente en el área de las actuaciones o sus inmediaciones, en colaboración con las administraciones responsables. Restauración GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 1. El replanteo de las obras, en su caso, determinará las nuevas afecciones que se generen sobre las diferentes variables ambientales, debiendo el Promotor elaborar un informe en el que se detallen las mismas; nuevas superficies de vegetación y flora afectada, posible afección sobre elementos patrimoniales; nuevas afecciones sobre los hábitats de interés comunitario y espacios incluidos en la Red Natura, etc., debiendo modificarse o ampliarse, en su caso, las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias, y el Programa de Vigilancia Ambiental, así como el presupuesto para la ejecución de las medidas ambientales y . Este informe deberá ser remitido al Órgano Ambiental del Cabildo de La Palma. Protección vegetación 7. Con carácter previo al inicio de las obras deberá elaborarse un Programa de Restauración Vegetal que incluya: Memoria, Planos de distribución y Presupuesto, así como el Pliego de condiciones técnicas particulares, que detallen la trazabilidad de las especies y, entre otros aspectos relacionados con estas, desde la recolección de semillas hasta la plantación de todos los X Programa de Restauración Vegetal ejemplares, sustrato a emplear, riego y mantenimiento posterior.

Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, siendo preceptiva su aprobación para el inicio de las obras. 4. La medida compensatoria incluida en el EsIA de control de posibles especies exóticas, a través del Convenio específico con la Reserva de la Biosfera para colaborar en el control de la especie Senecio viscosus, será objeto de ampliación o firma de un nuevo Convenio en el cual se incluyan todas las zonas donde ha sido detectada esta especie exótica invasora, según informe de la Reserva de la Biosfera. Las actuaciones de erradicación de esta especie serán financiadas, como medida compensatoria, por el Promotor del Proyecto, y tendrán una duración de 3 años. En cada visita se realiza una inspección visual de posible presencia nuevos ejemplares en la zona. No se ha detectado. El convenio de la RB, pasan inspección continuamente por la zona. X 5. Como medida compensatoria, se establecerá un Convenio con SEO Birdlife u otra organización similar con experiencia acreditada en la materia, con el objeto seguimiento de impactos de la avifauna y quirópteros sobre el instrumental de mayor porte existentes en el ORM, así como sobre las actuaciones recogidas en el Proyecto. Este seguimiento cubrirá el ciclo anual de reproducción de las diferentes especies y se prolongará durante 2 años tras la finalización de las obras. Un ornitólogo ha realizado visitas periódicas a la zona de obra, constatando la ausencia de fauna vulnerable. Las visitas han finalizado el 28 de febrero. Actualmente, en cada una de las visitas de seguimiento se hace una inspección visual y auditiva de la zona, continuando con X Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. las mismas zonas anteriormente. y distancia que se hacía 6. Si por necesidades del cronograma de obras, los movimientos de tierra tuvieran que iniciarse sin que se hubiese culminado el estudio del ciclo completo de la avifauna, el con el que se firme el Convenio expuesto en el punto anterior realizará prospecciones ornitológicas previas a fin de determinar que no se producirán afecciones a especies presentes en esa área a transformar. Dicho equipo podrá establecer, en su caso, medidas adicionales respecto de la secuencia cronológica y la distribución espacial de las obras, con el objetivo de no mermar las garantías de protección sobre las especies de la avifauna presentes en la zona que pudiesen verse potencialmente afectadas. Además, el equipo redactor deberá recabar la colaboración de los técnicos del Área del Cabildo Insular de La Palma, como órgano gestor de los espacios Red Natura 2000, con el objetivo de contrastar los resultados de dichas prospecciones con la información y el conocimiento del que dispone dicho Corporación Insular. Fauna (avifauna) X

No se ha detectado. 3 . Se creará una “Comisión de Expertos” en la que estén presentes La comisión ha sido creada y está compuesta por: - Javier Herrera Llorente, Instituto de Astrofísica de Canarias - Félix Manuel Medina, Servicio de Medioambiente del Cabildo de La Palma - Ángel Palomares Martínez, Parque Nacional de la Caldera de Taburiente - Victoria González Rodríguez, Universidad de La Laguna representantes del Área de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, del Área Técnica del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente y de los Departamentos correspondientes de la Universidad de La Laguna, con el objetivo de coordinar todas las acciones de restauración paisajística y vegetal del proyecto. Asimismo, para garantizar una coordinación efectiva, esta Comisión contará, además, con la presencia del técnico/a que la empresa promotora designe para llevar a cabo el Seguimiento Ambiental de las obras del proyecto. Protección del medio X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha evitado la dispersión de efectos de la obra, impidiendo el paso de personas y/o maquinaria y delimitando los caminos de obra solo se admite el paso del personal autorizado a la obra, la cual se encuentra vallada. X Se ha descompactado toda la superficie que en la fase final de ejecución de Protección de la vegetación Protección de la fauna las obras haya resultado afectada por desbroce y despeje o por procesos de compactación del suelo, para llevar posteriormente los procesos de revegetación establecidos Se ha efectuado una batida de fauna con carácter previo al inicio de la obra X X Tanto al inicio como de forma periódica. En cada una de las visitas, se realiza una inspección de la zona Se realizan controles periódicos de la avifauna presente en la zona Se ha impedido el paso o intrusión de maquinaria y/o personas en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 Se ha impedido la ubicación de cualquier instalación y/o depósito de material o residuos de cualquier clase en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 Zona delimitada, y no ocupada en el límite del corredor ecológico. X X X Se ubican en la zona del helipuerto cercano al futuro LST2 Se ha instalado zona instalaciones auxiliares de obra según determina el EIA Se ha desinstalado las barreras de protección instaladas y se han gestionado de conformidad a los residuos que pudiera contener Se realizan batidas en cada visita en busca de la especie invasora Senecio viscosus y otras nuevas susceptibles de aparecer Control especies invasoras X

. Se aplicarán las siguientes medidas en materia de patrimonio cultural: FECHA 21 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 subida de más altura de los gaviones y relleno de la parte posterior. Se continúa con la formación de la estructura metálica radial. LST4 encofrado del último cuarto de la estructura radial y nivelado acceso interior. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA DESTRUCCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y ARQUEOLÓGICOS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Las visitas de la arqueóloga han finalizado. El amontonamiento de piedras ha sido protegido y salvado de la zona de la escollera y con un muro de contención que lo separa y protege de la zona de obra. Supervisión del cumplimiento de las medidas sobre el patrimonio histórico, según informe del Servicio de Patrimonio, así como con la presencia de arqueólogo durante la limpieza y desbroce. Patrimonio X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 2 . Teniendo en cuenta que en las proximidades de la actuación se localiza el área con valor patrimonial Los Llanos, se procederá a su vallado perimetral e instalación de cartel informativo para evitar que cualquier operario de la obra pueda afectar al mismo. X La obra se encuentra perimetrada. Protección Patrimonio 8

Tras la detección, se ha comunicado inmediatamente al área de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma I. Es absolutamente necesario, sobre todo durante la primera fase de los trabajos, que exista un arqueólogo a pie de obra controlando la posible aparición de restos arqueológicos que hayan pasado desapercibidos o estén enterrados, así como controlar las conjuntos arqueológico-etnográficos que están en las inmediaciones de los telescopios propuestos (frentes sur, este y oeste, esencialmente). Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. X X II. Previo al comienzo de las obras se debe llevar a cabo una prospección arqueológica superficial intensiva para localizar los posibles vestigios ocultos por la vegetación. Ésta debe ser desbrozada antes del comienzo de cualquier otro tipo de obras. No debe ser arrancada, sino cortada para evitar posibles destrozos en estratigrafías indígenas, si las hubiese. En este caso habría que hacer las oportunas catas estratigráficas, si bien la experiencia nos dice que en La Cumbre es difícil que se hayan conservados esta sedimentación debido a la agresividad de los agentes erosivos. Así mismo, se procederá a recoger los materiales arqueológicos superficiales (fragmentos de cerámica y piezas líticas) que serán depositados en el Museo Arqueológico Benahoarita. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. III. Previo al comienzo de las obras se debe contactar con esta Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico para mostrarles al arqueólogo a pie de obra, así como a encargados de las constructoras encargadas de llevar a cabo los trabajos, la ubicación de los yacimientos arqueológicos existentes en la zona. Los teléfonos de contacto son el 922-423100/6768, 619141566 y jorge.pais@cablapalma.es (Jorge Pais Pais, Inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma). X IV. De cualquier forma, si durante el transcurso de la actividad aparecieron restos arqueológicos de cualquier tipo (petroglifos, fragmentos de cerámica, piezas líticas, restos malacológicos, fragmentos óseos de animales o humanos, capas de cenizas, etc.) las obras deben suspenderse inmediatamente y avisar a la Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma para valorar el interés del hallazgo y las medidas protectoras a desarrollar. No se han detectado resto de alto valor arqueológico. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Durante la realización de las obras, ha sido detectado algún indicio de yacimiento arqueológico, paleontológico o etnográfico no inventariado En esta fase, no se han detectado ningún tipo de restos X

X FECHA 21 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 subida de más altura de los gaviones y relleno de la parte posterior. Se continúa con la formación de la estructura metálica radial. LST4 encofrado del último cuarto de la estructura radial y nivelado acceso interior. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL RESIDUOS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA GESTIÓN PREVISTA DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES UMBRALES CRÍTICOS VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Los residuos generados son depositados en cada uno de los contenedores específicos para tal y una vez completos trasladados por gestor autorizado. Residuos Gestión de residuos según el Plan de Gestión de Residuos X Los residuos del fresado del pavimento asfáltico actual y nuevo asfaltado viario, deberán ser barridos, cargados a camión y transportados a vertedero autorizado, de tal forma que no se generen residuos incontrolados, y nunca acumulados en portes mayores a 2m de altitud, evitando en todo momento mezclas con tierra vegetal del área. Viarios Batidas de limpieza Gestión de residuos Materiales Limpieza y adecentamiento continuo de las zonas ocupadas y anexas Cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y seguimiento en obra X X X Transporte de excedentes de materiales no reutilizables a vertedero autorizado, exceptuando la tierra vegetal, que se reutilizará en la propia obra. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos.

X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha informado al personal de la obra de la sistemática de recogida selectiva de residuos X En este caso, existe una zona de depósito de residuos próximo a la zona de trabajadores el helipuerto superior próximo al LST2. Se ha colocado una bandeja en el LST4 para los residuos metálicos. Se ha efectuado la recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la Lista Europea de Residuos X Se ha construido un punto limpio dentro del recinto de la obra que dispone de un cubeto de hormigón cubierto y los bidones o contenedores serán X estancos y estarán identificados con los pictogramas y códigos correspondientes. Se han designado zonas de acopio para los residuos de gran volumen como los residuos de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y hormigones) Los restos de los movimientos de tierra, pétreos, son usados en la misma obra. Se acopian en la plataforma auxiliar del LST3 X Los residuos producidos hasta el momento por la comida de los trabajadores son llevados directamente. Los residuos específicos son trasladados por gestor autorizado. Se ha diseñado un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que incluya medios materiales y humanos para su ejecución X X Se han concretado en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición las medidas indicadas en el EIA Se ha comprobado que en la gestión de residuos peligrosos generados se han cumplido todos los requisitos legalmente exigibles En caso de ser reciclados los escombros, se han observado los procesos de Solo se utilizan los materiales pétreos para las plataformas, cada uno diferenciado según su aprovechamiento y según se describe en la DIA demolición selectiva contaminantes y separación de materiales no reutilizables o

Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). FECHA 21 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 subida de más altura de los gaviones y relleno de la parte posterior. Se continúa con la formación de la estructura metálica radial. LST4 encofrado del último cuarto de la estructura radial y nivelado acceso interior. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL HIDROLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN Y DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A En cada visita se realiza una inspección visual de la zona y de los accesos para detectar posibles fugas. No se han detectado. Prohibición de verter aceites y combustibles sobre el suelo, siendo de aplicación de la normativa pertinente X Aguas Los cambios de aceite de la maquinaria se realizarán en centros de gestión autorizados, siempre que fuera posible, fuera de la ZEC. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria actualmente se deja aparcada dentro de la misma zona de obra. No se observa fugas o derrames visibles sobre el terreno. Maquinaria X En LST2 estan acopiados los adoquines y grava de uso en la planta de hormigón. En LST3 acopio de material pétreo y llegada de nuevos adoquines En LST4 la ferralla y el taller. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y susceptibles de contaminación al medio. Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X Material de obra

No se observan vertidos accidentales. Los riegos son limitados, ya que como se ha comentado en pasados informes la escases de agua en la zona es considerable. No se observa acumulación de polvo en las plantas o alrededores de la obra, no obstante, se recomienda la aplicación de medidas ambientales que minimicen aún más el levantamiento de polvo y partículas en suspensión. Actualmente, además de los anteriores ya citados, se está depositando tierra para relleno posterior de los gaviones en la plataforma del LST2 y LST3, en superficie plana y no sobrepasando los 2 m. de altura. Humectación periódica de las zonas de trabajo. X Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X El agua que se usa para el lavado de la hormigonera y camiones es depositada en la balsa de lavado Las aguas residuales que se generen en la obra serán recogidas y trasladadas a depuradora o sistema de tratamiento específico. Aguas residuales de la obra X provisional, la cual debido a las condiciones climáticas se evapora entre uno y otro lavado, por lo que no tiene que ser trasladado fuera de la zona. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Cuando se realizan dentro se coloca una cubeta que impida los vertidos al suelo. Se ha procedido la creación de una balsa de lavado impermeable del hormigón, justo bajo la hormigonera para así lavar la hormigonera y los camiones y prevenir cualquier problema de fuga en la hormigonera. Las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra se realizan fuera de la zona de actuación. X No/ sí se ha detectado la presencia de vertidos en la zona de inspección. X

Desbroce FECHA 21 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 subida de más altura de los gaviones y relleno de la parte ACTUACIONES REALIZADAS posterior. Se continúa con la formación de la estructura metálica radial. LST4 encofrado del último cuarto de la estructura radial y nivelado acceso interior. FACTOR AMBIENTAL USOS AFECCIONES SOBRE LAS CAMBIO EN EL USO DEL SUELO DE SU ESTADO ACTUAL QUE SE ACTÚA FORMACIÓN PERSONAL MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Supervisión Seguimiento de las obras por biólogo y arqueólogo X La arqueóloga ya ha terminado su inspección el 2.3.23 En cada una de las visitas, se informa a los trabajadores de la importancia y sensibilización ambiental. La propia contrata es la encargada de la formación. Sensibilización ambiental Materiales Formación ambiental del personal de obra X X Control de las materias primas en relación a su procedencia y certificado de homologación MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se procederá a la formación del personal de obra, informándole de los valores ambientales a proteger, así como de las medidas aplicables para no generar más impactos de los estrictamente necesarios. Personal X X La propia contrata es la encargada de la formación. Actualmente, el ruido se limita al uso de la maquinaria pesada, donde se cumple con el plan de seguridad previsto en la obra y los valores de los parámetros se encuentran dentro de lo normal. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI.

X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se verifica el buen estado de la caseta de obra dentro de su lugar delimitado y fuera de zona de Red Natura 2000

Material de obra FECHA 28 de julio de 2023 ACTUACIONES REALIZADAS LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 finalizados todos los niveles de altura de los gaviones y relleno de tierras en la parte posterior. Encofrado de los primeros tramos de la estructura radial. LST4 estructura radial totalmente hormigonado y relleno el interior. Nivelado del acceso interior del telescopio. Colocación hormigón de limpieza para soporte de los gaviones. Hormigonado de la losa de descanso de la torre del telescopio. FACTOR AMBIENTAL ATMÓSFERA AFECCIONES SOBRE AFECCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE LAS QUE SE ACTÚA GENERACIÓN DE RUIDO Y POLVO EN SUSPENCIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN SI NO N/A VARIABLES MEDIDAS Riegos limitados, pero continúa sin apreciarse polvo o partículas en suspensión sobre las plantas o Aplicación de riegos periódicos para reducir la generación de partículas de polvo alrededores. A pesar, de no observarse deposición se continúa recomendando la aplicación de medidas ambientales que reduzcan aún más el levantamiento de polvo los días ventosos. Material particulado X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Realización de medidas periódicas de ruidos, vibraciones y partículas en suspensión durante las obras. En caso de superarse los límites de ruido se instalarán pantallas acústicas. Se realizan semanalmente. Los datos están dentro de los parámetros establecidos. X Mantenidos en buen estado y sin restos de derrames o basuras los accesos iniciales. En los accesos principales a cada uno de los telescopios se ha colocado garbancillo para evitar el levantamiento de polvo y facilitar la limpieza en caso de algún derrame accidental. El uso de la maquinaria se limita al interior de la parcela de la futura ubicación de los LST. En LST2 estan acopiados los adoquines, grava de uso en la planta de hormigón, tierras procedentes del desmonte de la plataforma auxiliar del LST1 y comienzo del traslado del taller de ferralla para su nueva ubicación. Accesos Mantenimiento de los accesos existentes, que se mantendrán limpios y sin obstáculos. X X X Control del tráfico pesado durante los movimientos de tierra. Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras.

X En LST3 acopio de material pétreo y de nuevos adoquines. En LST4 la ferralla y el taller. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y sean susceptibles de contaminación del medio. Riegos limitados, pero continúa sin apreciarse polvo o Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) Humectación periódica de las zonas de trabajo. X X partículas en suspensión sobre las plantas o alrededores. A pesar, de no observarse deposición se continúa recomendando la aplicación de medidas ambientales que reduzcan aún más el levantamiento de polvo los días ventosos. Actualmente, con el desmonte de la plataforma del LST1 el material pétreo resultante es utilizado para relleno y terraplenado de los actuales LSTs. En el LST4 se ha colocado dentro de la estructura radial del soporte del telescopio y en el nivelado del acceso exterior. En LST2 y LST3 acopiado en tongadas sobre superficie plana y con altura inferior a 2. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X Riegos limitados, pero continúa sin apreciarse polvo o partículas en suspensión sobre las plantas o Aplicación de riegos periódicos en el área de actuación durante los movimientos de tierra alrededores. A pesar, de no observarse deposición se continúa recomendando la aplicación de medidas ambientales que reduzcan aún más el levantamiento de polvo los días ventosos. X Movimientos de tierra Actualmente, se esta acopiando material pétreo del desmonte del LST1 en las plataformas auxiliares del LST2 y LST3 para su posterior utilización en estas mismas plataformas. Los camiones que transporten materiales de excavación irán provistos de lona para evitar la generación de partículas de polvo. X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos.

X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL La calidad y visibilidad de la zona de obras son buenas. X X No se aprecian, no obstante, debido a lo seca que esta la tierra se recomiendan riegos en las zonas de tránsito de la maquinaria, principalmente en el interior de las plataformas. Limpiezas periódicas Se aprecian en la zona de obras depósitos de polvo X En cada visita se inspecciona y observa que la Toda la maquinaria en obra cumple con el mantenimiento, revisión y puesta a punto que prescribe el fabricante y las normas que sean de aplicación. maquinaria no tenga fugas o expulse humo de la combustión del motor. Condiciones técnicas de vehículos Se ha comprobado que toda la maquinaria de obra está en posesión de la ITV en vigor y del CE. La velocidad de tránsito de maquinaria de obra no supera los 30 Km/h. Se ha comprobado que se han utilizado exclusivamente las rutas definidas en el EIA X X X Planificación de las actuaciones de obra Se reduce la altura de caída cuando se descarga el material, evitando la excesiva dispersión de partículas

En LST4 la ferralla y el taller. FECHA 28 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 finalizados todos los niveles de altura de los gaviones y relleno de tierras en la parte posterior. Encofrado de los primeros tramos de la estructura radial. LST4 estructura radial totalmente hormigonado y relleno el interior. Nivelado del acceso interior del telescopio. Colocación hormigón de limpieza para soporte de los gaviones. Hormigonado de la losa de descanso de la torre del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL SUELO RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO, COMPACTACIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS SUELOS CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO CONTROL DE ZONAS DE EXCLUSIÓN Y DE OBRAS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Estricta utilización de accesos existentes o previstos en el proyecto para la ejecución de las obras Son los mismos que se han definido desde el principio de la obra. Accesos X Localización del emplazamiento en una zona parcialmente antropizada, helisuperficies La caseta de los trabajadores, se ubica sobre el helipuerto cercano al LST2 Se mantienen limpios y en buenas condiciones. La maquinaria se restringe al interior de los LST y del transporte de material de obra. Emplazamiento Usos X X Mantenimiento de accesos y usos existentes en áreas próximas MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria se deja parada en el mismo lugar de la obra, dentro de la plataforma de los LST. No se observan vertidos o fugas en las zonas de actuación ni en los accesos. En LST2 estan acopiados los adoquines, grava de uso en la planta de hormigón, tierras procedentes del desmonte de la plataforma auxiliar del LST1 y comienzo del traslado del taller de ferralla para su nueva ubicación. Maquinaria X X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. Material de obra En LST3 acopio de material pétreo y de nuevos adoquines.

No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y sean susceptibles de contaminación del medio. Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Humectación periódica de las zonas de trabajo. X Riegos limitados, pero continúa sin apreciarse polvo o partículas en suspensión sobre las plantas o alrededores. A pesar, de no observarse deposición se continúa recomendando la aplicación de medidas ambientales que reduzcan aún más el levantamiento de polvo los días ventosos. X Actualmente, con el desmonte de la plataforma del LST1 el material pétreo resultante es utilizado para relleno y terraplenado de los actuales LSTs. En el LST4 se ha colocado dentro de la estructura radial del soporte del telescopio y en el nivelado del acceso exterior. En LST2 y LST3 acopiado en tongadas sobre superficie plana y con altura inferior a 2. Con el desmonte de la plataforma auxiliar del LST1, el material pétreo es utilizado para la formación de la escollera de separación del LST1 y el desmonte que se realiza actualmente. El resto de tierra y material es usado para relleno, actualmente relleno del sistema radial del LST4 y nivelado plataforma acceso interior del LST4. El resto esta depositado para su posterior uso en las plataformas auxiliares del LST2 y LST3 Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X X Se reutilizará el material excavado en la ejecución de terraplenes. Movimientos de tierra Se desarrollarán montículos de protección de suelo rugoso, los cuales absorben la onda y modifican su recorrido, minimizando el ruido. En estos momentos de la obra, y debido a la fisionomía de la zona de actuación, no se consideran necesarias. Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable bajo las plataformas auxiliares, las cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. X La tierra vegetal extraída se conservará para su posterior reutilización en las revegetaciones, no superándose montículos de más de 3m de altura X X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras.

Se ha llevado a cabo la caracterización y gestión legalmente exigida de los suelos contaminados (si hubiesen aparecido). - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha comprobado que las zonas de instalaciones auxiliares se restringen a las áreas definidas en el EIA Y DIA Están ubicadas en la superficie del helipuerto más próximo al LST2 X X Es conservada, de forma diferenciada, en una capa de grosor considerable baja las plataformas auxiliares, las cuales una vez termine el proceso serán desmontadas y la tierra vegetal retirada para el uso en la reestructuración vegetal establecida en EIA. Se ha extendido la tierra vegetal acopiada en las áreas definidas en el proyecto Se realiza el laboreo de todos los suelos que hayan resultado compactados por el trasiego de maquinaria y vehículos de transporte Se han desmontado y retirado todas las instalaciones implantadas, restaurando la zona ocupada, devolviéndola a su estado original, al finalizar las obras

X FECHA 28 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 finalizados todos los niveles de altura de los gaviones y relleno de tierras en la parte posterior. Encofrado de los primeros tramos de la estructura radial. LST4 estructura radial totalmente hormigonado y relleno el interior. Nivelado del acceso interior del telescopio. Colocación hormigón de limpieza para soporte de los gaviones. Hormigonado de la losa de descanso de la torre del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA ALTERACIÓN SOBRE LA GEA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A La tierra vegetal ha sido depositada bajo las plataformas auxiliares, para una vez se desmonten sea usada en la revegetación de la zona. Extracción y acopio de tierra vegetal y aporte de agua sobre los mismos para evitar dispersión de semillas. X El material pétreo de la obra procede todo de los movimientos de tierra que se han efectuado en la misma, no siendo necesario nuevos procedentes de otro lugar de fuera del ORM. Siempre que sea posible se reutilizarán los materiales de excavación en la propia obra X X Movimientos de tierras En caso de ser necesario préstamos de materiales, éstos procederán de canteras autorizadas. X No se espera el uso de materiales de fuera de la zona. Los desmontes y terraplenes tendrán pendientes tendidas y abancaladas, según proyecto MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos.

X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios.

Material de obra FECHA 28 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 finalizados todos los niveles de altura de los gaviones y relleno de tierras en la parte posterior. Encofrado de los primeros tramos de la estructura radial. LST4 estructura radial totalmente hormigonado y relleno el interior. Nivelado del acceso interior del telescopio. Colocación hormigón de limpieza para soporte de los gaviones. Hormigonado de la losa de descanso de la torre del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL PAISAJE MODIFICACIÓN EN LA PERCEPCIÓN VISUAL DEL PAISAJE PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI Toda la obra se encuentra vallada y limitado su acceso al personal de la obra. Se mantienen como anteriormente, a excepción de su retirada en la zona del LST2 donde si se mantienen las piquetas originarias de delimitación con el corredor ecológico y los tablones de soporte de la pared de piedra de la plataforma definitiva del LST2. Integración paisajística a través de soterramiento de conexiones, vallado y reutilización de material de excavación en los rellenos de la obra. Integración paisajística X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se mantienen las balizas de color que delimitan el corredor ecológico, existen los soportes de madera que sirven de guía de la pared de piedra de la base del futuro telescopio. Estas están fuera del límite del corredor ecológico y en el mismo lugar que las establecidas según proyecto y establecidas desde el comienzo de la obra. En LST2 estan acopiados los adoquines, grava de uso en la planta de hormigón, tierras procedentes del desmonte de la plataforma auxiliar del LST1 y comienzo del traslado del taller de ferralla para su nueva ubicación. Instalación de vallado perimetral, especialmente en las áreas que lindan con la Red Natura 2000 Protección del entorno X X Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras.

Finalizadas las obras, se ha extendido la tierra vegetal acopiada en el perímetro de la zona establecida en el EIA En LST3 acopio de material pétreo y de nuevos adoquines. En LST4 la ferralla y el taller. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y sean susceptibles de contaminación del medio. Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) Humectación periódica de las zonas de trabajo. X Riegos limitados, pero continúa sin apreciarse polvo o partículas en suspensión sobre las plantas o alrededores. A pesar, de no observarse X deposición se continúa recomendando la aplicación de medidas ambientales que reduzcan aún más el levantamiento de polvo los días ventosos. Actualmente, con el desmonte de la plataforma del LST1 el material pétreo resultante es utilizado para relleno y terraplenado de los actuales LSTs. En el LST4 se ha colocado dentro de la estructura radial del soporte del telescopio y en el nivelado del acceso exterior. En LST2 y LST3 acopiado en tongadas sobre superficie plana y con altura inferior a 2. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL

Revegetación de las superficies de helisuperficies que no sean ocupadas por los telescopios, ascendiendo esta superficie a 1.522,09 m² Restauración, en colaboración con el Patronato del Parque de la Caldera de Taburiente, de las superficies del ORM donde se localice el hábitat 4090 y mayor degradación presente, concretamente: Zona GTC (5.986 m²); Zona ING (2.595 m²) y Zona margen Conector (1.702 m²). FECHA 28 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 finalizados todos los niveles de altura de los gaviones y relleno de tierras en la parte posterior. Encofrado de los primeros tramos de la estructura radial. LST4 estructura radial totalmente hormigonado y relleno el interior. Nivelado del acceso interior del telescopio. Colocación hormigón de limpieza para soporte de los gaviones. Hormigonado de la losa de descanso de la torre del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL FLORA Y FAUNA ALTERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA FLORA DE LA ZONA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA HUIDA Y CAMBIOS EN LA FAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN NO N/A MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA MEDIDAS UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES SI Horarios Control del horario de ejecución de las obras, limitándolo al periodo diurno X Las obras, solo se realizan en horario diurno Las obras se realizan sobre las plataformas definidas en un principio, actualmente se aprecian aves en las inmediaciones, las mismas que durante los estudios previos realizados por el ornitólogo. Control de obras en periodos de nidificación y cría de aves, limitando los desbroces en estas fechas Fauna X Recolección de semillas y traslado de vegetación desbrozada a vertedero autorizado Desbroce Desmantelamiento y limpieza de la zona de obras una vez éstas finalicen, restituyendo a su estado original todas las áreas y servicios afectados por las obras, incluyendo las plataformas auxiliares y de montaje. Revegetación con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado. La revegetación de las plataformas auxiliares asciende a 4.782 m². Restauración

X La restauración se realizará con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de vivero autorizado MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS En LST2 estan acopiados los adoquines, grava de uso en la planta de hormigón, tierras procedentes del desmonte de la plataforma auxiliar del LST1 y comienzo del traslado del taller de ferralla para su nueva ubicación. En LST3 acopio de material pétreo y de nuevos adoquines. En LST4 la ferralla y el taller. Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. X X No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y sean susceptibles de contaminación del medio. Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Humectación periódica de las zonas de trabajo. Material de obra Riegos limitados, pero continúa sin apreciarse polvo o partículas en suspensión sobre las plantas o alrededores. A pesar, de no observarse deposición se continúa recomendando la aplicación de medidas ambientales que reduzcan aún más el levantamiento de polvo los días ventosos. X Actualmente, con el desmonte de la plataforma del LST1 el material pétreo resultante es utilizado para relleno y terraplenado de los actuales LSTs. En el LST4 se ha colocado dentro de la estructura radial del soporte del telescopio y en el nivelado del acceso exterior. En LST2 y LST3 acopiado en tongadas sobre superficie plana y con altura inferior a 2. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X Durante los desbroces, todas aquellas especies protegidas que se detecten serán extraídas para su posterior trasplante. Desbroce El resto de la vegetación, no protegida, se trasladará a vertedero autorizado. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI. Ya ha comenzado el periodo de nidificación, no se realizan labores fuera del área perimetrada y vallada. Ejecución de obras Las obras tendrán en cuenta los periodos de nidificación y cría de las aves.

Programa de Restauración Vegetal Actuándose solo sobre las plataformas ya despejadas desde el comienzo de la obra. Se evitará, en la medida de lo posible, la ejecución de obras correspondientes a la fase de desbroce de mayor impacto acústico y presión antrópica en el área durante épocas de crías y reproducción, al encontrarnos en zona ZEPA, y se procederá a la colaboración con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en proyectos de seguimiento y control de avifauna en el ORM y su entorno. En cada una de las visitas se realiza una inspección, y se tienen en cuenta el número de individuos y la variedad de especies. Fauna (avifauna) X No han sido necesarias la utilización de pantallas acústicas, ya que los niveles de ruido se encuentran dentro de los establecido. Se plantea la opción de firmes drenantes (asfalto antirruido) en los accesos, así como pantallas acústicas mientras duren las obras. Accesos X Seguimiento de las revegetaciones durante el año siguiente a la finalización de las obras, al menos 3 visitas para la eliminación de posible flora exótica que pudiera estar presente en el área de las actuaciones o sus inmediaciones, en colaboración con las administraciones responsables. Restauración GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 1 . El replanteo de las obras, en su caso, determinará las nuevas afecciones que se generen sobre las diferentes variables ambientales, debiendo el Promotor elaborar un informe en el que se detallen las mismas; nuevas superficies de vegetación y flora afectada, posible afección sobre elementos patrimoniales; nuevas afecciones sobre los hábitats de interés comunitario y espacios incluidos en la Red Natura, etc., debiendo modificarse o ampliarse, en su caso, las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias, y el Programa de Vigilancia Ambiental, así como el presupuesto para la ejecución de las medidas ambientales y . Este informe deberá ser remitido al Órgano Ambiental del Cabildo de La Palma. Protección vegetación 7 . Con carácter previo al inicio de las obras deberá elaborarse un Programa de Restauración Vegetal que incluya: Memoria, Planos de distribución y Presupuesto, así como el Pliego de condiciones técnicas particulares, que X

X detallen la trazabilidad de las especies y, entre otros aspectos relacionados con estas, desde la recolección de semillas hasta la plantación de todos los ejemplares, sustrato a emplear, riego y mantenimiento posterior. Este Programa de Restauración Vegetal deberá ser validado por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, siendo preceptiva su aprobación para el inicio de las obras. 4 . La medida compensatoria incluida en el EsIA de control de posibles especies exóticas, a través del Convenio específico con la Reserva de la Biosfera para colaborar en el control de la especie Senecio viscosus, será objeto de ampliación o firma de un nuevo Convenio en el cual se incluyan todas las zonas donde ha sido detectada esta especie exótica invasora, según informe de la Reserva de la Biosfera. Las actuaciones de erradicación de esta especie serán financiadas, como medida compensatoria, por el Promotor del Proyecto, y tendrán una duración de 3 años. En cada visita se realiza una inspección visual de posible presencia nuevos ejemplares en la zona. No se ha detectado. El convenio de la RB, pasan inspección continuamente por la zona. X 5 . Como medida compensatoria, se establecerá un Convenio con SEO Birdlife u otra organización similar con experiencia acreditada en la materia, con el objeto seguimiento de impactos de la avifauna y quirópteros sobre el instrumental de mayor porte existentes en el ORM, así como sobre las actuaciones recogidas en el Proyecto. Este seguimiento cubrirá el ciclo anual de reproducción de las diferentes especies y se prolongará durante 2 años tras la finalización de las obras. Un ornitólogo ha realizado visitas periódicas a la zona de obra, constatando la ausencia de fauna vulnerable. Las visitas han finalizado el 28 de febrero. Actualmente, en cada una de las visitas de seguimiento se hace una inspección visual y auditiva de la zona, continuando con X Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. las mismas zonas anteriormente. y distancia que se hacía 6 . Si por necesidades del cronograma de obras, los movimientos de tierra Fauna (avifauna) tuvieran que iniciarse sin que se hubiese culminado el estudio del ciclo completo de la avifauna, el con el que se firme el Convenio expuesto en el punto anterior realizará prospecciones ornitológicas previas a fin de determinar que no se producirán afecciones a especies presentes en esa área a transformar. Dicho equipo podrá establecer, en su caso, medidas adicionales respecto de la secuencia cronológica y la distribución espacial de las obras, con el objetivo de no mermar las garantías de protección sobre las especies de la avifauna presentes en la zona que pudiesen verse potencialmente afectadas. Además, el equipo redactor deberá recabar la colaboración de los técnicos del Área del Cabildo Insular de La Palma, como órgano gestor de los espacios Red Natura 2000, con el objetivo de contrastar los resultados de dichas prospecciones con la información y el conocimiento del que dispone dicho Corporación Insular.

No se ha detectado. Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de las obras. 3 . Se creará una “Comisión de Expertos” en la que estén presentes La comisión ha sido creada y está compuesta por: - Javier Herrera Llorente, Instituto de Astrofísica de Canarias - Félix Manuel Medina, Servicio de Medioambiente del Cabildo de La Palma - Ángel Palomares Martínez, Parque Nacional de la Caldera de Taburiente - Victoria González Rodríguez, Universidad de La Laguna representantes del Área de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, del Área Técnica del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente y de los Departamentos correspondientes de la Universidad de La Laguna, con el objetivo de coordinar todas las acciones de restauración paisajística y vegetal del proyecto. Asimismo, para garantizar una coordinación efectiva, esta Comisión contará, además, con la presencia del técnico/a que la empresa promotora designe para llevar a cabo el Seguimiento Ambiental de las obras del proyecto. Protección del medio X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha evitado la dispersión de efectos de la obra, impidiendo el paso de personas y/o maquinaria y delimitando los caminos de obra solo se admite el paso del personal autorizado a la obra, la cual se encuentra vallada. X Se ha descompactado toda la superficie que en la fase final de ejecución de Protección de la vegetación Protección de la fauna las obras haya resultado afectada por desbroce y despeje o por procesos de compactación del suelo, para llevar posteriormente los procesos de revegetación establecidos Se ha efectuado una batida de fauna con carácter previo al inicio de la obra X X Tanto al inicio como de forma periódica. En cada una de las visitas, se realiza una inspección de la zona Se realizan controles periódicos de la avifauna presente en la zona Se ha impedido el paso o intrusión de maquinaria y/o personas en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 Se ha impedido la ubicación de cualquier instalación y/o depósito de material o residuos de cualquier clase en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 Zona delimitada, y no ocupada en el límite del corredor ecológico. X X X Se ubican en la zona del helipuerto cercano al futuro LST2 Se ha instalado zona instalaciones auxiliares de obra según determina el EIA Se ha desinstalado las barreras de protección instaladas y se han gestionado de conformidad a los residuos que pudiera contener Se realizan batidas en cada visita en busca de la especie invasora Senecio viscosus y otras nuevas susceptibles de aparecer Control especies invasoras X

La obra se encuentra perimetrada. FECHA 28 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 finalizados todos los niveles de altura de los gaviones y relleno de tierras en la parte posterior. Encofrado de los primeros tramos de la estructura radial. LST4 estructura radial totalmente hormigonado y relleno el interior. Nivelado del acceso interior del telescopio. Colocación hormigón de limpieza para soporte de los gaviones. Hormigonado de la losa de descanso de la torre del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA DESTRUCCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y ARQUEOLÓGICOS MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Las visitas de la arqueóloga han finalizado. El amontonamiento de piedras ha sido protegido y salvado de la zona de la escollera y con un muro de contención que lo separa y protege de la zona de obra. Supervisión del cumplimiento de las medidas sobre el patrimonio histórico, según informe del Servicio de Patrimonio, así como con la presencia de arqueólogo durante la limpieza y desbroce. Patrimonio X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA 2 . Teniendo en cuenta que en las proximidades de la actuación se localiza el área con valor patrimonial Los Llanos, se procederá a su vallado perimetral e instalación de cartel informativo para evitar que cualquier operario de la obra pueda afectar al mismo. Protección Patrimonio X

Tras la detección, se ha comunicado inmediatamente al área de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 8 . Se aplicarán las siguientes medidas en materia de patrimonio cultural: I. Es absolutamente necesario, sobre todo durante la primera fase de los trabajos, que exista un arqueólogo a pie de obra controlando la posible aparición de restos arqueológicos que hayan pasado desapercibidos o estén enterrados, así como controlar las conjuntos arqueológico-etnográficos que están en las inmediaciones de los telescopios propuestos (frentes sur, este y oeste, esencialmente). Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. X X II. Previo al comienzo de las obras se debe llevar a cabo una prospección arqueológica superficial intensiva para localizar los posibles vestigios ocultos por la vegetación. Ésta debe ser desbrozada antes del comienzo de cualquier otro tipo de obras. No debe ser arrancada, sino cortada para evitar posibles destrozos en estratigrafías indígenas, si las hubiese. En este caso habría que hacer las oportunas catas estratigráficas, si bien la experiencia nos dice que en La Cumbre es difícil que se hayan conservados esta sedimentación debido a la agresividad de los agentes erosivos. Así mismo, se procederá a recoger los materiales arqueológicos superficiales (fragmentos de cerámica y piezas líticas) que serán depositados en el Museo Arqueológico Benahoarita. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. III. Previo al comienzo de las obras se debe contactar con esta Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico para mostrarles al arqueólogo a pie de obra, así como a encargados de las constructoras encargadas de llevar a cabo los trabajos, la ubicación de los yacimientos arqueológicos existentes en la zona. Los teléfonos de contacto son el 922-423100/6768, 619141566 y jorge.pais@cablapalma.es (Jorge Pais Pais, Inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma). X IV. De cualquier forma, si durante el transcurso de la actividad aparecieron restos arqueológicos de cualquier tipo (petroglifos, fragmentos de cerámica, piezas líticas, restos malacológicos, fragmentos óseos de animales o humanos, capas de cenizas, etc.) las obras deben suspenderse inmediatamente y avisar a la Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma para valorar el interés del hallazgo y las medidas protectoras a desarrollar. No se han detectado resto de alto valor arqueológico. Las visitas de la arqueóloga han finalizado en 2 de marzo, cuando a su vez ya se han realizado todos los movimientos de tierra. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Durante la realización de las obras, ha sido detectado algún indicio de yacimiento arqueológico, paleontológico o etnográfico no inventariado En esta fase, no se han detectado ningún tipo de restos X

X FECHA 28 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 finalizados todos los niveles de altura de los gaviones y relleno de tierras en la parte posterior. Encofrado de los primeros tramos de la estructura radial. LST4 estructura radial totalmente hormigonado y relleno el interior. Nivelado del acceso interior del telescopio. Colocación hormigón de limpieza para soporte de los gaviones. Hormigonado de la losa de descanso de la torre del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL RESIDUOS AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA GESTIÓN PREVISTA DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES UMBRALES CRÍTICOS VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Los residuos generados son depositados en cada uno de los contenedores específicos para tal y una vez completos trasladados por gestor autorizado. Residuos Gestión de residuos según el Plan de Gestión de Residuos X Los residuos del fresado del pavimento asfáltico actual y nuevo asfaltado viario, deberán ser barridos, cargados a camión y transportados a vertedero autorizado, de tal forma que no se generen residuos incontrolados, y nunca acumulados en portes mayores a 2m de altitud, evitando en todo momento mezclas con tierra vegetal del área. Viarios Batidas de limpieza Gestión de residuos Materiales Limpieza y adecentamiento continuo de las zonas ocupadas y anexas Cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y seguimiento en obra X X X Transporte de excedentes de materiales no reutilizables a vertedero autorizado, exceptuando la tierra vegetal, que se reutilizará en la propia obra. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos.

X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. X NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha informado al personal de la obra de la sistemática de recogida selectiva de residuos X En este caso, existe una zona de depósito de residuos próximo a la zona de trabajadores el helipuerto superior próximo al LST2. Se ha cambiado el impermeabilizante de la balsa de lavado, procediendo a su retirada con los restos de hormigón los cuales han sido trasladados de forma diferenciada a vertedero autorizado. Se ha efectuado la recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la Lista Europea de Residuos X Se ha construido un punto limpio dentro del recinto de la obra que dispone de un cubeto de hormigón cubierto y los bidones o contenedores serán Uno de los materiales que se esta depositando, son los bidones de la imprimación de bituminoso al agua para su posterior retirada a vertedero. X estancos y estarán identificados con los pictogramas y códigos correspondientes. Los restos de los movimientos de tierra, pétreos, son usados en la misma obra. Se acopian en la plataforma auxiliar del LST3 y LST2 para su posterior uso en la misma plataforma. Se han designado zonas de acopio para los residuos de gran volumen como los residuos de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y hormigones) X Los residuos producidos por la comida de los trabajadores son llevados directamente. Los residuos específicos son trasladados por gestor autorizado siguiendo las indicaciones establecidas en el Plan de Gestión de Residuos. Se ha diseñado un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que incluya medios materiales y humanos para su ejecución X X Se han concretado en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición las medidas indicadas en el EIA Se ha comprobado que en la gestión de residuos peligrosos generados se han cumplido todos los requisitos legalmente exigibles En caso de ser reciclados los escombros, se han observado los procesos de Solo se utilizan los materiales pétreos para las plataformas, cada uno diferenciado según su aprovechamiento y según se describe en la DIA demolición selectiva contaminantes y separación de materiales no reutilizables o

X FECHA 28 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 finalizados todos los niveles de altura de los gaviones y relleno de tierras en la parte posterior. Encofrado de los primeros tramos de la estructura radial. LST4 estructura radial totalmente hormigonado y relleno el interior. Nivelado del acceso interior del telescopio. Colocación hormigón de limpieza para soporte de los gaviones. Hormigonado de la losa de descanso de la torre del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL HIDROLOGÍA AFECCIONES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN Y DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A En cada visita se realiza una inspección visual de la zona y de los accesos para detectar posibles fugas. No se han detectado. Prohibición de verter aceites y combustibles sobre el suelo, siendo de aplicación de la normativa pertinente X Durante la visita se estaba realizando el cambio de una manguera de refrigeración por un taller móvil autorizado. Utilizando la bandeja inferior, para evitar vertidos accidentales. No se observan derrames o vertidos en la zona una vez realizado en cambio. Aguas Los cambios de aceite de la maquinaria se realizarán en centros de gestión autorizados, siempre que fuera posible, fuera de la ZEC. X MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. La maquinaria actualmente se deja aparcada dentro de la misma zona de obra. No se observa fugas o derrames visibles sobre el terreno. Maquinaria X En LST2 estan acopiados los adoquines, grava de uso en la planta de hormigón, tierras procedentes del desmonte de la plataforma auxiliar del LST1 y comienzo del traslado del taller de ferralla para su nueva ubicación. Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas invasoras. Material de obra

NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL En LST3 acopio de material pétreo y de nuevos adoquines. En LST4 la ferralla y el taller. No se observa restos de plantas o animales que puedan venir junto a los materiales y sean susceptibles de contaminación del medio. Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Humectación periódica de las zonas de trabajo. X Riegos limitados, pero continúa sin apreciarse polvo o partículas en suspensión sobre las plantas o alrededores. A pesar, de no observarse deposición se continúa recomendando la aplicación de medidas ambientales que reduzcan aún más el levantamiento de polvo los días ventosos. X Actualmente, con el desmonte de la plataforma del LST1 el material pétreo resultante es utilizado para relleno y terraplenado de los actuales LSTs. En el LST4 se ha colocado dentro de la estructura radial del soporte del telescopio y en el nivelado del acceso exterior. En LST2 y LST3 acopiado en tongadas sobre superficie plana y con altura inferior a 2 m. Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos para evitar deslizamientos. X El agua que se usa para el lavado de la hormigonera y camiones es depositada en la balsa de lavado Las aguas residuales que se generen en la obra serán recogidas y trasladadas a depuradora o sistema de tratamiento específico. Aguas residuales de la obra X provisional, la cual debido a las condiciones climáticas se evapora entre uno y otro lavado. GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios.

No se observan vertidos accidentales. Cuando se realizan dentro se coloca una cubeta que impida los vertidos al suelo. Se ha procedido la creación de una balsa de lavado impermeable del hormigón, justo bajo la hormigonera para así lavar la hormigonera y los camiones y prevenir cualquier problema de fuga en la hormigonera. Las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra se realizan fuera de la zona de actuación. X No/ sí se ha detectado la presencia de vertidos en la zona de inspección. X

Desbroce FECHA 28 de julio de 2023 LST2 acopio de tierra procedente del LST1 para el relleno y terraplenados posteriores. LST3 finalizados todos los niveles de altura de los gaviones y relleno de tierras en la parte posterior. Encofrado de los primeros tramos de la estructura radial. LST4 estructura radial totalmente hormigonado y relleno el interior. Nivelado del acceso interior del telescopio. Colocación hormigón de limpieza para soporte de los gaviones. Hormigonado de la losa de descanso de la torre del telescopio. ACTUACIONES REALIZADAS FACTOR AMBIENTAL USOS AFECCIONES SOBRE LAS CAMBIO EN EL USO DEL SUELO DE SU ESTADO ACTUAL QUE SE ACTÚA FORMACIÓN PERSONAL MEDIDAS DE APLICACIÓN VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO CONFORMIDADES MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A Supervisión Seguimiento de las obras por biólogo y arqueólogo X La arqueóloga ya ha terminado su inspección el 2.3.23 En cada una de las visitas, se informa a los trabajadores de la importancia y sensibilización ambiental. La propia contrata es la encargada de la formación. Sensibilización ambiental Materiales Formación ambiental del personal de obra X X Control de las materias primas en relación a su procedencia y certificado de homologación MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS Se procederá a la formación del personal de obra, informándole de los valores ambientales a proteger, así como de las medidas aplicables para no generar más impactos de los estrictamente necesarios. Personal X X La propia contrata es la encargada de la formación. Actualmente, el ruido se limita al uso de la maquinaria pesada, donde se cumple con el plan de seguridad previsto en la obra y los valores de los parámetros se encuentran dentro de lo normal. El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que personal responsable, deberá usar los EPI.

X GENÉRICAS - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras. No se aprecian parámetros susceptibles de riesgo de incendios. Fuera de la obra, no se deja ningún tipo de residuos. X X - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. Se encuentran en cada uno de las plataformas de los futuros telescopios. NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL Se verifica el buen estado de la caseta de obra dentro de su lugar delimitado y fuera de zona de Red Natura 2000